4

Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11100010 и 10110011
   Запишите ответ в текстовое поле: 3

Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11010111 и 10011001
   Запишите ответ в текстовое поле: 3

По характеру изменения своих характеристик различают сигналы:
   непрерывные
   дискретные
 * * цифровые *
   гладкие
   сглаженные
 * * аналоговые *

Выберите верное утверждение (утверждения):
 * * Чем шире полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала. *
   Чем уже полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала.
   Чем шире полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала.
 * * Чем уже полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала. *

Причинами искажения формы сигнала при передаче являются:
 * * Рассеивание энергии (затухание) сигнала *
 * * Неравномерное затухание по частоте *
   Дефекты проводника
 * * Искажение формы сигнала из-за различия в скорости распространения гармоник разной частоты *
   Колебания почвы
 * * Шумы разной природы *

Выберите верное утверждение (утверждения):
   Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации и ошибкам передачи.
   Искажения цифрового сигнала приводят к ошибкам передачи.
 * * Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации. *
   Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к потере информации.
 * * Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к ошибкам передачи. *

Любой сигнал можно рассматривать как функцию от
   числа гармоник
 * * частоты *
   напряжения
   тока
 * * времени *
   мощности сигнала

Любой сигнал можно представить рядом
   Тейлора
   Лорана
 * * Фурье *
   Макларена
   степенным
   показательным

Большая часть энергии сигнала сосредоточена
   Чем ниже частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё.
   в высокочастотных гармониках
 * * Чем выше частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё. *

Сигнал распространяется без потери энергии (выберите верное утверждение)
   в любой среде
   в оптической среде
 * * нет такой среды *
   все зависит от природы среды и ее состояния

С ростом частоты сигнала искажения
   падают
 * * растут *
   частота сигнала не влияет на величину искажений

Ширина полосы пропускания канала - это
   число гармоник в разложении сигнала в ряд Фурье
   разница частот старшей и младшей гармоник
 * * спектр частот, прошедших через единицу длины линии без существенной потере мощности *

Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
   10% от начальной мощности на единицу длины
   30% от начальной мощности на единицу длины
 * * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
   10% от начальной мощности на на длину проводника
   30% от начальной мощности на длину проводника
   более 50% от начальной мощности на длину проводника

Данные - это
 * * то, с помощью чего мы описываем явление или объект *
   произвольный набор величин
   любой набор чисел
   набор слов над разными алфавитами

Сигнал - это
   носитель данных
 * * представление данных *
   представление данных в виде электромагнитного импульса
   специальная кодировка данных

Передача - это
   процесс взаимодействия приемника и передатчика
   процесс передачи данных
 * * процесс взаимодействия приемника и передатчика с целью передачи данных *

Передача бывает
   непрерывная
 * * аналоговая *
   дискретная
 * * цифровая *
   аналогово-цифровая
   цифро-аналоговая

Цифровая передача позволяет передавать только
   цифровые данные
   аналоговые данные
   аналоговые данные после оцифровки
 * * цифровые сигналы *
   аналоговые сигналы
 * * аналоговые сигналы после оцифровки *

Аналоговая передача позволяет передавать только
   цифровые данные
   аналоговые данные
   аналоговые данные после оцифровки
   цифровые сигналы
 * * аналоговые сигналы *
   аналоговые сигналы после оцифровки

Теорема Найквиста устанавливает взаимосвязь между следующими величинами:
   пропускной способностью канала и шириной  его полосы пропускания
   шириной полосы пропускания канала и числом уровней сигнала
 * * пропускной способностью канала, шириной его полосы пропускания и числом уровней сигнала *

В формуле 2Hlog2V , H и V  это
   пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
   уровень шума в канале и пропускная способность канала
   пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
   пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
 * * ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала *
   скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
   ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
   частота старшей гармоники и скорость сигнала

Формула 2Hlog2V  была получена
 * * Найквистом *
   Котельниковым
   Шенноном
   Бесселем
   Шредингером

Теорема Котельникова утверждает, что
   любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени.
   любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений.
 * * любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени, равные 1/(2Fmax), где Fmax частота старшей гармоники, на периоде этого сигнала. *
   любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени на периоде этого сигнала.

Единицы измерения уровня шума в канале:
   бод
 * * децибелы *
   биты
   баллы

Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
 * * уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
   мощностью полезного сигнала и мощностью шума
 * * мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *
   уровнем шума в канале, числом уровней сигнала и пропускной способностью канала

Выберите верные утверждения для канала с шумом:
   Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
 * * Пропускная способность канала не зависит от числа уровней в сигнале. *
   Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
 * * Пропускная способность канала зависит от ширины спектра сигнала и уровня шума. *

Формула Hlog2(1+S/N)  была получена
   Найквистом
   Котельниковым
 * * Шенноном *
   Бесселем
   Шредингером

В формуле Hlog2(1+S/N), S и N это
   пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
   уровень шума в канале и пропускная способность канала
   пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
   пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
 * * мощность полезного сигнала и мощность шума в канале *
   ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала
   скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
   ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
   частота старшей гармоники и скорость сигнала

В формуле Hlog2(1+S/N), H и N это
   пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
   уровень шума в канале и пропускная способность канала
   пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
   пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
   мощность полезного сигнала и мощность шума в канале
 * * ширина полосы пропускания канала и мощность шума в канале *
   скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
   ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
   частота старшей гармоники и скорость сигнала

У канала с шумом в 30 дБ и шириной полосы пропускания 3кГц максимальная пропускная способность равна
   30 бит/с.
   3 000 бит/с.
 * * 30 кбит/с. *
   20 кбит/с.

Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 64 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
 * * 1 Кбит/с. *
   2 Кбит/с.
   10 Кбит/с.
   50 Кбит/с.
   100 Кбит/с.

Какая необходима пропускная способность для передачи последовательности компьютерных экранных изображений (60 экранов в секунду) по оптоволоконному кабелю. Размер изображения 640*480 пикселов, каждый пиксел по 24 бита.
   ~ 20 Кбит/с.
   ~100 Кбит/с.
   ~120 Mбит/с.
   ~200 Mбит/с.
 * * ~420 Мбит/с *

Согласно спецификации стандарт IEEE 802.11n для сетей Wi-Fi способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц. Вычислите количество уровней в сигнале для стандартного канала шириной полосы пропускания 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
   2^4
   2^5
   2^10
 * * 2^15 *
   2^20
   2^24

Согласно спецификации стандарт IEEE 802.16 для беспроводных сетей WiMax способен обеспечить скорость передачи данных до 70 Мбит/с. Сети WiMax обладают гибкой шириной полосы пропускания 1,5-20 МГц. Определите количество уровней в сигнале для канала с шириной полосы пропускания 5 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
   2^4
   2^5
 * * 2^7 *
   2^10
   2^15
   2^20

Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания  20 МГц и двумя уровнями в сигнале.
   10 Кбит/с
   40 Кбит/с
   100 Кбит/с
 * * 40 Мбит/с *
   100 Мбит/с
   400 Мбит/с

Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания  4 МГц и двумя уровнями в сигнале.
   8 Кбит/с
   10 Кбит/с
   80 Кбит/с
   2 Мбит/с
 * * 8 Мбит/с *
   10 Мбит/с

Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания  4 МГц и четырьмя уровнями в сигнале.
   2 Кбит/с
   8 Кбит/с
   16 Кбит/с
   2 Мбит/с
   8 Мбит/с
 * * 16 Мбит/с *

Определите количество уровней в сигнале для стандартного канала c шириной полосы пропускания 20МГц и максимальной скоростью передачи данных – 40 Мбит/с.
   1
 * * 2 *
   4
   8
   16
   32

Определите ширину полосы пропускания канала при передаче четырехуровневого сигнала. Максимальной скорость передачи данных равна 12 Мбит/с.
   1 МГц
 * * 3 МГц *
   5 МГц
   10 МГц
   15 МГц
   30 МГц

Два стандартных канала передачи данных имеют полосу пропускания 20МГц. По первому каналу передаются четырехуровневые сигналы, по второму – двухуровневые. На сколько максимальная скорость передачи данных по первому каналу превышает максимальную скорость передачи по второму каналу?
   8 Кбит/с
   10 Кбит/с
   40 Кбит/с
   8 Мбит/с
   10 Мбит/с
 * * 40 Мбит/с *

Во сколько раз увеличится скорость передачи данных по каналу, если вместо двухуровневого сигнала передавать по нему восьмиуровневый сигнал.
   1
   2
 * * 3 *
   4
   8
   16

На сколько увеличится максимальная скорость передачи данных по каналу с шириной полосы пропускания 20МГц., если полосу пропускания увеличить в 3 раза, а вместо двухуровневого сигнала передавать четырехуровневый сигнал.
   2 Мбит/с
   10 Мбит/с
   20 Мбит/с
   100 Мбит/с
   120 Мбит/с
 * * 200 Мбит/с *

Стандарт IEEE 802.11g для беспроводных сетей может обеспечить максимальную скорость передачи данных – до 54 Мбит/с. Вычислите соотношение сигнал-шум (в дБ.) для стандартного канала шириной 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит - o_O)
   1 дБ.
   2 дБ.
   3 дБ.
   4 дБ.
   5 дБ.
   10 дБ.

Какова максимальная скорость передачи данных при передаче двоичного сигнала по каналу с полосой пропускания 3 кГц и шумом 20 дБ?
   1 Кбит/с
   2 Кбит/с
   10 Кбит/с
 * * 20 Кбит/с *
   100 Кбит/с
   200 Кбит/с

Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5?
 * ? Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с. *
   Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
   Нельзя
   Невозможно определить

Максимальная скорость передачи данных по каналу с полосой пропускания  10 кГц и шумом 30 дБ равна:
   ~1 Кбит/с
   ~2 Кбит/с
   ~10 Кбит/с
   ~20 Кбит/с
 * * ~100 Кбит/с *
   ~200 Кбит/с

Определите требуемое отношение сигнал/шум для достижения в канале пропускной способности 20 Мбит/сек при ширине полосы 3 МГц.
   30 раз
   60 раз
 * ? 100 раз *
 * ? 127 раз *
   150 раз
   1000 раз

Оцифрованное телевизионное изображение имеет матрицу 480х640 пикселов, причем каждый пиксел может принимать одно из 32 значений яркости. Телевизионное изображение передается по каналу с шириной полосы 4,5 МГц и отношением сигнал/шум, равным 35 дБ. Найдите пропускную способность канала (в бит/сек).
   1,5 Мбит/сек
   4,5 Мбит/сек
   10 Мбит/сек
   15 Мбит/сек
   20 Мбит/сек
 * * 45 Мбит/сек *

Какова будет максимальная пропускная способность канала 3 КГц с шумом в 20 дБ, если по нему передавать двоичный сигнал?
   6 Кбит/сек
   12 Кбит/сек
   18 Кбит/сек
 * * 21 Кбит/сек *
   27 Кбит/сек
   30 Кбит/сек

Чему равна пропускная способность канала телетайпа с шириной полосы 300 Гц и отношением сигнал/шум 3 дБ?
   100 бит/сек
   200 бит/сек
 * * 600 бит/сек *
   1 Кбит/сек
   6 Кбит/сек
   9,6 Кбит/сек

Во сколько раз пропускная способность канала с шумом 10 дБ больше пропускной способности канала с шумом 6 дБ. Каналы имеют одинаковую полосу пропускания.
 * * в 1,5 раза *
   в 2 раза
   в 3 раза
   в 4,5 раза
   в 5 раз
   в 10 раз

Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 1,5 (4000*log2(2.5) ~= 5280 бит/с, рандомим и аппелируем)?
   Можно, пропускная способность равна 5 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 6 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 10 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 15 Мбит/с.
   Нельзя
   Невозможно определить

Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 128 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
 * * 1 Кбит/с *
   2 Кбит/с
   4 Кбит/с
   10 Кбит/с
   15 Кбит/с
   20 Кбит/с

Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 1 Кб данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
   10
   20
   100
   120
   200
 * *320 *

Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 32 бит данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 2000 Гц.
   1
   3
   5
   6
 * *7 *
   10

Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц. В таком случае пропускная способность телефонной линии, передающей 8 бит данных с помощью четырех гармоник, равна:
   100 бит/с
   200 бит/с
   600 бит/с
   1000 бит/с
   3000 бит/с
 * *6000 бит/с *

Какое количество данных можно передать с помощью четырех гармоник по телефонной линии в пропускной способностью 9600 бит/с? Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
   4 бит
   8 бит
 * *12 бит *
   16 бит
   20 бит
   32 бит

Имеется канал с пропускной способностью 20 Кбит/с и шумом 20 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*20000/log2(101)) ~= 1/6000, правильного ответа, как положено, нет)(скорее всего 1/3000)?
   1/100 сек
   1/1000 сек
   1/2000 сек
 * ? 1/3000 сек *
   1/4000 сек
   1/5000 сек

Имеется канал с пропускной способностью 30 Кбит/с и шумом 10 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*30000/log2(11)) ~= 1/17000, правильного ответа, как положено, нет)(тут встаете и пробиваете в щи с вертушки Виталику)?
   1/100 сек
   1/1000 сек
   1/1500 сек
   1/3000 сек
   1/4500 сек
   1/5000 сек

Один бит данных в цифровой форме может кодироваться
   одним единичным сигналом
 * ? двумя единичными сигналами *
 * ? любым числом единичных сигналов, которое не обязательное целое число *
   любым числом единичных сигналов, которое обязательное целое число

Цифровой сигнал - это
 * * последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
   это электромагнитный импульс, ступенчатой формы
 * ? последовательность единичных сигналов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
   последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых является аналоговым сигналом
   последовательность единичных аналоговых сигналов

Униполярный сигнал - это
 * * когда у всех единичных сигналов одинаковая полярность *
   когда сигнал имеет постоянную полярность
   когда все единичные сигналы имеют одинаковое по модулю значение потенциала

Биполярный сигнал - это когда
   единичные сигналы могут иметь либо положительный потенциал, либо отрицательный
 * * единичные сигналы могут иметь два разных значения потенциала *
   сигналы могут иметь разный потенциал

Скорость передачи данных - это
 * * количество бит информации в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов *
   сигнальная скорость
   битовая скорость
   количество символов в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов

Длина бита измеряется в
   метрах
   миллиметрах
   секундах
   герцах
 * * бод *

Длина бита - это
   интервал времени
   отрезок на экране осциллографа
 * * интервал времени, необходимый передатчику для передачи последовательности единичных сигналов, соответствующих одному биту данных *

Скорость модуляции - это
   битовая скорость
 * * сигнальная скорость *

Сигнальная скорость измеряется в
 * * бит/с *
   кбайт/с
   бод/с
   бод
   с/бод
   с/бит

При скорости передачи данных V бит/с длина бита равна
   V мм
   1/V мм
 * * 1/V с *
   V^2 c
   V^3 c

Выберите из перечисленных основные факторы, влияющие на правильность передачи данных:
 * * уровень шума *
   температура окружающей среды
 * * скорость передачи данных *
   сигнальная скорость
 * * ширина полосы пропускания канала *
   ширина спектра сигнала
   способ представления данных на физическом уровне

Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
 * * чувствительность к шуму *
   форма сигнала
 * * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
   количество единичных сигналов
 * * ширина спектра сигнала *
   количество единичных сигналов на один бит данных
 * * возможность обнаружения ошибок при передаче *
   дина бита
 * * сигнальная скорость *
 * * стоимость аппаратуры *

Все схемы кодирования данных на физическом уровне разделяют на
   униполярные
 * * потенциальные *
   биполярные
 * * импульсные *
   смешанные
   простые
   комплексные
   комбинированные

Потенциальные схемы кодирования разделяют на
 * * униполярные *
 * * биполярные *
   триполярные
   многополярные

В импульсных схемах кодирования значение бита передается
   значением потенциала сигнала
   величиной тока сигнала
 * * направлением перепада уровня сигнала *
   величиной амплитуды единичного сигнала

NRZ код является
 * * потенциальным *
   униполярным
   импульсным
   дифференциальным

Достоинствами NRZ кода являются
 * * устойчивость к ошибкам *
 * * узкий спектр сигнала *
   самосинхронизация
   отсутствие длинных последовательностей сигналов одного потенциала

Скремблер - это
   устройство для зачистки проводов
 * * устройство, которое устраняет длительные последовательности одного потенциала при передаче *
   специальный вид фильтров на линии

AMI код является
   потенциальным
   униполярным
   биполярным
 * * биполярным потенциальным *
   импульсным
   биполярным импульсным
   дифференциальным

Манчестерский код является
   потенциальным
   импульсным
 * * биполярным ипульсным *
   дифференциальным

Выберите утверждения, верные для биполярных импульсных кодов:
 * * происходят не менее одного перепада уровня сигнала на бит *
   происходит не более одного перепада уровня сигнала на бит
 * * у них сигнальная скорость в два раза выше, чем у потенциальных кодов *
   у них сигнальная скорость не выше чем у потенциальных кодов
   спектр их сигналов уже, чем у полярных кодов
 * * спектр их сигналов шире, чем у полярных кодов *
 * * они обладают свойством самосинхронизации *
   они не способны к самосинхронизации

В манчестерском коде за один единичный сигнал передается
 * ? менее одного бита *
   более одного бита
   один бит

В NRZ коде за один единичный сигнал передается
   менее одного бита
   более одного бита
 * * один бит *

В 2B1Q коде за один единичный сигнал передается
   менее одного бита
 * * более одного бита *
   один бит

Отметьте, в каком из нижеперечисленных кодов самая низкая сигнальная скорость
   AMI
   NRZ
 * * 2B1Q *
   дифференциальный манчестерский код

Сколько уровней имеет сигнал в схеме кодирования 2B1Q
   1
   2
   3
 * * 4 *
   5

Аналоговая модуляция применяется для передачи
 * * цифровых данных аналоговым сигналом *
   аналоговых данных цифровым сигналом
   цифровых данных цифровым сигналом
   аналоговым данных аналоговым сигналом

Импульсно-кодовая модуляция применяется для передачи
   цифровых данных аналоговым сигналом
 * * аналоговых данных цифровым сигналом *
   цифровых данных цифровым сигналом
   аналоговым данных аналоговым сигналом

Импульсно-кодовая модуляция основана на
   Теореме Найквиста
   Формуле Шеннона для канала с шумом
 * * Теореме Котельникова *
   Втором законе термодинамики

Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней в ИКМ методе. Ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц. Какова должна быть пропускная способность канала в этом случае?
   28 кбит/с
 * * 56 кбит/с *
   64 кбит/с
   128 кбит/с
   256 кбит/с

Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 (27) уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
   2 кГц
 * *4 кГц *
   8 кГц
   16 кГц
   28 кГц
   56 кГц

Отметьте основные параметры метода дельта-модуляции
 * *шаг квантования по амплитуде *
 * * шаг квантования по времени *
   ошибка перегрузки
   ошибка квантования

Известно, что глубина, на которую проникают в толщу воды волны, пропорциональна длине волны. Было предложено использовать передачу для подводных лодок на частоте 30Гц. Считая, что длина антенны должна быть равна половине длине волны, вычислите длину антенны.
   1 км
   500 м
 * * 5 000 км *
   10 000 м

Акустическая мощность человеческого голоса сосредоточена на частоте 300 Гц. Чему равна длина антенны (составляющая половину длины волны) для передачи голоса человека в виде радиосигнала на частоте 300Гц? (непонятно. d=lambda/2=(c/f)/2=( (300*10^6)/300 )/2=5*10^5= 500000м = 500км.??? - рандомим, аппелируем)
   100 м
   1 км
   100 км
   1000 км

Существует много историй о том, как люди принимали радиосигналы пломбами в зубах. Считая размер пломбы 2.5 мм и, что она равна половине длины принимаемой волны, вычислите, какую частоту принимает такая антенна?
   30 Гц
   60 кГц
   50 МГц
 * * 60 ГГц *

Витая пара категории 3 имеет ширину полосы пропускания
   5 кГц
 * * 16 МГц *
   60 МГц
   100 МГц

Витая пара категории 5 имеет ширину полосы пропускания
   5 кГц
   16 МГц
   60 МГц
 * * 100 МГц *

Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 3
   1 МГц
   3 МГц
   4 МГц
   8 МГц
 * * 16 МГц *

Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 5
   4 МГц
   8 МГц
   16 МГц
   25 МГц
 * * 100 МГц *
   300 МГц

Укажите с сигналами какой частоты могут работать коаксиальные кабели
 * * 1-100 МГц *
 * * 10-100 МГц *
 * * 1-500 МГц *
   1МГц – 1 ГГц
   1МГц – 1ТГц

Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
   0.35 мкм
   0.35 мкм
 * * 0.85 мкм *
   1.0 мкм
   1.25 мкм
 * * 1.3 мкм *
   1.45 мкм
 * * 1.55 мкм *

Известно, что у волн длиной 0.85 мкм затухание в оптоволокне сильнее, чем у волн длиной 1.3. Почему их все же используют?
   они потребляют меньше энергии
 * * они лучше соответствуют возможностям лазерных источников света *
   у них лучше КПД

Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
 * * не дает электромагнитного излучения при передаче *
   нагревается при передаче //НЕ нагревается
   нагревается при передаче
 * *позволяет вести симплексную передачу *
 * *может передавать только в одном направлении *
   может работать с сигналами только с одной длиной волны
 * * может работать с сигналами разных длин волн *

Укажите максимальное расстояние между репитерами для витой пары
   200 м
   500 м
   1 км
 * * 2 км *
   5 км
   10 км

Укажите максимальное расстояние между репитерами для коаксиального кабеля
   200 м
   500 м
   1 км
   2 км
 * * 9 км *
   10 км
   30 км
   40 км

Укажите максимальное расстояние между репитерами для оптоволоконного кабеля
   200 м
   500 м
   1 км
   2 км
   10 км
   20 км
 * * 40 км *
   100 км

Какой спецификацией IEEE определяется локальная сеть Ethernet?
   IEEE 802.2
 * * IEEE 802.3 *
   IEEE 802.5
   IEEE 802.6
   IEEE 802.11
   IEEE 802.12

Набор стандартов передачи данных Fast Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью:
   2 Мбит/с
   10 Мбит/с
 * * 100 Мбит/с *
   1 Гбит/с
   2 Гбит/с
   10 Гбит/с

Набор стандартов передачи данных Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью
   2 Мбит/с
 * * 10 Мбит/с *
   100 Мбит/с
   1 Гбит/с
   2 Гбит/с
   10 Гбит/с

Какова максимальная длина сегмента 10BASE5?
   100 м.
   200 м.
 * * 500 м. *
   800 м.
   1000 м.
   2000 м.

Какова максимальная длина сегмента 10BASE2?
   100 м.
 * * 200 м. *
   500 м.
   800 м.
   1000 м.
   2000 м.

Какой стандарт соответствует сети Ethernet на толстом коаксиальном кабеле?
   10BASE2
 * * 10BASE5 *
   10BASE-Т
   10BASE-F
   100BASE-TX

Какой стандарт соответствует сети Ethernet на тонком коаксиальном кабеле?
 * * 10BASE2 *
   10BASE5
   10BASE-Т
   10BASE-F
   100BASE-TX

Какой стандарт соответствует сети Ethernet на оптоволокне?
   10BASE2
   10BASE5
   10BASE-Т
 * * 10BASE-F *
   100BASE-TX

В каком стандарте (стандартах) из ниже приведенных используются трансиверы?
 * * 10BASE2 *
 * * 10BASE5 *
   10BASE-Т
   10BASE-F
   100BASE-TX

В каком стандарте (стандартах) из перечисленных не используются трансиверы?
   10BASE2
   10BASE5
 * * 10BASE-Т *
 * * 10BASE-F *
   100BASE-TX

В каком стандарте из перечисленных для увеличения длины сегментов используются репитеры?
   10BASE2
   10BASE5
   10BASE-Т
 * * 10BASE-F *
   100BASE-TX

В каком стандарте из перечисленных используются хабы?
   10BASE2
   10BASE5
 * * 10BASE-Т *
   10BASE-F
   100BASE-TX

Трансиверный кабель в 10Base5 состоит из пяти витых пар:
   Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для передачи управляющей информации.
 * * Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – для передачи управляющей информации в обе стороны, одна – для подачи питания на трансивер. *
   Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для подачи питания на трансивер.

Репитер – это
   Устройство физического уровня, отвечающее за усиление и передачу сигнала.
 * * Устройство физического уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала. *
   Устройство физического уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.
   Устройство канального уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала.
   Устройство канального уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.

Каков главный недостаток интерфейса 100BASE-T4?
   Высокая цена кабеля.
 * * Невозможна поддержка дуплексного режима передачи. *
   Необходимость использования концентратора.
   Необходимость внешнего согласования и заземления.
   Отсутствие контроля целостности линии связи.
   Трудно локализовать неисправный компьютер.

В методе кодирования 4B/5B для стандарта Ethernet каждые 4 бита данных (называемых символами) представляются пятью битами. Это используется для обеспечения:
   Безопасности передачи данных
 * * Синхронизации приемника с передатчиком *
   Полноты передачи данных
   Надежности передачи данных

В чем состоит основной недостаток оптоволоконного кабеля?
   Необходимость использования терминаторов для согласования
   Невысокие скорости передачи информации
   Малая допустимая длина кабеля
   Чрезмерно высокая цена кабеля
 * * Высокая сложность монтажа и ремонта кабеля *

Какой тип среды передачи обеспечивает максимальную скорость передачи информации?
   Коаксиальный кабель
   Неэкранированная витая пара
   Максимальная скорость передачи не зависит от типа среды
 * * Оптоволоконный кабель *
   Экранированная витая пара

В какой среде передачи данных самое высокое затухание сигнала:
   Витая пара
   Многопарный кабель
 * * Коаксиальный кабель *
   Оптический кабель
   Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.

В какой среде передачи данных самое низкое затухание сигнала:
   Витая пара
   Многопарный кабель
   Коаксиальный кабель
 * *Оптический кабель *
   Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.

Какой интерфейс больше других подходит для сети Fast Ethernet?
   ISA
 * * RJ-45 *
   Centronics
   IDE
   Все интерфейсы равноценны.

Какой код используется в сегменте 100BASE-T4?
   4В/5В
   RZ
 * * 8В/6Т *

Как распределяются функции витых пар в сегменте 100BASE-T4?
   Две витые пары передают в одну сторону, две - в другую.
   Все витые пары – двунаправленные.
   Три витые пары передают в одну сторону, одна - в другую.
   Одна витая пара передает в одну сторону, одна - в другую сторону, две витые пары – двунаправленные.
   Направление передачи каждой витой пары определяется конкретным режимом работы.

Для чего в сегменте 100BASE-T4 используют потенциальную схему кодирования 8В/6Т?
   у потенциальных схем кодирования спектр сигнала уже, чем у импульсных
   для самосинхронизации приемника и передатчика
 * * с целью понизить частоту модуляции сигнала *
   необходимы были избыточные кода для управления передачей

Силитон – это
   Сигнал, имеющий специальную форму, с максимальными дисперсионными эффектами.
 * * Сигнал, имеющий специальную форму, с минимальными дисперсионными эффектами. *
   Сигнал, имеющий специальную форму и используемый для передачи управляющей информации.

Трансивер – это
   Приемник
   Усилитель
 * * Приёмопередатчик, отвечающий за обнаружение несущей и коллизий *
   Передатчик

Основные проблемы при создании оптоволоконных систем:
 * * рассеяние светового пучка *
   обеспечение безопасности передачи информации
   обеспечение точности передачи информации
 * *явление дисперсии *
 * *обеспечение безопасности прокладки кабеля *
   в этом пункте не уверена,см. стр 89 в середине

В оптоволокне могут использоваться следующие источники света
   только светодиоды (LED)
   только полупроводниковый лазер
 * * светодиоды и полупроводниковые лазеры *
   галогенные лампы

Трансивер – это прибор,
 * * отвечающий за обнаружение несущей частоты и коллизий *
   отвечающий за усиление сигнала
   отвечающий за обнаружение несущей частоты
   отвечающий за обнаружение коллизий

Самое малое затухание сигнала по сравнению с остальными носителями информации происходит в:
   Витой паре
   Коаксиальном кабеле
 * * Оптическом кабеле *

GMII-интерфейс обеспечивает взаимодействие между:
   Канальным и физическим уровнем.
 * * Подуровнем MAC канального уровня и физическим уровнем. *
   Подуровнем LLC канального уровня и физическим уровнем.
   Канальным и сетевым уровнем.

Выберите стандарт для сетей Ethernet
   IEEE 802.11
 * * IEEE 802.3 *
   IEEE 802.8
   IEEE 802.10

Выберите стандарт беспроводной связи для локальных сетей
   IEEE 802.3
   IEEE 802.5
   IEEE 802.8
   IEEE 802.10
 * * IEEE 802.11 *

Какую длину имеет волна с частотой 3 МГц?
   10 м
   30 м
 * * 100 м *
   300 м
   1000 м

Какую частоту имеют волны длиной 30 см?
   10 КГц
   30 КГц
   300 КГц
 * * 1 ГГц *
   30 ГГц

Размер и геометрия антенны определяются:
   Принимаемым диапазоном частот
   Условиями эксплуатации
 * * Длинной волны *
   Радиусом распространения сигнала

Максимальная скорость передачи данных для беспроводных сетей Wi-Fi согласно стандарту 802.11:
   10 Мбит/с
   11 Мбит/с
   36 Мбит/с
   48 Мбит/с
 * * 54 Мбит/с *

Как зависит мощность сигнала от расстояния до источника(r) для радиоволн?
 * * Уменьшается пропорционально 1/r^3 *
   Уменьшается пропорционально 1/r^2
   Уменьшается пропорционально 1/r^5
   Уменьшается пропорционально 1/r
   Уменьшается пропорционально r^2
   Уменьшается пропорционально r^3
   не зависит

Достоинствами радиопередачи являются:
 * * Может осуществляться на большие расстояния *
   Не зависит от погодных условий
   Устойчива к помехам от электрических устройств
 * * Не требуется дополнительная настройка взаимного расположения принимающей и передающей антенн. *

Выберите утверждения, верные для радиоволн:
 * * Свойства зависят от их частоты *
   Свойства не зависят от их частоты
   Устойчивы к помехам от электрических устройств
   Радиоволны легко преодолевают преграды
   Распространяются в строго определенном направлении
 * * Распространяются во всех направлениях *
   это зависит от длины волны. стр 105. не знаю, нужно ли отмечать

Выберите утверждения, верные для микроволн:
   Распространяются во всех направлениях
 * * Для передачи на большие расстояния требуется цепочка репитеров *
 * * Приемная и передающая антенны должны быть строго ориентированы друг к другу *
   Передача не зависит от погодных условий

Технология QAM подразумевавает
   Кодирование сигнала за счет изменения фазы
   Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды сигнала
   Кодирование сигнала за счет изменения частоты сигнала
 * * Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды и фазы сигнала *

В методе кодирования BPSK для беспроводных сетей используются:
   Одна фаза
 * * Две фазы *
   Четыре фазы
   Восемь фаз

В методе кодирования QPSK для беспроводных сетей используются:
   Одна фаза
   Две фазы
 * * Четыре фазы *
   Восемь фаз

В методе кодирования CCK для беспроводных сетей используются:
   Одна фаза
   Две фазы
   Четыре фазы
 * *Восемь фаз *
   см стр 108

Метод мультиплексирования OFDM в сетях Wi-Fi (выберите верные утверждения)
 * * Применяется для борьбы с эффектом MultiPath Distorian *
   Увеличивает надежность канала передачи данных
 * * Позволяет увеличить скорость передачи данных *
   Применяется для борьбы с помехами

Какой метод кодирования нужно использовать для получения скорости передачи 2Мбит/с в беспроводных сетях Wi-Fi?
   BPSK
 * * QPSK *
   CCK

Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
   10% от начальной мощности на единицу длины
   30% от начальной мощности на единицу длины
 * * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
   10% от начальной мощности на на длину проводника
   30% от начальной мощности на длину проводника

Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
 * *уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
   мощностью полезного сигнала и мощностью шума
 * *мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *

Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5 (4000*log2(1.5) ~= 4000*0.58 ~= 2320 бит/с, в ответах бред, ставим рандомом и аппелируем)?
   Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
   Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
   Нет правильного ответа
   Невозможно определить

Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
 * * чувствительность к шуму *
   форма сигнала
 * * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
   количество единичных сигналов
 * * ширина спектра сигнала *
   количество единичных сигналов на один бит данных
 * * возможность обнаружения ошибок при передаче *
   длина бита
 * * сигнальная скорость *
 * * стоимость аппаратуры *

Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
   2 кГц
 * ? 4 кГц *
   8 кГц
   16 кГц
   28 кГц
   56 кГц

Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
   0.35 мкм
 * *0.85 мкм *
   1.0 мкм
   1.25 мкм
 * *1.3 мкм *
   1.45 мкм
 * *1.55 мкм *

Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
 * *не дает электромагнитного излучения при передаче *
   нагревается при передаче
 * *позволяет вести симплексную передачу *
   может передавать только в одном направлении
   может работать с сигналами только с одной длиной волны
 * *может работать с сигналами разных длин волн *

