5

К основным задачам канального уровня согласно модели OSI/ISO относятся:
 * * Разбиение потока битов на кадры *
   Определение длительности бита
 * * Обнаружение и исправление ошибок передачи *
   Определения уровня напряжения для передачи 1 и 0
 * * Управление потоком кадров *
   Сохранение последовательности кадров

Для передачи аудио или видео данных достаточно использовать следующий сервис на канальном уровне модели OSI/ISO:
 * * Без уведомления и без соединения *
   Без уведомления и с соединением
   С уведомлением и без соединения;
   С уведомлением и с соединением

Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO гарантирует обязательное получение всех кадров в надлежащей последовательности:
   Без уведомления и без соединения
   Без уведомления и с соединением
   С уведомлением и без соединения;
 * * С уведомлением и с соединением *

Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO предпочтительно использовать для передачи данных в беспроводных физических средах (передачи):
   Без уведомления и без соединения
   Без уведомления и с соединением
 * * С уведомлением и без соединения; *
   С уведомлением и с соединением

Какие сервисы на канальном уровне гарантируют доставку каждого кадра:
   Без уведомления и без соединения
   Без уведомления и с соединением
 * * С уведомлением и без соединения; *
 * * С уведомлением и с соединением *

Сервис с подтверждением и соединением на канальном уровне включает в себя следующие этапы:
   Поиск, соединение, передача, освобождение ресурсов
   Соединение, передача, подтверждение передачи
   Поиск, запрос, получение результата, подтверждение получения
 * * Соединение, передача, разрыв соединения *

Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
   Без уведомления и без соединения
   Без уведомления и с соединением
 * * С уведомлением и без соединения *
 * ? С уведомлением и с соединением *
   Все

Какие методы применяются на канальном уровне для разбиения потока битов на кадры?
 * * Метод с использованием счетчиков символов *
 * * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и конечных символов *
 * * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и концевых битов *
 * * Методы, использующие синхронизацию по времени *
 * * Методы, использующие специальную кодировку на физическом уровне *
   Методы, предполагающие вставку специальных стартовых битов
   Методы, предполагающие вставку специальных концевых битов

Для решения проблемы сохранения последовательности кадров на канальном уровне применяются:
   Таймеры и нумерация кадров
   Таймеры
 * * Кадры подтверждения *
   Нумерация кадров

Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?
   Симплекс-протокол без ограничений
   Симплексный старт-стопный протокол
 * * Симплекс-протокол для канала с шумом *

Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?
   Симплекс протокол без ограничений
   Симплексный старт-стопный протокол
 * * Симплекс-протокол для канала с шумом *

Симплекс-протокол без ограничений ________ .
   учитывает время обработки данных
 * * рассчитывает на всегда свободный буфер *
   учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете

Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?
   Протокол с выборочным повтором
 * * Протокол с возвратом *
   Протоколы скользящего окна

В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
   По буферу данных
   По буферу подтверждения
 * ? По буферу данных и по буферу подтверждения — изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *

Кадры HDLC Supervisory типа SELECTIVE REJECT применяются для __________ .
   уведомления об ожидании следующего кадра
   уведомления об ошибке при передаче
   подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next
 * * указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next *

Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .
   уведомления об ожидании следующего кадра
   уведомления об ошибке при передаче
 * * подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next *
   указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Кадры HDLC Supervisory типа REJECT применяются для ___________ .
   уведомления об ожидании следующего кадра
 * * уведомления об ошибке при передаче *
   подтверждения всех кадров кроме указанного в Next
   указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next

Протокол PPP обеспечивает выполнение следующих основных функций:
 * * Управление линией *
 * * Распознавание кадров *
   Фильтрация кадров
 * * Определение основных параметров соединения между сетевыми уровнями обменивающихся сторон *

Мультиплексирование – это
 * * Уплотнение канала путём его разбиения на подканалы *
   Объединение нескольких каналов
   Увеличение пропускной способности за счет сжатия

Основными подходами к мультиплексированию являются:
 * * Частотное разделение канала *
   Фазовое разделение канала
 * * Временное разделение канала *
   Физическое разделение канала

Выберите верные утверждения для чистой ALOHA:
   До передачи сообщения абонент ожидает освобождения канала
   До передачи сообщения абонент посылает запрос и ожидает подтверждения предоставления канала
 * * Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент *
   Время разбивается на слоты по астрономическому времени
   Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале

Выберите утверждения, верные для слотированной ALOHA:
 * * Время разбивается на слоты по астрономическому времени *
   Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале
 * * Все пользователи начинают передачу только в определенные моменты времени *
   Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент

Выберите протокол, согласно которому станция до передачи данных определяет состояние канала:
   Чистая ALOHA
   Слотированная ALOHA
 * * Настойчивый CSMA *
 * * Ненастойчивый CSMA *

Низкая пропускная способность протокола ALOHA связана _________ .
 * * С тем, что передающая станция не обращает внимания на то, что делают другие *
   С тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью
   С проблемой спрятанной станции
   Все вышеперечисленные варианты верны

Выберите верные утверждения:
 * * При использовании прозрачных мостов сбои устраняются мостами *
   При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются мостами
   При использовании прозрачных мостов сбои устраняются машинами
 * * При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются машинами *

Выберите верные утверждения о том, как мостами осуществляется принятие решения о дальнейших действиях над поступившим кадром:
 * * Обучение прозрачного моста осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием» *
   Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием»
   Обучение прозрачного моста осуществляется с помощью поискового кадра
 * * Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется с помощью поискового кадра *

Сетевые коммутаторы по сравнению с мостами:
 * * Работают на более высоких скоростях *
   Работают на более низких скоростях
 * * Имеют большее количество портов *
   Имеют меньшее количество портов
 * * Обладают большим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров *
   Обладают меньшим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров

При использовании какого метода коммутации данных в Ethernet производится анализ кадров и обнаружение ошибок в них:
   Коммутация без буферизации кадров
 * * Коммутация с буферизацией кадров *
   Коммутация с исключением фрагментов

Коммутаторы позволяют решать следующие задачи:
 * * Структурировать трафик *
 * * Ограничивать трафик *
 * * Фильтровать трафик *
   Обеспечивать безопасность передачи данных
   Обеспечивать надежность передачи данных

Какой вид сервиса достаточно (т.е. минимальные требования) использовать на канальном уровне, если в ЛВС требуется передавать видео и аудио?
   Сервис с уведомлением и без соединения
 * * Сервис без уведомления и без соединения *
   Необходимо перепоручить это сервисам сетевого уровня
   Сервис без уведомления и с соединением
   Сервис с уведомлением и с соединением

Выберите все размеры пакетов, возможные в HDLC:
 * ?9 байтов и 4 бита *
 * ?7 битов *
 * ?9 байтов *
 * ?9 байтов и 1 бит *
   5 байт
 * ?10 байтов *

Контрольная сумма в протоколе ATM покрывает:
   Варианты ответа(нашел ответ в инете):
 * *Заголовок пакета *
   Данные пакета
   Заголовок и данные пакета

Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
   Без уведомления и без соединения
 * * С уведомлением и без соединения *
   С уведомлением и с соединением
   Все

В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
   По буферу данных
   По буферу подтверждения
 * *По буферу данных, изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *

