Какие из нижеперечисленных уровней принадлежат модели OSI?
Межсетевой
Узловой
* * Сеансовый *
* * Канальный *
Что является функциями канального уровня модели OSI?
Преобразование форматов данных
* *Передача кадров через физический уровень *
* *Управление потоком данных от отправителя *
* * Контроль ошибок передачи по физическому каналу *
Что является функциями транспортного уровня модели OSI?
Обеспечение соответствия форматов данных
Обеспечение прозрачной передачи данных пользовательской сессии через транспортную среду
Обеспечение маршрутизации пользовательских данных между сетями отправителя и получателя
* * Обеспечение соединения «точка-точка» между отправителем и получателем *
Что является функциями уровня представления модели OSI?
Обеспечение управления сессиями пользователя
Обеспечение кодирования данных для передачи по физическому каналу
* * Обеспечение перекодирования данных между различными форматами *
* * Обеспечение соответствия представления данных у отправителя и получателя *
Что является функциями уровня «узел-сеть» модели TCP/IP?
Контроль ошибок маршрутизации данных
Обеспечение передачи данных между двумя сетевыми устройствами по системе передачи данных
* *Обеспечение доставки данных от отправителя к получателю *
Управление потоком данных
Какие протоколы принадлежат межсетевому уровню модели TCP/IP?
* *IP *
ICMP
PPP
UDP
Какие протоколы принадлежат транспортному уровню модели TCP/IP?
IPX
ADSL
* * TCP *
* * UDP *
В чем отличие моделей OSI и TCP/IP?
* * В модели TCP/IP и в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без соединений. *
* * В модели OSI выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели TCP/IP они явно не определены. *
В модели TCP/IP поддерживается только сервис без соединений, тогда как в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без.
В модели TCP/IP выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели OSI они явно не определены.
В чем заключаются недостатки модели TCP/IP?
Недостаточная проработанность основных протоколов - TCP и IP.
* * Описывает лишь один стек протоколов - TCP/IP. *
* * Не разделяет физической среды и канала передачи данных. *
Чрезмерная сложность модели
Функции сетевого стандарта:
* * Унификация *
* * Увеличение прибылей *
Защита инвестиций
Лоббирование интересов
Выделите ключевые понятия эталонной модели ISO/OSI?
* * Сервис *
* * Интерфейс *
* * Уровень *
* * Протокол *
Заголовок
Маршрутизация
Как называются правила и соглашения по установлению соединения, его поддержанию и обмену данными по нему между активностями, расположенными на одинаковом уровне на разных машинах?
* * Протокол *
Сервис
Интерфейс
Стандарт
Спецификация
Что такое SAP?
Точка доступа к протоколу
* * Точка доступа к сервису *
Точка доступа к интерфейсу
Точка доступа к заголовку
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача выбора оптимального маршрута для пакета от отправителя к получателю?
* * Сетевой уровень *
Транспортный уровень
Сессионный уровень
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: Основная задача данного уровня принять данные с уровня сессии, разделить их, если потребуется, на сегменты и передать на сетевой уровень?
Сетевой уровень
* * Транспортный уровень *
Сессионный уровень
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача устанавливать абонентским машинам сессии между собой?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
* * Сессионный уровень *
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача представления данных при сетевой передаче?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Сессионный уровень
* * Уровень представления *
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача обеспечения работы часто используемых сетевых приложений?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Сессионный уровень
Уровень представления
* * Уровень приложений *
Что было прототипом модели TCP/IP?
IPX/PSX
SNA
* * ARPA *
DARPA
Основные цели проекта ARPA?
* * Разработка унифицированных способов соединения сетей для создания СПД, обладающих высокой живучестью *
Создание протоколов, зависящих от характеристик конкретных абонентских машин, маршрутизаторов, шлюзов и тд.
Разработка унифицированных способов соединения сетей для создания СПД, обладающих низкой живучестью
* * Создание протоколов, не зависящих от характеристик конкретных абонентских машин, маршрутизаторов, шлюзов и тд. *
Сколько уровней модели TCP/IP?
7
* * 4 *
3
5
2
Выберите уровни, относящиеся к модели TCP/IP?
* * Межсетевой *
* * Транспортный *
Сессионный
Канальный
* * Уровень приложений *
Физический
Представительский
Год основания современного интернета?
* *1982 *
1947
1992
1967
К какому времени относится разработка и реализация ARPANET?
1940-е
1950-е
1960-е
* * 1970-е ( в 69 утверждён в 82 было куча пользователей) *
1980-е
1990-е
В каком году в Европейской физической лаборатории CERN создан протокол HTTP?
1992
1993
1990
* *1991 *
1989
В каком году появился термин WEB 2.0?
2006
2004
2003
2002
* *2005 *
Выделите примеры стека протоколов?
* *TCP/IP *
* *IPX/SPX *
TCP/UDP
BGP/IGP
* *NetBIOS *
* * SNA (страница 24 второго тома, не?) *
Какое требование к компьютерной сети характеризует скорость работы сети?
* *Производительность *
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность сети выполнять операции, и если операция запущена, проверять корректность её завершения?
Производительность
* *Надежность *
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует защищенность информации и ресурсов сети от несанкционированного использования и изменения: транспортной среды, СПД, вычислительных ресурсов, данных и программ?
Производительность
Надежность
* *Безопасность *
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует возможность обеспечения доступа к данным лишь тем, кто имеет на это право?
Производительность
Надежность
Безопасность
* *Конфиденциальность *
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети определяет возможность изменения данных только теми, уто имеет на это право?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
* *Целостность *
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует сложность изменения конфигурации сети?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
* *Расширяемость *
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность сети плавно увеличивать вычислительную мощность без деградации её производительности в целом?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
* *Масштабируемость *
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует, насколько «просто» пользоваться сетью?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
* *Прозрачность *
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует возможность управлять и контролировать работу каждого отдельного устройства в сети из единого центра?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
* *Управляемость *
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность подключать оборудование и программное обеспечение разных производителей?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
* *Совместимость *