Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11100010 и 10110011
Запишите ответ в текстовое поле: 3
Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11010111 и 10011001
Запишите ответ в текстовое поле: 3
По характеру изменения своих характеристик различают сигналы:
непрерывные
дискретные
* * цифровые *
гладкие
сглаженные
* * аналоговые *
Выберите верное утверждение (утверждения):
* * Чем шире полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала. *
Чем уже полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала.
Чем шире полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала.
* * Чем уже полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала. *
Причинами искажения формы сигнала при передаче являются:
* * Рассеивание энергии (затухание) сигнала *
* * Неравномерное затухание по частоте *
Дефекты проводника
* * Искажение формы сигнала из-за различия в скорости распространения гармоник разной частоты *
Колебания почвы
* * Шумы разной природы *
Выберите верное утверждение (утверждения):
Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации и ошибкам передачи.
Искажения цифрового сигнала приводят к ошибкам передачи.
* * Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации. *
Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к потере информации.
* * Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к ошибкам передачи. *
Любой сигнал можно рассматривать как функцию от
числа гармоник
* * частоты *
напряжения
тока
* * времени *
мощности сигнала
Любой сигнал можно представить рядом
Тейлора
Лорана
* * Фурье *
Макларена
степенным
показательным
Большая часть энергии сигнала сосредоточена
Чем ниже частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё.
в высокочастотных гармониках
* * Чем выше частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё. *
Сигнал распространяется без потери энергии (выберите верное утверждение)
в любой среде
в оптической среде
* * нет такой среды *
все зависит от природы среды и ее состояния
С ростом частоты сигнала искажения
падают
* * растут *
частота сигнала не влияет на величину искажений
Ширина полосы пропускания канала - это
число гармоник в разложении сигнала в ряд Фурье
разница частот старшей и младшей гармоник
* * спектр частот, прошедших через единицу длины линии без существенной потере мощности *
Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
10% от начальной мощности на единицу длины
30% от начальной мощности на единицу длины
* * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
10% от начальной мощности на на длину проводника
30% от начальной мощности на длину проводника
более 50% от начальной мощности на длину проводника
Данные - это
* * то, с помощью чего мы описываем явление или объект *
произвольный набор величин
любой набор чисел
набор слов над разными алфавитами
Сигнал - это
носитель данных
* * представление данных *
представление данных в виде электромагнитного импульса
специальная кодировка данных
Передача - это
процесс взаимодействия приемника и передатчика
процесс передачи данных
* * процесс взаимодействия приемника и передатчика с целью передачи данных *
Передача бывает
непрерывная
* * аналоговая *
дискретная
* * цифровая *
аналогово-цифровая
цифро-аналоговая
Цифровая передача позволяет передавать только
цифровые данные
аналоговые данные
аналоговые данные после оцифровки
* * цифровые сигналы *
аналоговые сигналы
* * аналоговые сигналы после оцифровки *
Аналоговая передача позволяет передавать только
цифровые данные
аналоговые данные
аналоговые данные после оцифровки
цифровые сигналы
* * аналоговые сигналы *
аналоговые сигналы после оцифровки
Теорема Найквиста устанавливает взаимосвязь между следующими величинами:
пропускной способностью канала и шириной его полосы пропускания
шириной полосы пропускания канала и числом уровней сигнала
* * пропускной способностью канала, шириной его полосы пропускания и числом уровней сигнала *
В формуле 2Hlog2V , H и V это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
* * ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала *
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
Формула 2Hlog2V была получена
* * Найквистом *
Котельниковым
Шенноном
Бесселем
Шредингером
Теорема Котельникова утверждает, что
любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени.
любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений.
* * любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени, равные 1/(2Fmax), где Fmax частота старшей гармоники, на периоде этого сигнала. *
любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени на периоде этого сигнала.
Единицы измерения уровня шума в канале:
бод
* * децибелы *
биты
баллы
Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
* * уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
мощностью полезного сигнала и мощностью шума
* * мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *
уровнем шума в канале, числом уровней сигнала и пропускной способностью канала
Выберите верные утверждения для канала с шумом:
Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
* * Пропускная способность канала не зависит от числа уровней в сигнале. *
Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
* * Пропускная способность канала зависит от ширины спектра сигнала и уровня шума. *
Формула Hlog2(1+S/N) была получена
Найквистом
Котельниковым
* * Шенноном *
Бесселем
Шредингером
В формуле Hlog2(1+S/N), S и N это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
* * мощность полезного сигнала и мощность шума в канале *
ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
В формуле Hlog2(1+S/N), H и N это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
мощность полезного сигнала и мощность шума в канале
* * ширина полосы пропускания канала и мощность шума в канале *
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
У канала с шумом в 30 дБ и шириной полосы пропускания 3кГц максимальная пропускная способность равна
30 бит/с.
3 000 бит/с.
* * 30 кбит/с. *
20 кбит/с.
Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 64 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
* * 1 Кбит/с. *
2 Кбит/с.
10 Кбит/с.
50 Кбит/с.
100 Кбит/с.
Какая необходима пропускная способность для передачи последовательности компьютерных экранных изображений (60 экранов в секунду) по оптоволоконному кабелю. Размер изображения 640*480 пикселов, каждый пиксел по 24 бита.
~ 20 Кбит/с.
~100 Кбит/с.
~120 Mбит/с.
~200 Mбит/с.
* * ~420 Мбит/с *
Согласно спецификации стандарт IEEE 802.11n для сетей Wi-Fi способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц. Вычислите количество уровней в сигнале для стандартного канала шириной полосы пропускания 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
2^4
2^5
2^10
* * 2^15 *
2^20
2^24
Согласно спецификации стандарт IEEE 802.16 для беспроводных сетей WiMax способен обеспечить скорость передачи данных до 70 Мбит/с. Сети WiMax обладают гибкой шириной полосы пропускания 1,5-20 МГц. Определите количество уровней в сигнале для канала с шириной полосы пропускания 5 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
2^4
2^5
* * 2^7 *
2^10
2^15
2^20
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 20 МГц и двумя уровнями в сигнале.
10 Кбит/с
40 Кбит/с
100 Кбит/с
* * 40 Мбит/с *
100 Мбит/с
400 Мбит/с
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 4 МГц и двумя уровнями в сигнале.
8 Кбит/с
10 Кбит/с
80 Кбит/с
2 Мбит/с
* * 8 Мбит/с *
10 Мбит/с
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 4 МГц и четырьмя уровнями в сигнале.
2 Кбит/с
8 Кбит/с
16 Кбит/с
2 Мбит/с
8 Мбит/с
* * 16 Мбит/с *
Определите количество уровней в сигнале для стандартного канала c шириной полосы пропускания 20МГц и максимальной скоростью передачи данных – 40 Мбит/с.
1
* * 2 *
4
8
16
32
Определите ширину полосы пропускания канала при передаче четырехуровневого сигнала. Максимальной скорость передачи данных равна 12 Мбит/с.
1 МГц
* * 3 МГц *
5 МГц
10 МГц
15 МГц
30 МГц
Два стандартных канала передачи данных имеют полосу пропускания 20МГц. По первому каналу передаются четырехуровневые сигналы, по второму – двухуровневые. На сколько максимальная скорость передачи данных по первому каналу превышает максимальную скорость передачи по второму каналу?
8 Кбит/с
10 Кбит/с
40 Кбит/с
8 Мбит/с
10 Мбит/с
* * 40 Мбит/с *
Во сколько раз увеличится скорость передачи данных по каналу, если вместо двухуровневого сигнала передавать по нему восьмиуровневый сигнал.
1
2
* * 3 *
4
8
16
На сколько увеличится максимальная скорость передачи данных по каналу с шириной полосы пропускания 20МГц., если полосу пропускания увеличить в 3 раза, а вместо двухуровневого сигнала передавать четырехуровневый сигнал.
2 Мбит/с
10 Мбит/с
20 Мбит/с
100 Мбит/с
120 Мбит/с
* * 200 Мбит/с *
Стандарт IEEE 802.11g для беспроводных сетей может обеспечить максимальную скорость передачи данных – до 54 Мбит/с. Вычислите соотношение сигнал-шум (в дБ.) для стандартного канала шириной 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит - o_O)
1 дБ.
2 дБ.
3 дБ.
4 дБ.
5 дБ.
10 дБ.
Какова максимальная скорость передачи данных при передаче двоичного сигнала по каналу с полосой пропускания 3 кГц и шумом 20 дБ?
1 Кбит/с
2 Кбит/с
10 Кбит/с
* * 20 Кбит/с *
100 Кбит/с
200 Кбит/с
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5?
* ? Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с. *
Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
Нельзя
Невозможно определить
Максимальная скорость передачи данных по каналу с полосой пропускания 10 кГц и шумом 30 дБ равна:
~1 Кбит/с
~2 Кбит/с
~10 Кбит/с
~20 Кбит/с
* * ~100 Кбит/с *
~200 Кбит/с
Определите требуемое отношение сигнал/шум для достижения в канале пропускной способности 20 Мбит/сек при ширине полосы 3 МГц.
30 раз
60 раз
* ? 100 раз *
* ? 127 раз *
150 раз
1000 раз
Оцифрованное телевизионное изображение имеет матрицу 480х640 пикселов, причем каждый пиксел может принимать одно из 32 значений яркости. Телевизионное изображение передается по каналу с шириной полосы 4,5 МГц и отношением сигнал/шум, равным 35 дБ. Найдите пропускную способность канала (в бит/сек).
1,5 Мбит/сек
4,5 Мбит/сек
10 Мбит/сек
15 Мбит/сек
20 Мбит/сек
* * 45 Мбит/сек *
Какова будет максимальная пропускная способность канала 3 КГц с шумом в 20 дБ, если по нему передавать двоичный сигнал?
6 Кбит/сек
12 Кбит/сек
18 Кбит/сек
* * 21 Кбит/сек *
27 Кбит/сек
30 Кбит/сек
Чему равна пропускная способность канала телетайпа с шириной полосы 300 Гц и отношением сигнал/шум 3 дБ?
100 бит/сек
200 бит/сек
* * 600 бит/сек *
1 Кбит/сек
6 Кбит/сек
9,6 Кбит/сек
Во сколько раз пропускная способность канала с шумом 10 дБ больше пропускной способности канала с шумом 6 дБ. Каналы имеют одинаковую полосу пропускания.
* * в 1,5 раза *
в 2 раза
в 3 раза
в 4,5 раза
в 5 раз
в 10 раз
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 1,5 (4000*log2(2.5) ~= 5280 бит/с, рандомим и аппелируем)?
Можно, пропускная способность равна 5 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 6 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 10 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 15 Мбит/с.
Нельзя
Невозможно определить
Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 128 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
* * 1 Кбит/с *
2 Кбит/с
4 Кбит/с
10 Кбит/с
15 Кбит/с
20 Кбит/с
Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 1 Кб данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
10
20
100
120
200
* *320 *
Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 32 бит данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 2000 Гц.
1
3
5
6
* *7 *
10
Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц. В таком случае пропускная способность телефонной линии, передающей 8 бит данных с помощью четырех гармоник, равна:
100 бит/с
200 бит/с
600 бит/с
1000 бит/с
3000 бит/с
* *6000 бит/с *
Какое количество данных можно передать с помощью четырех гармоник по телефонной линии в пропускной способностью 9600 бит/с? Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
4 бит
8 бит
* *12 бит *
16 бит
20 бит
32 бит
Имеется канал с пропускной способностью 20 Кбит/с и шумом 20 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*20000/log2(101)) ~= 1/6000, правильного ответа, как положено, нет)(скорее всего 1/3000)?
1/100 сек
1/1000 сек
1/2000 сек
* ? 1/3000 сек *
1/4000 сек
1/5000 сек
Имеется канал с пропускной способностью 30 Кбит/с и шумом 10 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*30000/log2(11)) ~= 1/17000, правильного ответа, как положено, нет)(тут встаете и пробиваете в щи с вертушки Виталику)?
1/100 сек
1/1000 сек
1/1500 сек
1/3000 сек
1/4500 сек
1/5000 сек
Один бит данных в цифровой форме может кодироваться
одним единичным сигналом
* ? двумя единичными сигналами *
* ? любым числом единичных сигналов, которое не обязательное целое число *
любым числом единичных сигналов, которое обязательное целое число
Цифровой сигнал - это
* * последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
это электромагнитный импульс, ступенчатой формы
* ? последовательность единичных сигналов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых является аналоговым сигналом
последовательность единичных аналоговых сигналов
Униполярный сигнал - это
* * когда у всех единичных сигналов одинаковая полярность *
когда сигнал имеет постоянную полярность
когда все единичные сигналы имеют одинаковое по модулю значение потенциала
Биполярный сигнал - это когда
единичные сигналы могут иметь либо положительный потенциал, либо отрицательный
* * единичные сигналы могут иметь два разных значения потенциала *
сигналы могут иметь разный потенциал
Скорость передачи данных - это
* * количество бит информации в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов *
сигнальная скорость
битовая скорость
количество символов в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов
Длина бита измеряется в
метрах
миллиметрах
секундах
герцах
* * бод *
Длина бита - это
интервал времени
отрезок на экране осциллографа
* * интервал времени, необходимый передатчику для передачи последовательности единичных сигналов, соответствующих одному биту данных *
Скорость модуляции - это
битовая скорость
* * сигнальная скорость *
Сигнальная скорость измеряется в
* * бит/с *
кбайт/с
бод/с
бод
с/бод
с/бит
При скорости передачи данных V бит/с длина бита равна
V мм
1/V мм
* * 1/V с *
V^2 c
V^3 c
Выберите из перечисленных основные факторы, влияющие на правильность передачи данных:
* * уровень шума *
температура окружающей среды
* * скорость передачи данных *
сигнальная скорость
* * ширина полосы пропускания канала *
ширина спектра сигнала
способ представления данных на физическом уровне
Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
* * чувствительность к шуму *
форма сигнала
* * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
количество единичных сигналов
* * ширина спектра сигнала *
количество единичных сигналов на один бит данных
* * возможность обнаружения ошибок при передаче *
дина бита
* * сигнальная скорость *
* * стоимость аппаратуры *
Все схемы кодирования данных на физическом уровне разделяют на
униполярные
* * потенциальные *
биполярные
* * импульсные *
смешанные
простые
комплексные
комбинированные
Потенциальные схемы кодирования разделяют на
* * униполярные *
* * биполярные *
триполярные
многополярные
В импульсных схемах кодирования значение бита передается
значением потенциала сигнала
величиной тока сигнала
* * направлением перепада уровня сигнала *
величиной амплитуды единичного сигнала
NRZ код является
* * потенциальным *
униполярным
импульсным
дифференциальным
Достоинствами NRZ кода являются
* * устойчивость к ошибкам *
* * узкий спектр сигнала *
самосинхронизация
отсутствие длинных последовательностей сигналов одного потенциала
Скремблер - это
устройство для зачистки проводов
* * устройство, которое устраняет длительные последовательности одного потенциала при передаче *
специальный вид фильтров на линии
AMI код является
потенциальным
униполярным
биполярным
* * биполярным потенциальным *
импульсным
биполярным импульсным
дифференциальным
Манчестерский код является
потенциальным
импульсным
* * биполярным ипульсным *
дифференциальным
Выберите утверждения, верные для биполярных импульсных кодов:
* * происходят не менее одного перепада уровня сигнала на бит *
происходит не более одного перепада уровня сигнала на бит
* * у них сигнальная скорость в два раза выше, чем у потенциальных кодов *
у них сигнальная скорость не выше чем у потенциальных кодов
спектр их сигналов уже, чем у полярных кодов
* * спектр их сигналов шире, чем у полярных кодов *
* * они обладают свойством самосинхронизации *
они не способны к самосинхронизации
В манчестерском коде за один единичный сигнал передается
* ? менее одного бита *
более одного бита
один бит
В NRZ коде за один единичный сигнал передается
менее одного бита
более одного бита
* * один бит *
В 2B1Q коде за один единичный сигнал передается
менее одного бита
* * более одного бита *
один бит
Отметьте, в каком из нижеперечисленных кодов самая низкая сигнальная скорость
AMI
NRZ
* * 2B1Q *
дифференциальный манчестерский код
Сколько уровней имеет сигнал в схеме кодирования 2B1Q
1
2
3
* * 4 *
5
Аналоговая модуляция применяется для передачи
* * цифровых данных аналоговым сигналом *
аналоговых данных цифровым сигналом
цифровых данных цифровым сигналом
аналоговым данных аналоговым сигналом
Импульсно-кодовая модуляция применяется для передачи
цифровых данных аналоговым сигналом
* * аналоговых данных цифровым сигналом *
цифровых данных цифровым сигналом
аналоговым данных аналоговым сигналом
Импульсно-кодовая модуляция основана на
Теореме Найквиста
Формуле Шеннона для канала с шумом
* * Теореме Котельникова *
Втором законе термодинамики
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней в ИКМ методе. Ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц. Какова должна быть пропускная способность канала в этом случае?
28 кбит/с
* * 56 кбит/с *
64 кбит/с
128 кбит/с
256 кбит/с
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 (27) уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
2 кГц
* *4 кГц *
8 кГц
16 кГц
28 кГц
56 кГц
Отметьте основные параметры метода дельта-модуляции
* *шаг квантования по амплитуде *
* * шаг квантования по времени *
ошибка перегрузки
ошибка квантования
Известно, что глубина, на которую проникают в толщу воды волны, пропорциональна длине волны. Было предложено использовать передачу для подводных лодок на частоте 30Гц. Считая, что длина антенны должна быть равна половине длине волны, вычислите длину антенны.
1 км
500 м
* * 5 000 км *
10 000 м
Акустическая мощность человеческого голоса сосредоточена на частоте 300 Гц. Чему равна длина антенны (составляющая половину длины волны) для передачи голоса человека в виде радиосигнала на частоте 300Гц? (непонятно. d=lambda/2=(c/f)/2=( (300*10^6)/300 )/2=5*10^5= 500000м = 500км.??? - рандомим, аппелируем)
100 м
1 км
100 км
1000 км
Существует много историй о том, как люди принимали радиосигналы пломбами в зубах. Считая размер пломбы 2.5 мм и, что она равна половине длины принимаемой волны, вычислите, какую частоту принимает такая антенна?
30 Гц
60 кГц
50 МГц
* * 60 ГГц *
Витая пара категории 3 имеет ширину полосы пропускания
5 кГц
* * 16 МГц *
60 МГц
100 МГц
Витая пара категории 5 имеет ширину полосы пропускания
5 кГц
16 МГц
60 МГц
* * 100 МГц *
Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 3
1 МГц
3 МГц
4 МГц
8 МГц
* * 16 МГц *
Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 5
4 МГц
8 МГц
16 МГц
25 МГц
* * 100 МГц *
300 МГц
Укажите с сигналами какой частоты могут работать коаксиальные кабели
* * 1-100 МГц *
* * 10-100 МГц *
* * 1-500 МГц *
1МГц – 1 ГГц
1МГц – 1ТГц
Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
0.35 мкм
0.35 мкм
* * 0.85 мкм *
1.0 мкм
1.25 мкм
* * 1.3 мкм *
1.45 мкм
* * 1.55 мкм *
Известно, что у волн длиной 0.85 мкм затухание в оптоволокне сильнее, чем у волн длиной 1.3. Почему их все же используют?
они потребляют меньше энергии
* * они лучше соответствуют возможностям лазерных источников света *
у них лучше КПД
Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
* * не дает электромагнитного излучения при передаче *
нагревается при передаче //НЕ нагревается
нагревается при передаче
* *позволяет вести симплексную передачу *
* *может передавать только в одном направлении *
может работать с сигналами только с одной длиной волны
* * может работать с сигналами разных длин волн *
Укажите максимальное расстояние между репитерами для витой пары
200 м
500 м
1 км
* * 2 км *
5 км
10 км
Укажите максимальное расстояние между репитерами для коаксиального кабеля
200 м
500 м
1 км
2 км
* * 9 км *
10 км
30 км
40 км
Укажите максимальное расстояние между репитерами для оптоволоконного кабеля
200 м
500 м
1 км
2 км
10 км
20 км
* * 40 км *
100 км
Какой спецификацией IEEE определяется локальная сеть Ethernet?
IEEE 802.2
* * IEEE 802.3 *
IEEE 802.5
IEEE 802.6
IEEE 802.11
IEEE 802.12
Набор стандартов передачи данных Fast Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью:
2 Мбит/с
10 Мбит/с
* * 100 Мбит/с *
1 Гбит/с
2 Гбит/с
10 Гбит/с
Набор стандартов передачи данных Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью
2 Мбит/с
* * 10 Мбит/с *
100 Мбит/с
1 Гбит/с
2 Гбит/с
10 Гбит/с
Какова максимальная длина сегмента 10BASE5?
100 м.
200 м.
* * 500 м. *
800 м.
1000 м.
2000 м.
Какова максимальная длина сегмента 10BASE2?
100 м.
* * 200 м. *
500 м.
800 м.
1000 м.
2000 м.
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на толстом коаксиальном кабеле?
10BASE2
* * 10BASE5 *
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на тонком коаксиальном кабеле?
* * 10BASE2 *
10BASE5
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на оптоволокне?
10BASE2
10BASE5
10BASE-Т
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте (стандартах) из ниже приведенных используются трансиверы?
* * 10BASE2 *
* * 10BASE5 *
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
В каком стандарте (стандартах) из перечисленных не используются трансиверы?
10BASE2
10BASE5
* * 10BASE-Т *
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте из перечисленных для увеличения длины сегментов используются репитеры?
10BASE2
10BASE5
10BASE-Т
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте из перечисленных используются хабы?
10BASE2
10BASE5
* * 10BASE-Т *
10BASE-F
100BASE-TX
Трансиверный кабель в 10Base5 состоит из пяти витых пар:
Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для передачи управляющей информации.
* * Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – для передачи управляющей информации в обе стороны, одна – для подачи питания на трансивер. *
Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для подачи питания на трансивер.
Репитер – это
Устройство физического уровня, отвечающее за усиление и передачу сигнала.
* * Устройство физического уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала. *
Устройство физического уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.
Устройство канального уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала.
Устройство канального уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.
Каков главный недостаток интерфейса 100BASE-T4?
Высокая цена кабеля.
* * Невозможна поддержка дуплексного режима передачи. *
Необходимость использования концентратора.
Необходимость внешнего согласования и заземления.
Отсутствие контроля целостности линии связи.
Трудно локализовать неисправный компьютер.
В методе кодирования 4B/5B для стандарта Ethernet каждые 4 бита данных (называемых символами) представляются пятью битами. Это используется для обеспечения:
Безопасности передачи данных
* * Синхронизации приемника с передатчиком *
Полноты передачи данных
Надежности передачи данных
В чем состоит основной недостаток оптоволоконного кабеля?
Необходимость использования терминаторов для согласования
Невысокие скорости передачи информации
Малая допустимая длина кабеля
Чрезмерно высокая цена кабеля
* * Высокая сложность монтажа и ремонта кабеля *
Какой тип среды передачи обеспечивает максимальную скорость передачи информации?
Коаксиальный кабель
Неэкранированная витая пара
Максимальная скорость передачи не зависит от типа среды
* * Оптоволоконный кабель *
Экранированная витая пара
В какой среде передачи данных самое высокое затухание сигнала:
Витая пара
Многопарный кабель
* * Коаксиальный кабель *
Оптический кабель
Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.
В какой среде передачи данных самое низкое затухание сигнала:
Витая пара
Многопарный кабель
Коаксиальный кабель
* *Оптический кабель *
Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.
Какой интерфейс больше других подходит для сети Fast Ethernet?
ISA
* * RJ-45 *
Centronics
IDE
Все интерфейсы равноценны.
Какой код используется в сегменте 100BASE-T4?
4В/5В
RZ
* * 8В/6Т *
Как распределяются функции витых пар в сегменте 100BASE-T4?
Две витые пары передают в одну сторону, две - в другую.
Все витые пары – двунаправленные.
Три витые пары передают в одну сторону, одна - в другую.
Одна витая пара передает в одну сторону, одна - в другую сторону, две витые пары – двунаправленные.
Направление передачи каждой витой пары определяется конкретным режимом работы.
Для чего в сегменте 100BASE-T4 используют потенциальную схему кодирования 8В/6Т?
у потенциальных схем кодирования спектр сигнала уже, чем у импульсных
для самосинхронизации приемника и передатчика
* * с целью понизить частоту модуляции сигнала *
необходимы были избыточные кода для управления передачей
Силитон – это
Сигнал, имеющий специальную форму, с максимальными дисперсионными эффектами.
* * Сигнал, имеющий специальную форму, с минимальными дисперсионными эффектами. *
Сигнал, имеющий специальную форму и используемый для передачи управляющей информации.
Трансивер – это
Приемник
Усилитель
* * Приёмопередатчик, отвечающий за обнаружение несущей и коллизий *
Передатчик
Основные проблемы при создании оптоволоконных систем:
* * рассеяние светового пучка *
обеспечение безопасности передачи информации
обеспечение точности передачи информации
* *явление дисперсии *
* *обеспечение безопасности прокладки кабеля *
в этом пункте не уверена,см. стр 89 в середине
В оптоволокне могут использоваться следующие источники света
только светодиоды (LED)
только полупроводниковый лазер
* * светодиоды и полупроводниковые лазеры *
галогенные лампы
Трансивер – это прибор,
* * отвечающий за обнаружение несущей частоты и коллизий *
отвечающий за усиление сигнала
отвечающий за обнаружение несущей частоты
отвечающий за обнаружение коллизий
Самое малое затухание сигнала по сравнению с остальными носителями информации происходит в:
Витой паре
Коаксиальном кабеле
* * Оптическом кабеле *
GMII-интерфейс обеспечивает взаимодействие между:
Канальным и физическим уровнем.
* * Подуровнем MAC канального уровня и физическим уровнем. *
Подуровнем LLC канального уровня и физическим уровнем.
Канальным и сетевым уровнем.
Выберите стандарт для сетей Ethernet
IEEE 802.11
* * IEEE 802.3 *
IEEE 802.8
IEEE 802.10
Выберите стандарт беспроводной связи для локальных сетей
IEEE 802.3
IEEE 802.5
IEEE 802.8
IEEE 802.10
* * IEEE 802.11 *
Какую длину имеет волна с частотой 3 МГц?
10 м
30 м
* * 100 м *
300 м
1000 м
Какую частоту имеют волны длиной 30 см?
10 КГц
30 КГц
300 КГц
* * 1 ГГц *
30 ГГц
Размер и геометрия антенны определяются:
Принимаемым диапазоном частот
Условиями эксплуатации
* * Длинной волны *
Радиусом распространения сигнала
Максимальная скорость передачи данных для беспроводных сетей Wi-Fi согласно стандарту 802.11:
10 Мбит/с
11 Мбит/с
36 Мбит/с
48 Мбит/с
* * 54 Мбит/с *
Как зависит мощность сигнала от расстояния до источника(r) для радиоволн?
* * Уменьшается пропорционально 1/r^3 *
Уменьшается пропорционально 1/r^2
Уменьшается пропорционально 1/r^5
Уменьшается пропорционально 1/r
Уменьшается пропорционально r^2
Уменьшается пропорционально r^3
не зависит
Достоинствами радиопередачи являются:
* * Может осуществляться на большие расстояния *
Не зависит от погодных условий
Устойчива к помехам от электрических устройств
* * Не требуется дополнительная настройка взаимного расположения принимающей и передающей антенн. *
Выберите утверждения, верные для радиоволн:
* * Свойства зависят от их частоты *
Свойства не зависят от их частоты
Устойчивы к помехам от электрических устройств
Радиоволны легко преодолевают преграды
Распространяются в строго определенном направлении
* * Распространяются во всех направлениях *
это зависит от длины волны. стр 105. не знаю, нужно ли отмечать
Выберите утверждения, верные для микроволн:
Распространяются во всех направлениях
* * Для передачи на большие расстояния требуется цепочка репитеров *
* * Приемная и передающая антенны должны быть строго ориентированы друг к другу *
Передача не зависит от погодных условий
Технология QAM подразумевавает
Кодирование сигнала за счет изменения фазы
Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды сигнала
Кодирование сигнала за счет изменения частоты сигнала
* * Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды и фазы сигнала *
В методе кодирования BPSK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
* * Две фазы *
Четыре фазы
Восемь фаз
В методе кодирования QPSK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
Две фазы
* * Четыре фазы *
Восемь фаз
В методе кодирования CCK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
Две фазы
Четыре фазы
* *Восемь фаз *
см стр 108
Метод мультиплексирования OFDM в сетях Wi-Fi (выберите верные утверждения)
* * Применяется для борьбы с эффектом MultiPath Distorian *
Увеличивает надежность канала передачи данных
* * Позволяет увеличить скорость передачи данных *
Применяется для борьбы с помехами
Какой метод кодирования нужно использовать для получения скорости передачи 2Мбит/с в беспроводных сетях Wi-Fi?
BPSK
* * QPSK *
CCK
Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
10% от начальной мощности на единицу длины
30% от начальной мощности на единицу длины
* * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
10% от начальной мощности на на длину проводника
30% от начальной мощности на длину проводника
Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
* *уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
мощностью полезного сигнала и мощностью шума
* *мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5 (4000*log2(1.5) ~= 4000*0.58 ~= 2320 бит/с, в ответах бред, ставим рандомом и аппелируем)?
Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
Нет правильного ответа
Невозможно определить
Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
* * чувствительность к шуму *
форма сигнала
* * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
количество единичных сигналов
* * ширина спектра сигнала *
количество единичных сигналов на один бит данных
* * возможность обнаружения ошибок при передаче *
длина бита
* * сигнальная скорость *
* * стоимость аппаратуры *
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
2 кГц
* ? 4 кГц *
8 кГц
16 кГц
28 кГц
56 кГц
Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
0.35 мкм
* *0.85 мкм *
1.0 мкм
1.25 мкм
* *1.3 мкм *
1.45 мкм
* *1.55 мкм *
Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
* *не дает электромагнитного излучения при передаче *
нагревается при передаче
* *позволяет вести симплексную передачу *
может передавать только в одном направлении
может работать с сигналами только с одной длиной волны
* *может работать с сигналами разных длин волн *