2

Что такое транспортная среда?
   Каналообразующая аппаратура
   Система передачи данных
 * * Система передачи данных и коммутирующие элементы *
   Каналообразующая аппаратура и маршрутизаторы

Что такое канал передачи данных?
   Кабель
 * * Любая среда передачи данных и каналообразующая аппаратура *
   Коаксиальный кабель
   Коаксиальный кабель и каналообразующая аппаратура
   Кабель любого вида

Отметьте правильные утверждения о каналах с множественным доступом.
   Не могут работать как канал «точка-точка».
 * * Могут доставлять одно и то же сообщение нескольким машинам. *
 * * Могут работать как канал «точка-точка». *

Укажите правильное назначение протокола.
   Это система правил и соглашений по установлению соединения, его поддержанию и разрыву между одноименными уровнями на одной и той же машине.
   Установление правил организации сервиса на определенном уровне.
 * *Это система правил и соглашений по установлению соединения, его поддержанию и разрыву между одноименными уровнями на разных машинах. *
   Это интерфейс между уровнями n и n+1.

Что такое архитектура сети?
   Набор уровней
   Набор протоколов
   Набор интерфейсов
   Набор уровней и интерфейсов
 * *Набор протоколов и уровней *

Укажите, какие из нижеперечисленных вопросов решаются на каждом уровне сетевой иерархии.
   Сохранение исходной кодировки символов
 * *Маршрутизация сообщения *
 * *Адресация отправителя и получателя *
 * *Определение количества виртуальных каналов через одно соединение и управление ими *
 * *Сохранение внутренней структуры сообщения *
   Установление и разрыв соединения
 * *Управление потоком *

Физический уровень отвечает за передачу ____________ .
   электрических сигналов
 * *последовательности битов *
   электромагнитных импульсов
   байтов

Отметьте, какие вопросы решаются на канальном уровне.
   Способы предоставления данных в виде электромагнитных сигналов
   Длительность сигнала
 * *Способ передачи уведомления о приеме фрейма *
   Выбор способа представления байта
 * *Обнаружения ошибок передачи *
 * *Управление потоком *
   Максимальный и минимальный уровень сигнала
 * *Управление доступом к каналу *

Отметьте, какие вопросы решаются на транспортном уровне.
   Обнаружение перегрузок
 * * Установка и разрыв соединения *
   Выбор маршрута передачи
   Функции шлюза в другую ТС
   Управление потоком
   Учет и тарификация услуг
 * * Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения *
 * * Адресация отправителя и получателя *
 * * Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение *

Отметьте, какие вопросы решаются на уровне представления.
   Управление направлением передачи в диалоге
   Повышение надежности передачи больших объемов данных за счет механизма контрольных точек
   Выбор маршрута передачи
   Обнаружение перегрузок
   Учет и тарификация услуг
   Функции шлюза в другую ТС
   Сохранение исходной структуры сообщения
 * *Разные способы нумерации битов в байте *
   Синхронизация операций
   Управление потоком
   Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения
   Установка и разрыв соединения
   Адресация отправителя и получателя
   Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение
 * *Управление кодировкой информации *

Отметьте, какие СПД предоставляют сервис, ориентированный на соединение.
 * *ATM *
 * *DQDB *
 * *X.25 *
   SMDS
 * *FR *

Укажите, какая СПД не предоставляет постоянных виртуальных каналов.
 * *DQDB *
   ATM
   X.25
   FR
 * ? SMDS(Но про неё в книжке нет-Витя) думаю, на это надо забить - Аня *

Укажите, какие СПД поддерживают групповую передачу.
   DQDB
   SMDS
   X.25
 * *ATM *
   FR

Укажите, какие из нижеприведенных характеристик могут описывать надежность сети.
 * *Вероятность отказа *
 * *Вероятность доставки пакета через ТС *
 * *Интенсивность отказов *
 * *Время наработки на отказ *

Что такое интегрированный сервис в сети?
 * * Возможность передавать разнородные потоки данных (видео, звук) *
   Возможность использовать оборудование разных производителей
   Возможность не только использовать, но и создавать программы

Что НЕ является характеристикой сети ЭВМ?
   Состоит из множества соединённых между собой машин.
   Топология соединения машин в сети очень разнообразна.
 * *Передача данных между машинами инициируется и осуществляется системой прозрачно для пользователя. *
   Операционные системы на машинах в сети работают автономно.

Что позволяет сеть частным лицам?
   Получать доступ к базам данных ФБР и МО США
 * ? Получать доступ к многочисленным источникам информации по всему миру *
   Управлять автомобилем
 * ? Организовать «домашний офис», работать удалённо *

Из чего состоит сеть?
 * *Абонентские машины *
   Пути сообщения
 * *Транспортная среда *
   Спутники

Система передачи данных состоит из ______________.
   проводов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов
   каналов, проводов, дорог
 * *каналов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов *
   каналов, каналообразующей аппаратуры, повторителей

По каким критериям принято классифицировать системы передачи данных?
 * *Способ коммутации потоков данных, тип каналов, топология системы *
   Способ передачи данных по каналу, тип каналов, топология системы
   Способ передачи данных по каналу, тип каналов, тип коммутационных устройств
   Способ коммутации потоков данных, используемый метод кодирования, топология системы

Какие недостатки присущи коммутации каналов?
   Передача данных лишь на небольших расстояниях
   Слишком быстрое установление соединения
 * *Неэффективное использование ресурсов *
 * *Низкая надёжность *

Какие недостатки присущи коммутации пакетов?
 * *Зависимость времени передачи от загрузки сети *
   Дорогая технология
   Зависимость времени передачи от расстояния
   Тяжелая технология со множеством наследованных неэффективных решений

Какие существуют классы сетей по масштабу?
 * *Городские *
 * *Региональные *
   Равнинные
   Национальные

Локальная сеть отличается от остальных по следующим характеристикам:
 * *Система передачи данных *
   Метод кодирования данных в канале
   Технология коммутации потоков данных
 * *Масштаб *

Какая технология наиболее часто используется при построении WAN?
 * *Коммутации пакетов *
   Коммутации потоков данных
   Коммутации каналов
   Коммутации ячеек

Что такое протокол?
   Правила и соглашения по типам передаваемых данных и защите информации
   Список услуг и правила по их предоставлению
 * *Правила и соглашения по установлению связи и её поддержанию *
   Множество точек доступа к сервисам

Какие основные вопросы решаются при организации уровней в иерархии протоколов?
 * *Механизм определения отправителей и получателей *
   Выбор скорости доставки данных от отправителя к получателю
   Используемые материалы
 * *Контроль порядка следования передаваемых данных *

В чем различие понятий сервиса и протокола?
   Протокол - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а сервис - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.
 * *Сервис - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а протокол - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя. *
   Сервис - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а протокол - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.
   Протокол - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а сервис - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.

Как называется ассоциация экспертов, отвечающая за разработку стандартов технологий сети Интернет?
   IAB
   IETF
   IRTF
 * *ISOC *
   IESG
   RFC
   NTW
   SITC

Основные задачи, решаемые организацией ISOC?
   Сертификация сетевого оборудования
 * *Организация процесса стандартизации технологий сети Интернет *
 * *Формирование внешней политики интернет-сообщества *
   Разработка сетевого оборудования
 * *Образование и обучение в области интернет-технологий *

Как называется группа технических советников в составе ISOC, отвечающая за развитие архитектуры сети Интернет, управление разработкой и сопровождением стандартов протоколов м сервисов в Интернете и, прежде всего, спецификации стека протоколов TCP/IP?
   ISOC
 * *IAB *
   IETF
   IRTF
   IESG
   RFC
   NTW
   SITC

Как называются документы, описывающие стандарты в сети Интернет?
   ISOC
   IAB
   IETF
   IRTF
   IESG
 * *RFC *
   NTW
   SITC

Как называется рабочая группа по проектированию Интернет-технологий?
   ISOC
   IAB
 * *IETF *
   IRTF
   IESG
   RFC
   NTW
   SITC

Как называется исследовательская группа Интернет-технологий?
   ISOC
   IAB
   IETF
 * *IRTF *
   IESG
   RFC
   NTW
   SITC

Как называется группа технического управления сети Интернет?
   ISOC
   IAB
   IETF
   IRTF
 * *IESG *
   RFC
   NTW
   SITC

Отметьте основные компоненты компьютерной сети
 * *Абонентские машины *
 * *Транспортная среда *
   Системы связи
   Системы передачи данных
   Коммуникационные машины
   Каналы
   Каналообразующая аппаратура
   Линии связи
   Мосты
   Шлюзы
   Маршрутизаторы
   Коммутирующие элементы

Отметьте основные компоненты транспортной среды
   Абонентские машины
   Транспортная среда
   Системы связи
 * *Системы передачи данных *
 * *Коммуникационные машины *
   Каналы
   Каналообразующая аппаратура
   Линии связи
   Мосты
   Шлюзы
   Маршрутизаторы
   Коммутирующие элементы

Отметьте основные компоненты системы передачи данных
   Абонентские машины
   Транспортная среда
   Системы связи
   Системы передачи данных
   Коммуникационные машины
 * *Каналы *
   Каналообразующая аппаратура
   Линии связи
   Мосты
   Шлюзы
   Маршрутизаторы
 * *Коммутирующие элементы *

Отметьте основные компоненты канала в системе передачи данных
   Провода медные
   Витая пара
   Пучок витых пар
 * *Линия связи, природа которой не важна *
   Оптоволоконная линия связи
 * *Каналообразующая аппаратура *
   Контроллер линии
   Модем
   Кодек

Шлюз это (отметьте правильное)
   Специализированная R-машина
 * *Компьютер, соединяющий две транспортные среды с разной архитектурой *
   Компьютер, соединяющий две транспортные среды

Мост предназначен (отметьте правильное)
   Устройство, соединяющее две транспортные среды
 * *Устройство, соединяющее две системы передачи данных *
   Устройство, соединяющее две системы передачи данных с разной архитектурой
   Устройство, соединяющее две системы передачи данных с одинаковой архитектурой
   Устройство, соединяющее систему передачи данных с маршрутизатором
   Устройство, соединяющее два или более маршрутизаторов

Система передачи данных предназначена для передачи (отметьте правильное)
   Сигналов в транспортной среде
   Сообщений в компьютерной сети
 * *Данных между А-машинами, R-машинами транспортной среды *

Каналообразующая аппаратура обеспечивает (отметьте правильное)
   Передачу сигналов в канале
 * *Интерфейс между линией связи и компьютером *
   Соединение каналов между собой

Отметьте общепризнанные критерии классификации систем передачи данных
   Типы коммутирующих элементов
   Алгоритмы работы R-машин
 * *Способ коммутации потоков данных *
   Природа линий связи
   Стандарты на линии связи
 * *Типы каналов *
   Стандарты каналов

Коммутация каналов это (отметьте правильное)
 * *Способ коммутации потоков данных в системах передачи данных *
   Принцип работы телефонного коммутатора
   Алгоритм работы R-машины

Для коммутации каналов характерно (отметьте правильное)
 * *Сохранения порядка передаваемых данных *
   Порядок поступления данных и порядок их отправки могут быть разными
   Эффективное использование линий связи
 * *Неэффективное использование линий связи *
   Высокая надежность
 * *Низкая надежность *
 * *Медленная установка соединения *
   Быстрая установка соединения
 * *Способ кодировки данных при передаче прозрачен *
   Способ кодировки данных при передаче не прозрачен
 * *Формат передаваемых данных определяют абоненты системы передачи данных *
   Формат передаваемых данных определяет система передачи данных
 * *Плата взимается за время соединения *
   Плата взимается за объем переданных данных
 * *Скорость передачи данных по каналу определяют абоненты  системы передачи данных (они в любом случае не могут передать больше чем может канал) *
   Скорость передачи данных по каналам определяют узлы  системы передачи данных(но в тоже время пользователи резервируют часть пропускной способности канала)
 * *Способ кодировки данных при передаче данных по каналу определяют абоненты  системы передачи данных *
   Способ кодировки и формат передаваемых данных определяется системой передачи данных

Для коммутации пакетов характерно (отметить правильное)
   Сохранения порядка передаваемых данных
 * *Порядок поступления данных и порядок их отправки могут быть разными *
 * *Эффективное использование линий связи *
   Неэффективное использование линий связи
 * *Высокая надежность *
   Низкая надежность
   Медленная установка соединения
 * *Быстрая установка соединения *
   Способ кодировки данных при передаче прозрачен
 * *Способ кодировки данных при передаче не прозрачен *
   Формат передаваемых данных определяют абоненты системы передачи данных
 * *Формат передаваемых данных определяет система передачи данных *
   Плата взимается за время соединения
 * *Плата взимается за объем переданных данных *
   Скорость передачи данных по каналу определяют абоненты  системы передачи данных
 * *Скорость передачи данных по каналам определяют узлы  системы передачи данных *
   Способ кодировки данных при передаче данных по каналу определяют абоненты  системы передачи данных
 * *Способ кодировки и формат передаваемых данных определяется системой передачи данных *

Какие бывают типы каналов (отметьте правильное)
 * *Точка-точка *
   Точка-многоточие
   Многоточие-точка
   Многоточие-многоточие
   Групповые
   Общаковые
   С индивидуальным доступом
   С раздельным доступом
   С общим доступом
 * *С множественным доступом *

Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала точка-точка
 * *Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам, которые он соединяет *
   Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам, которые он соединяет
   Канал этого типа соединяет три и более машины
   Канал этого типа соединяет две и более машины
   Образует общую для двух и более машин среду передачи данных
   Образует общую для трех и более машин среду передачи данных
   Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу
   Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу
   Канал может выделяться с разделением по времени
   Канал может выделяться динамически

Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала с множественным доступом
   Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам, которые он соединяет
 * *Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам, которые он соединяет *
   Канал этого типа соединяет три и более машины
   Канал этого типа соединяет две и более машины
 * *Образует общую для трех и более машин среду передачи данных(стр 34 первое предложение) (два это тоже несколько) *
 * *Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу *
 * *Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу *
 * *Канал может выделяться с разделением по времени *
 * *Канал может выделяться динамически *

В динамических СПД канал выделяют машине
 * *По запросу *
   Согласно расписанию
   Согласно частоте , на которой ведется передача

В статических СПД канал выделяют машине
   По запросу
 * *Согласно расписанию *
   Согласно частоте , на которой ведется передача

Каналы точка-точка образуют
   Только из монолитных линий (т.е. линия единая, без сегментов)
 * *Могут состоять из отдельных сегментов, соединенных друг с другом *

Коммутирующие элементы  (отметьте правильное)
   Это R-машины
 * *Это компьютер со специализированным программным обеспечением *
 * *Это коммутатор любого типа *
   Вычисления, которые он проводит предполагают оптимизацию маршрута и динамическое отслеживание топологии СПД

Маршрутизатор (отметьте правильное)
   1. Это компьютер со специализированным программным обеспечением, позволяющим выбрать один из нескольких каналов, подключенных к этому компьютеру
   2. Информация для выбора надлежащего канала, закладывается в него заранее и носит статический характер
 * *3. Маршрутизатор может динамически отслеживать топологию СПД и оптимизировать маршрут для пакета *

Механизмы выделения канала по запросу делятся на (отметить правильное)
   Динамические
 * *Распределенные *
   Активные
   Дедуктивные
   Статические
 * *Централизованные *
   Априорные

В транспортную среду может входить (отметить правильное)
   Только одна СПД
   Несколько СПД, но с одинаковой архитектурой
   Несколько СПД, но с одинаковой структурой
 * *Несколько СПД, но обязательно связанных между собой мостами *
   Несколько СПД
   Каждый маршрутизатор может быть подключен только к одной СПД
 * *Маршрутизатор может быть подключен сразу к нескольким СПД *

Топология транспортной среды важна так как от нее зависит (отметить правильное)
 * *Время задержки в сети *
   Выразительность схемы
   Простота понимания топологии для инженера
 * *Условия возникновения перегрузки *

Основным признаком классификации компьютерных сетей является
   Топология транспортной среды
 * *Размер территории, охватываемой сетью *
   Типы СПД, входящие в состав сети
   Программное обеспечение маршрутизаторов сети

Отметьте среди ниже перечисленного классы компьютерных сетей
   Вычислительный комплекс
 * *Многомашинный комплекс *
   Сеть персональных компьютеров
 * *Сеть персональных устройств *
   Домашняя сеть
 * *Локальная сеть *
   Районная сеть
 * *Городская сеть *
   Междугородняя сеть
   Международная сеть
 * *Региональная сеть *
 * *Интернет *

Программное обеспечение компьютерных сетей разбито на уровни с целью
   Реализации принципа управления «разделяй и властвуй»
 * *Управления сложностью этого программного обеспечения *
   Реализации концепции сборочного программирования
   В соответствии с уровнями структуры компьютерной сети

Каждый уровень иерархии в компьютерной сети должен обеспечить
   Определенный набор функций
   Определенный сервис для нижележащего уровня
 * *Определенный сервис для вышележащего уровня *
   Определенный сервис для нижележащих уровней
   Определенный сервис для вышележащих уровней
 * *Независимость реализации вышележащего уровня от реализации нижележащих уровней *
   Независимость реализации вышележащего уровня от реализации нижележащего уровня

Программное обеспечение уровня n на одной машине взаимодействует на другой машине с программным обеспечением уровня
 * *n *
   n+1
   n-1

Протокол это
 * *Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между одноименными сущностями в сети *
   Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между программным обеспечением на любом уровне в сети
   Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
   Правила поведения пользователя в сети

Отметьте правильные высказывания
   На одной и той же  машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением уровня n+1
 * *На одной и той же  машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением уровня n-1 *
   На одной и той же  машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением любого уровня не выше уровня n

Управление сложностью больших программных систем, подобных программному обеспечению компьютерных сетей, происходит за счет
 * *Строгих ограничений на структуру создаваемого программного обеспечения *
   Минимизации число используемых функций
   Отказа от использования оператора go to
   Применением специализированных функций

Интерфейс между уровнями компьютерной сети определяет
   Как нижележащий уровень может использовать сервисы вышележащего уровня
 * *Как вышележащий уровень может использовать сервисы нижележащего уровня *

Примитивы интерфейса это
 * *Набор неделимых операций *
   Набор транзакций, которые нижележащий уровень может выполнять по запросу от вышележащего уровня
   Набор элементарных операций, которые нижележащий уровень может выполнять по запросу от вышележащего уровня (тут нет потому что нижележащий уровень тоже может посылать запросы стр 41 том 1)

Архитектура компьютерной сети это
   Набор уровней и распределение функций между ними
 * *Набор уровней и протоколов *
   Набор уровней и стек протоколов

При передаче сообщения в компьютерной сети (отметьте правильные утверждения)
   Вариантырак  ответа:
   Оно передается между уровнями без изменения
   К нему добавляется только заголовок
   К нему добавляется управляющая информация, необходимая для передачи
 * *На каждом уровне к фрагменту сообщения добавляется заголовок с управляющей информацией *

Доступ к сервисам уровня осуществляется через
 * *Точку доступа к сервису (SAP) *
   Телефонную розетку на стене
   С помощью специальных примитивов

Почему классов примитивов сервиса 4?
   По определению
   Так договорились
   Их может быть любое число
 * *Потому, что есть две взаимодействующие сущности, и для каждой из них нужно два класса примитивов: один для запроса и один для подтверждения или отказа на ранее посланный запрос *

Отметьте среди ниже перечисленного основные виды сервисов в компьютерной сети
   С виртуальным соединением
   С физическим соединением
 * *С соединением *
   Без виртуального соединения
 * *Без соединения *

Любой сервис характеризуется
   Звуком
   Цветом
 * *Качеством *

Отметьте среди ниже перечисленного показатели качества сервиса в компьютерной сети
 * *Надежность *
   Удобство
   Приятность интерфейса
 * *Величина задержки данных в канале *
   Длина канала

Протокол это
 * *Набор правил, определяющих формат, назначение и порядок передачи PDU между равнозначными активностями в компьютерной сети *
   Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между программным обеспечением на любом уровне в сети
   Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
   Правила поведения пользователя в сети

В компьютерных сетях с разной архитектурой распределение функций между уровнями (отметьте правильное)
   Одинаковое
 * *Разное *

Отметьте вопросы, которые должны решаться на каждом уровне компьютерной сети
 * *Адресация отправителя и получателя *
 * ?Как устанавливать соединения(есть такое определение правил установления соединения на одноимённых уровнях) *
 * ?Как разрывать соединения *
   Способ кодировки передаваемого сообщения
 * *Каковы правила передачи данных *
 * *Как обеспечить сохранение порядка передаваемых данных у получателя *
   Как сохранить структуру передаваемого сообщения
 * *Правила разбиения сообщения на фрагменты и сборки его из фрагментов *
   Содержание и структура заголовка

Модель OSI была разработана
   В США
   В СССР
   В Европе
 * *Международным сообществом *

Модель OSI описывает
   Архитектуру компьютерной сети
   Структуру и функционирование любой компьютерной сети
 * *Организацию и взаимодействие открытых систем *

Компьютерная сеть, как открытая система
 * *вычислительная среда, состоящая из аппаратных и программных продуктов и технологий, разработанных в соответствии с общедоступными и общепринятыми (международными) стандартами. *
   Вычислительная среда, имеющая интерфейс для взаимодействия с внешней средой

Отметьте, какие из ниже перечисленных уровней относятся к модели OSI
   Инженерный
   Приборный
   Критический
   Межсетевой
 * *Физический *
 * *Приложения *
   Абонентский
 * *Канальный *
   Явления
 * *Представления *
   Шоу
   Линейный
 * *Сетевой *
   Над сетевой
 * *Транспортный *
   Зачетный
 * *Сессии *
   Экзаменационный
   СПД
   Хост/СПД

Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на физическом уровне
 * *Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1? *
   Как определить начало кадра?
 * *Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1? *
   Как определить конец кадра?
   Какова должна быть структура кадра?
 * *Какова должны быть длительность 0/1? *
   Как определить ошибку при передаче?
 * *Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком? *
   Как определить потерянный кадр?
   Как определить дублированный кадр?
   Какой вид сервиса поддерживать?
 * *Как управлять потоком? (это вроде как есть на каждом уровне(там про захлёбывание)) *
   Как определять качество сервиса?
 * ?Как определить направление передачи?(есть такое следует ли поддерживать передач данных в обоих направлениях по одной линии) *
   Как подтверждать получение?

Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на канальном уровне?
   Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1?
 * *Как определить начало кадра? *
   Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1?
 * *Как определить конец кадра? *
 * *Какова должна быть структура кадра? *
   Какова должны быть длительность 0/1?
 * *Как определить ошибку при передаче? *
   Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком?
 * *Как определить потерянный кадр? *
 * *Как определить дублированный кадр? *
   Какой вид сервиса поддерживать?
 * *Как управлять потоком? *
 * *Как подтверждать получение? *

В чем отличие функций сетевого уровня от пакетного уровня (отметьте правильное)?
 * *Оптимизация маршрута *
   Коммутация (реализация выбранного маршрута)
   Взаимодействие с пакетным уровнем

Отметьте в ниже приведенном списке примеры СПД
   PCMCI
   SCSI
 * *Bluetooth (тут надо отметить что блютус это стандарт  а СПД на основе блютус это пример спд, такое же и про х25, fr) *
   X.22
 * *X.25 *
   Blue Ray
 * *Frame Relay *
 * *DQDB *
 * ?Телефонная сеть *
   GSM

Стандарт это (отметьте правильное)
   Рекомендации для характеристик продуктов
   Рекомендации для характеристик услуг
 * *Документ, устанавливающий  комплекс норм, правил и требований к объекту стандартизации *
   Закон, карающий выпуск не качественной продукции

54. Целями стандарта являются (отметьте правильное)
 * *Обеспечение безопасности объекта стандартизации для окружающей среды *
 * *Совместимости и взаимозаменяемости собъектами стандартизации той же категории *
 * *Соответствие качества современному уровню развития технологий *
 * *Единства измерений *
   Лоббирования национальные интересов
   Продвижение продуктов на рынке
   Защита потребителя
   Защита инвестиций

Организации стандартизации бывают
 * *Национальные *
   Интернациональные
   Региональные
   Межрегиональные
 * *Региональные международные *
   Междугородние
   Районные
 * *Международные *
 * *Отраслевые национальные  (отраслевые в рамках одного гос-ва точно есть) *
 * *Международные промышленные консорциумы *

Отметьте в ниже приведенном списке международные организации по стандартизации
 * *ISO *
 * *IEC *
 * *ITU *
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
   CEN
   ISSS
   ETSI
   МГС
   IEEE
   OMG
   ECMA
   W3C
   AFNOR
   BSI
   JISC

Отметьте в ниже приведенном списке региональные международные организации по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
 * *CEN *
   ISSS
 * *ETSI *
 * *МГС *
   IEEE
   OMG
   ECMA
   W3C
   AFNOR
   BSI
   JISC

Отметьте в ниже приведенном списке международные промышленные консорциумы по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
   CEN
   ISSS
   ETSI
   МГС
 * *IEEE *
 * *OMG *
 * *ECMA *
 * *W3C *
   AFNOR
   BSI
   JISC

Отметьте в ниже приведенном списке национальные организации по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
   CEN
   ISSS
   ETSI
   МГС
   IEEE
   OMG
   ECMA
   W3C
 * *AFNOR *
 * *Госстандарт РФ *
 * *BSI *
 * *JISC *

Отметьте основные компоненты транспортной среды
   Абонентские машины
   Транспортная среда
   Системы связи
 * * Системы передачи данных *
 * * Коммуникационные машины *
   Каналы
   Каналообразующая аппаратура
   Линии связи
   Маршрутизаторы
   Коммутирующие элементы

Отметьте основные компоненты системы передачи данных
   Абонентские машины
   Транспортная среда
   Системы связи
   Системы передачи данных
   Коммуникационные машины
 * * Каналы *
   Каналообразующая аппаратура
   Линии связи
   Маршрутизаторы
 * * Коммутирующие элементы *

Шлюз это (отметьте правильное)
   Компьютер, соединяющий две транспортные среды с одинаковой архитектурой
 * * Компьютер, соединяющий две транспортные среды с разной архитектурой *
   Компьютер, соединяющий две транспортные среды

Что такое мост?
   Устройство, соединяющее две транспортные среды
 * * Устройство, соединяющее две системы передачи данных *
   Устройство, соединяющее две системы передачи данных с разной архитектурой
   Устройство, соединяющее две системы передачи данных с одинаковой архитектурой
   Устройство, соединяющее систему передачи данных с маршрутизатором
   Устройство, соединяющее два или более маршрутизаторов

Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала с множественным доступом
   Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам и не доступны для других машин
 * * Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам,  которые он соединяет *
 * * Канал этого типа соединяет три и более машины *
   Канал этого типа соединяет две и более машины
 * * Образует общую для трех и более машин среду передачи данных *
 * * Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу *
 * * Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу *
 * * Канал может выделяться с разделением по времени *
 * * Канал может выделяться динамически *

В транспортную среду может входить (отметить правильное)
   Только одна СПД
   Несколько СПД, но с одинаковой архитектурой
   Несколько СПД, но с одинаковой структурой
 * ? Несколько СПД, но обязательно связанных между собой мостами *
   Несколько СПД

Протокол это
 * * Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между одноименными сущностями в сети *
   Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
   Правила поведения пользователя в сети

При передаче сообщения в компьютерной сети:
   Оно передается между уровнями без изменения
   К нему добавляется только заголовок
   К нему добавляется управляющая информация, необходимая для передачи
 * * На каждом уровне к фрагменту сообщения добавляется заголовок с управляющей информацией *

Почему количетсво классов примитивов сервиса равно четырем?
   По определению
   Так договорились
   Их может быть любое число
 * ? Потому, что есть две взаимодействующие сущности, и для каждой из них нужно два класса примитивов: один для запроса и один для подтверждения или отказа на ранее посланный запрос *

Отметьте среди ниже перечисленного основные виды сервисов в компьютерной сети
   С виртуальным соединением
   С физическим соединением
 * * С соединением *
   Без виртуального соединения
 * * Без соединения *

Отметьте, какие из ниже перечисленных уровней относятся к модели OSI
   Межсетевой
 * * Физический *
 * * Приложения *
   Абонентский
 * * Канальный *
 * * Представления *
   Линейный
 * * Сетевой *
   Над сетевой
 * * Транспортный *
   Зачетный
 * * Сессии *
   СПД
   Хост/СПД

Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на физическом уровне
 * * Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1? *
   Как определить начало кадра?
 * * Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1? *
   Как определить конец кадра?
   Какова должна быть структура кадра?
 * * Какова должны быть длительность 0/1? *
   Как определить ошибку при передаче?
 * * Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком? *
   Как определить потерянный кадр?
   Как определить дублированный кадр?
   Какой вид сервиса поддерживать?
   Как управлять потоком?
   Как определять качество сервиса?
 * * Как определить направление передачи? *

Целями стандарта являются (отметьте правильное)
 * * Обеспечение безопасности объекта стандартизации для окружающей среды *
 * * Совместимости и взаимозаменяемости собъектами стандартизации той же категории *
   Соответствие качества современному уровню развития технологий
 * * Единства измерений *
   Лоббирования национальные интересов
   Продвижение продуктов на рынке
   Защита потребителя
   Защита инвестиций

Отметьте в ниже приведенном списке международные организации по стандартизации
 * *ISO *
 * *IEC *
 * *ITU *
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
   CEN
   ISSS
   ETSI
   МГС
   IEEE
   OMG
   ECMA
   W3C

Отметьте в ниже приведенном списке региональные международные организации по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   JTC
 * *CEN *
   ISSS
 * *ETSI *
 * *МГС *
   IEEE
   OMG
   ECMA
   W3C

Отметьте в ниже приведенном списке международные промышленные консорциумы по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   ETSI
   МГС
 * *IEEE *
 * *OMG *
 * *ECMA *
 * *W3C *
   AFNOR
   BSI
   JISC

Отметьте в ниже приведенном списке национальные организации по стандартизации
   ISO
   IEC
   ITU
   МСЭ
   МКТТ
   ETSI
   МГС
   IEEE
   OMG
   ECMA
 * *Госстандарт РФ *
 * *BSI *
 * *JISC *
 * *AFNOR *

