Что описывает состояние CLOSED конечного автомата управления TCP-соединением?
* * Нет активных или ожидающих соединений *
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние LISTEN конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
* * Сервер ожидает входящего вызова *
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние SYN RCVD конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
* * Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения *
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние SYN SENT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
* * Приложение открывает соединение *
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние ESTABLISHED конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
* * Состояние нормальной передачи данных *
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние TIMED WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
* * Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование *
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние CLOSING конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
* * Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение *
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние CLOSE WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
* * Противоположная сторона инициировала разрыв *
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние LAST ACK конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
* * Ожидание прекращения существования всех сегментов *
Какой TCP порт использует протокол FTP?
80
23
* * 20 *
25
Какой TCP порт использует протокол SMTP?
80
23
20
* * 25 *
Как называются маршрутизаторы сети MPLS?
* * LRS *
FEC
PRS
ORS
Какими алгоритмами маршрутизации пользуется маршрутизатор LRS сети MPLS?
* * OSPF *
* * BGP *
* * IS-IS *
IGP
ARP
Статическая маршрутизация
Что такое метка в сети MPLS?
* * Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс FEC *
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс FEC
Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс LRS
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс LRS
Чем идентифицируется соединение в TCP?
виртуальным соединением
* * парой сокетов *
парой портов
связкой порт-сокет
На каком уровне модель ISO/OSI передаваемые данные разбиваются сегменты?
* * Транспортный *
Сетевой
Канальный
Приложений
Физический
Какой PDU используется на транспортном уровне модели ISO\OSI?
Биты
Кадры
Пакеты
* * Сегменты *
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: задержка на установку, определяющая время между запросов на установку соединения и подтверждением его установки ?
* * Connection establishment delay *
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: вероятность того, что соединение не будет установлено за время, равное задержке на установку соединения?
Connection establishment delay
* * Connection establishment failure probability *
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: пропускная способность транспортного соединения, определяющая число байтов пользователя, передаваемое за одну секунду?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
* * Throughput *
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: задержка при передаче, определяющая время от момента, когда сообщение ушло с машины-отправителя, до момента, когда оно получено машиной-получателем?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
* * Transit delay *
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: доля ошибок при передаче?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
* * Residual error ration *
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: параметр, позволяющий определить уровень зашиты передаваемых данных от несанкционированного доступа третьей стороной?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
* * Protection *
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: приоритет, позволяющий пользователю указать степень важности для него данного соединения среди остальных соединений?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
* * Priority *
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: устойчивость, определяющая вероятность разрыва транспортным уровнем соединения в силу своих внутренних проблем или перегрузки?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
* * Resilience *
Какова задача примитива сокетов Беркли SOCKET?
* * Создание новой точки подключения *
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли BIND?
Создание новой точки подключения
* * Прикрепления локального адреса к сокету *
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли LISTEN?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
* * Объявление готовности принимать соединения *
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли ACCEPT?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
* * Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение *
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли CONNECT?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
* * Активная попытка установления соединения *
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли SEND?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
* * Отправка данных через данное соединение *
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли RECEIVE?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
* * Получение данных через данное соединение *
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли CLOSE?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
* * Разрыв соединения *
Каким образом в методе Томлинсона решается проблема дублирования номеров пакетов после восстановления машины после сбоя?
Опрашиванием других машин для выяснения актуальных номеров пакетов
* * Использованием запретной зоны для номеров *
Ожиданием случайного времени
Никак
Какой алгоритм решает проблему двух армий для разрыва соединения?
Алгоритм Томлинсона
* * Алгоритм тройного рукопожатия *
Алгоритм с ограниченным числом попыток разрыва
Никакой
Оптимальный размер буфера для транспортного соединения
Равен минимальной длине пакета
Равен максимальной длине пакета
* * Определяется динамически *
Равен средней длине пакета
Выберите верные утверждения относительно транспортного и канального протоколов?
* * Они работают в разных средах *
* * На канальном уровне процедура установления соединения много проще *
* * Среда, в которой работает транспортный протокол, использует память, которая может терять свое содержимое *
* * Количество соединений, которое может возникать на транспортном уровне, намного больше, чем количество соединений на канальном уровне *
Все приведенные утверждения неверны
Может ли ассиметричный разрыв соединения привести к потере данных?
* * Да *
Нет
Какова цель поля TCP заголовка sequence number?
Нумерация сегментов
Идентификатор вышестоящего протокола
* * Номер следующего ожидаемого байта *
Максимальное число байт для передачи внутри сессии
Для чего используются TCP\UDP порты?
* * Для инициализации начала алгоритма тройного рукопожатия *
Для восстановления правильного порядка сегментов
Для определения числа пакетов, которые могут пересылаться без подтверждения
Для поддержки взаимодействия различных сетевых приложений одновременно
Какое поле заголовка TCP используется для указания числа байтов, которое отправитель может отослать начиная с последнего подтвержденного байта?
Sequence number
Acknowledgement number
* * Window size *
Options
Checksum
Как решается проблема двух армий при симметричном разрыве соединения в протоколе TCP?
* * ожиданием некоторого времени после попытки разрыва *
фиксированием числа попыток разрыва
последовательной нумерацией пакетов
введением буфера пакетов
Каков размер TSAP (Transport Service Access Point) для протокола TCP?
1 bit
8 bit
* * 16 bit *
32 bit
Какое поле заголовка TCP используется для обозначения порядкового номера ожидаемого байта?
* * Sequence number *
Acknowledgement number
Window size
Options
Checksum
Какое поле заголовка TCP используется для обнаружения ошибок при передаче?
Sequence number
Acknowledgement number
Window size
Options
* * Checksum *
Что описывает состояние CLOSED конечного автомата управления TCP-соединением?
* * Нет активных или ожидающих соединений *
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние LISTEN конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
* * Сервер ожидает входящего вызова *
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние SYN RCVD конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
* * Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения *
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние SYN SENT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
* * Приложение открывает соединение *
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние ESTABLISHED конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
* * Состояние нормальной передачи данных *
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние FIN WAIT 1 конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
* * Приложение сообщило об окончании работы *
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние FIN WAIT 2 конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
* * Другая сторона согласилась разорвать соединение *
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние TIMED WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
* * Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование *
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние CLOSING конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
* * Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение *
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние CLOSE WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
* * Противоположная сторона инициировала разрыв *
Что описывает состояние LAST ACK конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
* * Ожидание прекращения существования всех сегментов *
Какой размер UDP заголовка?
2 байта
4 байта
* * 8 байт *
16 байт
Какой размер TCP заголовка?
8 байт
12 байт
16 байт
* * 20 байт *
Два маршрутизатора Р1 и Р2 используют только протокол RIP. Что произойдет если маршрутизатор Р1 получит обновление таблицы маршрутизации, которое содержит лучший маршрут относительного существующего в таблице?
* * заменит маршрут в таблице *
удалит оба маршрута
оставит в таблице оба маршрута
ничего не произойдет
Какие протоколы уровня приложений модели ISO\OSI основываются на TCP?
* * FTP *
* * SMTP *
* * HTTP *
* * DNS *
IP
PPP
Какие протоколы уровня приложений модели ISO\OSI основываются на UDP?
FTP
* * SMTP *
* * HTTP *
* * DNS *
IP
PPP
Так называемые “well-known” TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 0 до 999
От 0 до 1000
* * От 0 до 1023 *
От 0 до 1024
Так называемые “registered ” (зарегистрированные) TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 1024 до 4096
От 1024 до 8182
От 1024 до 32768
* * От 1024 до 65535 *
Так называемые “dynamic ” (зарегистрированные) TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 8192 до 49151
От 31768 до 54220
* * От 49152 до 65535 *
От 54220 до 65535
Какой протокол уровня приложений модели ISO\OSI использует 80 TCP порт?
* * HTTP *
Telnet
FTP
SMTP
Какой протокол уровня приложений модели ISO\OSI использует 23 TCP порт?
HTTP
* * Telnet *
FTP
SMTP
Конченый хост использует порты для установки связи с сетевым приложением. Какое минимально значение порта может быть динамически назначено?
1
64
128
256
512
* * 1024 *
В случае сервиса с соединениями основная вычислительная сложность приходится на:
* * Транспортную среду *
На хост-машину
Одинаково и на хост и на транспортную среду