7

Какое высказывание характеризует сетевой уровень модели OSI?
   Сервис передачи пакетов зависит от СПД
   На данном уровне устанавливаются соединения «точка-точка» между отправителем и получателем
 * * Уровень обеспечивает независимость транспортного уровня от топологии сети *

Какие цели преследовали разработчики сервиса сетевого уровня?
   Сервис должен меняться в зависимости от технологии передачи и используемой в СПД среде
 * * Сервис должен быть независимым от технологии передачи и используемой в СПД-среде *
   Адрес в СПД-среде, доступный на транспортном уровне, должен иметь уникальным в пределах сегмента сети
   Адрес в СПД-среде, доступный на транспортном уровне, должен иметь унифицированную форму по всей сети

Каковы функции сетевого уровня с точки зрения Internet?
 * ? Передача пакета от отправителя к получателю *
   Установление надежного соединения между отправителем и получателем
   Определение формата IP-адреса

Каковы функции сетевого уровня с точки зрения телефонных компаний?
   Передача пакета от отправителя к получателю
 * ? Установление надежного соединения между отправителем и получателем *
 * ? Обеспечить адресный план, в котором каждому абоненту сопоставлен уникальный номер, по которому с можно соединиться *

Какова основная задача сетевого уровня?
   Передача потока битов по физическому каналу
 * * Маршрутизация пакетов *
   Описание топологии сети
   Контроль потока данных между отправителем и получателем

Что из нижеперечисленного является задачей сетевого уровня модели OSI?
 * * Определение маршрута следования данных по сети *
   Кодирование данных для передачи по физическому каналу
   Контроль форматов представления данных на отправителе и получателе
 * * Разбиение данных на пакеты, размер которых соответствует используемой СПД *

Выберите правильные утверждения о сетевом уровне:
 * * Сервис должен быть независимым от технологии передачи, используемой в среде передачи данных *
 * * Транспортный уровень должен быть независим от числа узлов, типа и топологии транспортной подсети *
 * * Адрес на сетевом уровне, доступный на транспортном уровне, должен иметь унифицированную форму по всей сети *
   На данном уровне устанавливаются соединения «точка-точка» между отправителем и получателем

Сетевой уровень ...
   Ориентирован на соединение
   Не ориентирован на соединение
 * * Оба варианта верны *

Выберите характеристики сетевого уровня в Internet:
   Ориентирован на соединение
 * ? Не ориентирован на соединение *
   Предполагается надежным

Что такое виртуальные каналы (ВК) с точки зрения маршрутизатора?
   Таблица «номер ВК» к «адресу получателя»
   Таблица «номер входящей линии» к «номеру ВК»
   Таблица «номер входящей линии» к «номеру исходящей линии»
 * ? Таблица «номер ВК» к «номеру исходящей линии» *

Назовите свойства алгоритма маршрутизации.
 * * Динамичность *
 * * Устойчивость *
 * * Оптимальность *
   Локальность

Назовите типы алгоритмов маршрутизации.
 * ? Адаптивные *
   Мультиплексные
   Безопасности
 * ? Неадаптивные *
   Имитационные
   Генетические

Что используется в качестве метрики в протоколах маршрутизации?
 * ? Длина маршрута в хопах *
 * ? Пропускная способность канала *
   Величина сопротивления физического канала
   Диапазон длин волн, используемых оптоволоконным каналом

Каковы критерии оптимальности маршрута?
   Минимизация количества ошибок передачи
 * ? Минимизация задержки передачи *
 * ? Максимизация пропускной способности сети *
   Максимизация времени отклика сети

Что из перечисленного является неадаптивным алгоритмом маршрутизации?
   Маршрутизация по вектору расстояния
 * * Лавинная маршрутизация *
   Маршрутизация по наикратчайшему пути
   Маршрутизация на основе политики

Какое утверждение описывает алгоритм маршрутизации по вектору расстояния?
   На каждом маршрутизаторе хранится топология сети
 * * На каждом маршрутизаторе хранится таблица расстояний до всех маршрутизаторов подсети *
   Выбирается маршрут с наименьшим расстоянием
   Выбирается маршрут с наименьшей загруженностью

Какое утверждение описывает действие протокола маршрутизации по состоянию канала?
 * * На каждом маршрутизаторе хранится топология сети *
   На каждом маршрутизаторе хранится таблица расстояний до всех маршрутизаторов подсети
   Выбирается маршрут с наименьшим расстоянием
 * * Выбирается оптимальный по нескольким критериям маршрут *

Выберите протоколы маршрутизации по вектору расстояния.
   OSPF
 * * RIPv2 *
   SNMP
   TCP
   BGP

Выберите протоколы маршрутизации по состоянию канала.
   RIP
   IGRP
 * * OSPF *
   Frame Relay
   BGP

В чем заключается проблема счетчика до бесконечности?
   Теоретически длина маршрута может быть бесконечной, и поэтому для хранения длины маршрута требуется много памяти
 * * Значение «бесконечности» в протоколах по вектору расстояния определяет скорость распространения информации о выходе из строя какого-либо канала *
   При маршрутизации пакетов в Token Ring счетчик числа узлов может увеличиваться до бесконечности
   Число возможных маршрутов иногда бывает бесконечно, что затрудняет работу поиска оптимального маршрута по алгоритму Дейкстры

Отметьте этапы алгоритма маршрутизации по состоянию канала.
 * * Определение соседей *
 * * Формирование пакета состояния канала *
 * * Оценка затрат *
   Обнуление счетчика бесконечности

Выберите алгоритмы вещательной маршрутизации.
 * * Лавинная *
   Множественного доступа
 * * Множественной доставки *
   Единственного получателя

Какими свойствами должен обладать алгоритм маршрутизации?
 * * Корректностью *
 * * Простотой *
 * * Устойчивостью *
 * * Стабильностью *
   Мобильностью
 * * Справедливостью *
 * * Оптимальностью *
   Безопасностью

Выберите два свойства алгоритмов маршрутизации, которые могут вступают в противоречие друг с другом
   Корректность
   Простота
   Устойчивость
   Стабильность
   Мобильность
 * * Справедливость *
 * * Оптимальность *
   Таких нет

Выберите данные о сети, которые могут быть использованы при маршрутизации по наикратчайшему пути
 * * Расстояние между узлами, измеряется в хопах *
 * * Расстояние между узлами, измеряется в метрах *
   Текущая задержка между узлами
 * * Пропускная способность между узлами *
 * * Величина среднего трафика между узлами *
 * * Стоимость передачи между узлами *
   Класс трафика, передаваемого между узлами
   Частота сбоев узлов
   Ничего не используется

Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации лавиной
   Расстояние между узлами, измеряется в хопах
   Расстояние между узлами, измеряется в метрах
   Текущая задержка между узлами
   Пропускная способность между узлами
   Величина среднего трафика между узлами
   Стоимость передачи между узлами
   Класс трафика, передаваемого между узлами
   Частота сбоев узлов
 * * Ничего не используется *

Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации на основе потока
   Расстояние между узлами, измеряется в хопах
   Расстояние между узлами, измеряется в метрах
   Текущая задержка между узлами
   Пропускная способность между узлами
   Величина среднего трафика между узлами
   Стоимость передачи между узлами
   Класс трафика, передаваемого между узлами
   Частота сбоев узлов
   Ничего не используется

Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации по вектору расстояния
   Расстояние между узлами, измеряется в хопах
   Расстояние между узлами, измеряется в метрах
 * * Текущая задержка между узлами *
   Пропускная способность между узлами
   Величина среднего трафика между узлами
   Стоимость передачи между узлами
   Класс трафика, передаваемого между узлами
   Частота сбоев узлов
   Ничего не используется

Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации по состоянию канала
   Расстояние между узлами, измеряется в хопах
   Расстояние между узлами, измеряется в метрах
   Текущая задержка между узлами
   Пропускная способность между узлами
   Величина среднего трафика между узлами
   Стоимость передачи между узлами
   Класс трафика, передаваемого между узлами
   Частота сбоев узлов
   Ничего не используется

Какую проблему решает Иерархическая маршрутизация?
 * * Объема служебной информации между маршрутизаторами по мере роста сети сильно увеличивается *
   При маршрутизации в больших сетях увеличивается задержка, вызванная построением наикратчайшего маршрута для каждого пакета
   Необходимо решить проблему удаления (выхода из строя) узлов в большой сети
   Необходимо решить проблему добавления новых узлов в большой сети

Каковы причины возникновения перегрузок в сети?
   Погодные условия
 * * Перенаправления нескольких входных потоков на один выходной *
 * * Недостаточная сбалансированность производительности системы *
   Недостаточная сбалансированность входных и выходных каналов

Укажите типы протоколов управления перегрузками.
   С открытым контуром перегрузки
   С закрытым контуром перегрузки
 * * С открытым контуром управления *
 * * С закрытым контуром управления *

На чем основаны протоколы управления перегрузками с открытым контуром управления?
 * * Если нагрузка находится в заданных пределах, то перегрузки не происходит *
   Перегрузки устраняются администратором
   В случае перегрузки анализируется текущее состояние сети и соответствующее решение принимается автоматически
 * * В случае перегрузки заранее известно, как перераспределять ресурсы *
   В случае перегрузки блокируется мультимедийный трафик

Укажите этапы алгоритмов управления перегрузками с замкнутым контуром.
   Оповещение администратора о перегрузке
 * * Наблюдение за системой, чтобы определить, где и когда началась перегрузка *
 * * Автоматическая настройка функционирования системы так, чтобы устранить проблему *
   Передача информации о перегрузке на все узлы сети

Каковы основные метрики, используемые для определения перегрузки?
   Количество узлов в сети
 * * Процент пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах *
 * * Средняя длина очередей в системе *
 * * Средняя задержка пакета при доставке и среднее отклонение задержки при доставке пакета *

Какие основные метрики наблюдаются в системе для определения перегрузки?
 * * Процент пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах *
   Количество пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах
 * * Средняя длина очередей в системе *
   Максимальная длина очереди в системе
 * * Число пакетов, для которых наступил time_out и для которых были сделаны повторные передачи *
 * * Средняя задержка пакета при доставке *
   Максимальная задержка пакета при доставке
 * * Среднее отклонение задержки при доставке пакета *

Укажите характеристики автономной системы.
 * * Ограниченность определенной территорией *
 * * Единое административное управление *
   Отсутствие связей с другими автономными системами
 * * Единая политика маршрутизации по отношению ко всем остальным автономным системам *

Какой размер имеет заголовок пакета IPv4?
   20 бит
   20 байт
   60 байт
 * * от 20 до 60 байт *

Что не является полем заголовка пакета IPv4?
   Version
   Security
 * * Emergency *
   Identification
   Такого поля нет

Что содержит поле Version заголовка IPv4?
 * * Версию протокола *
   Версию операционной системы
   Версию Ethernet
   Версию internet

Что содержит поле Type of service заголовка IPv4?
   Тип протокола
 * * Вид необходимого сервиса *
   Версию протокола
   Версию сервиса

Что содержит поле DF заголовка IPv4?
   Признак управления потоком
   Признак управления маршрутизацией
 * * Признак управления фрагментацией *
   Признак управления ферментацией

Что содержит поле TTL заголовка IPv4?
 * * Время жизни пакета хопах *
   Время жизни пакета в секундах
   Время жизни пакета в минутах
   Время доставки кадра по физическому каналу

Какую информацию содержит поле Protocol заголовка IPv4?
   Показывает, какому процессу на прикладном уровне передать собранную дейтаграмму
 * * Показывает, какому процессу на транспортном уровне передать собранную дейтаграмму *
   Показывает, какому процессу АТМ передать собранную дейтаграмму
   Показывает, какому процессору передать собранную дейтаграмму

Что содержит поле Source address заголовка IPv4?
 * * IP-адрес отправителя *
   MAC-адрес отправителя
   IP-адрес получателя
   MAC-адрес получателя

Что содержит поле Destination address заголовка IPv4?
   IP-адрес отправителя
   MAC-адрес отправителя
 * * IP-адрес получателя *
   MAC-адрес получателя

Что содержит поле Option заголовка IPv4?
 * * Расширенные функции протокола IP *
   Расширенные функции протокола TCP
   Расширенные функции протокола IPX
   Базовые опции протокола IP

Что содержит поле Header checksum заголовка IPv4?
   Контрольную сумму, которая охватывает только данные
 * * Контрольную сумму, которая охватывает только заголовок *
   Заголовок контрольной суммы
   Заголовок поля данных протокола шифрования

Что содержит поле Security заголовка IPv4?
   Уровень защищенности передаваемой информации
   Степень осмысленности передаваемой информации
 * * Уровень секретности передаваемой информации *
   Показатель целостности передаваемой информации

Что содержит поле Strict source routing заголовка IPv4?
   Полный маршрут в виде списка MAC-адресов
 * * Полный маршрут в виде списка IP-адресов *
   Список маршрутизаторов, через которые фрагмент обязан пройти
   Список коммутаторов, через которые фрагмент обязан пройти

Что содержит поле Loose source routing заголовка IPv4?
   Полный маршрут в виде списка MAC-адресов
   Полный маршрут в виде списка IP-адресов
 * * Список маршрутизаторов, через которые фрагмент обязан пройти *
   Список коммутаторов, через которые фрагмент обязан пройти

Какую информацию несет поле Record route заголовка IPv4?
   Указывает коммутаторам на необходимость заносить в поле свои адреса
 * * Указывает маршрутизаторам на необходимость заносить в поле свои адреса *
   Указывает маршрутизаторам, куда перенаправлять пакет
   Указывает коммутаторам, откуда поступил пакет

Какую информацию несет поле Time stamp заголовка IPv4?
   Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не только свои адреса, но и как долго фрагмент проходил через них
 * * Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не только свои адреса, но и время, когда фрагмент проходил через них *
   Указывает коммутаторам на необходимость записывать время, когда фрагмент проходил через них
   Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не адреса, а время, когда фрагмент проходил через них

Какие из перечисленных протоколов принадлежат сетевому уровню?
 * * IPX *
 * * HDLC *
 * * ICMP *
   X.224

Что является примитивом сетевого сервиса(странный вопрос все верны)?
 * *Request (Запрос) *
 * *Indication (Индикация) *
 * *Response (Ответ) *
 * *Confirm (Подтверждение) *

Какое действие предпримет коммутатор (вопрос бредовый, за него, вроде, ставили всем 10 баллов)?
   Пошлет данный кадр на все активные порты, кроме порта по которому пришел кадр
   Сбросить кадр
   Используя ARP-запрос, узнает через какой канал доступен хост и пошлет в него

Какие сетевые устройства используются для подключения хостов на канальном уровне?
   Концентратор
 * * Коммутатор *
   Мост

Перепишите, используя CIDR нотацию: 192.168.0.65 - 255.255.255.192?
   Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.65/6

Перепишите, используя CIDR нотацию: 176.16.100.10 -255.255.240.0?
   Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.100.10/12

Сколько может быть подсетей с маской 255.255.255.252?
   Запишите ответ в текстовое поле: 2

Возможна ли работа Internet над ATM ?
 * ? Да *
   Нет

Назовите основную задачу сетевого уровня:
   Реализация сервиса для сетевого уровня
 * * Маршрутизация пакетов от отправителя к получателю *
   Объединение битов, поступающих с физического уровня в кадры
   Управление потоком кадров
   Решение проблем семантики и синтаксиса передаваемой информации

Основная задача маршрутизатора?
 * * Определить маршрут для каждой протокольной единицы данных *
   Проверить корректность  checksum
   Вычесть из TTL  единицу

Основная задача шлюза?
 * * Соединение между собой нескольких транспортных сред с разной архитектурой *
   Определить маршрут для каждой протокольной единицы данных
   Проверить корректность  checksum
   Вычесть из TTL  единицу

Особенность сервиса без соединения?
 * * Вычислительная сложность приходится на абонентскую машину или хост *
 * * Каждый пакет маршрутизируется независимо *
   Вычислительная сложность приходится на маршрутизаторы и СПД
   Все пакеты маршрутизируются одинаково

Особенность сервиса с соединением?
 * * Вычислительная сложность приходится на маршрутизаторы и СПД *
   Вычислительная сложность приходится на абонентскую машину или хост
   Коммутатор получает кадр с MAC адресом назначения, которого нет в таблице MAC адресов

Коммутатор получает кадр с MAC адресом назначения, которого нет в таблице MAC адресов. Какое действие предпримет коммутатор?
 * *Пошлет данный кадр на все активные порты, кроме порта по которому пришел кадр *
   Сбросить кадр
   Используя ARP-запрос, узнает через какой канал доступен хост и пошлет в него

Чем маршрутизатор руководствуется при принятии решения, куда отправить пакет?
 * * Таблицей маршрутизации *
   DNS
   ARP
   Политикой маршрутизации
   Алгоритмом Дейкстры

Пусть маршрутизатор получил пакет, который не знает куда перенаправить. Какой тип маршрута должен быть задан в маршрутизаторе для предотвращения сброса пакета?
 * * Маршрут по умолчанию *
   ARP-таблица
   Политика маршрутизации
   DNS-база

Какие сетевые устройства используются для подключения хостов на сетевом уровне?
   Мост
 * * Маршрутизатор *
   Концентратор

Какие из перечисленных алгоритмов маршрутизации являются динамическими?
 * * Маршрутизация по состоянию канала *
   Маршрутизация лавиной
 * * Маршрутизация по вектору расстояний *
   Маршрутизация по наикратчайшему пути

Проблема счетчика до бесконечности – это:
 * * Проблема медленного распространения информации о разрушении маршрута *
   Проблема медленного распространения информации о появлении нового маршрута
   Проблема ограниченности памяти маршрутизатора
   Проблема неограниченного увеличения числа пакетов при маршрутизации лавиной

Назовите недостатки алгоритма маршрутизации по вектору расстояния:
   Медленная реакция на появление хорошего маршрута в подсети
 * * Медленная сходимость алгоритма при изменениях *
 * * Никак не учитывается пропускная способность канала *
   У данного алгоритма нет недостатков

При каком методе маршрутизации при вещании каждый пакет должен иметь лист (карту) рассылки?
   Метод лавины
 * * Маршрутизация множественной доставки *
   Метод, основанный на использовании дерева захода
   Метод пересылки вдоль обратного пути
   Рассылка каждому получателю отдельного сообщения

Хост A хочет узнать MAC адрес хоста B, который находиться  в той же локальной сети. Сообщение с запросом MAC адреса хоста B посылается всем хостам в данной локальной сети. Хост B отвечает на запрос, все остальные хосты игнорируют запрос. Какому протоколу характерно такое поведение?
 * * ARP *
   DHCP
   SNMP
   DNS
   Ethernet

Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: При любых обстоятельствах этот алгоритм любо найдет маршрут для доставки пакета адресату, либо выдаст сообщение о невозможности  его доставки?
 * * Корректность *
   Простота
   Устойчивость
   Стабильность
   Справедливость
   Оптимальность

Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: Свойство алгоритма маршрутизации сохранять  работоспособность независимо от каких-либо сбоев, отказов в системе передачи данных или транспортной среде, а также изменений топологии?
   Корректность
   Простота
 * * Устойчивость *
   Стабильность
   Справедливость
   Оптимальность

Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом:  Все пакеты независимо от того, из какого канала они поступили, будут обслуживаться маршрутизатором  равномерно?
   Корректность
   Простота
   Устойчивость
   Стабильность
 * * Справедливость *
   Оптимальность

Примеры критериев оптимизации маршрута?
 * * Средняя задержка пакета *
 * * Пропускная способность транспортной среды *
   Средний размер пакета
   Процент потерь пакетов

Какие  алгоритмы маршрутизации называются неадаптивными?
 * * Алгоритмы маршрутизации, не принимающие в расчет текущую загрузку сети и её текущую топологию *
   Алгоритмы, определяющие маршрут исходя из текущей загрузки и топологии транспортной среды

Какие  алгоритмы маршрутизации называются адаптивными?
   Алгоритмы маршрутизации, не принимающие в расчет текущую загрузку сети и её текущую топологию
 * * Алгоритмы, определяющие маршрут исходя из текущей загрузки и топологии транспортной среды *

Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: Если маршрутизатор J находится на оптимальном пути между маршрутизаторами I и K, то оптимальный маршрут между J и K принадлежит этому оптимальному пути?
   Корректность
   Простота
   Устойчивость
   Стабильность
   Справедливость
 * * Оптимальность *

Какой тип маршрутизации  использует информацию, вручную введенную в таблицу маршрутизации?
 * * Статическая маршрутизация *
   Динамическая маршрутизация
   Стохастическая маршрутизация

Какие сетевые устройства могут быть использованы для обеспечения безопасности между сетями?
 * * Маршрутизатор *
   Концентратор
   Мост
 * * Межсетевой экран *

Какие две характеристики обычно ассоциируются с протоколами динамической маршрутизации?
 * * Обеспечение маршрутизаторов «свежими» таблицам маршрутизации *
 * * Использование сетевых ресурсов для обмена информацией о маршрутах *
   Использование базы маршрутов
   Отсутствие постоянного обновления таблиц маршрутизации

Алгоритм текущего ведра является алгоритмом
 * * Предотвращения перегрузок *
   Управления потоком
   Маршрутизации
   Шифрования

В каких случаях лучше использовать методы групповой передачи, а не методы вещания?
 * * В случае, когда размер группы взаимодействующих процессов, разбросанных по сети, мал относительно размера всей сети *
   В случае, когда размер группы взаимодействующих процессов, разбросанных по сети, сравним с размерами всей сети
 * * В случае пересылки конфиденциальной информации *

Выберите правильное утверждение:
   Метод формирования (shaping) трафика применяется для регулирования среднего объёма передаваемого в канале трафика
 * * Протокол скользящего окна регулирует лишь объем передаваемого трафика, но не скорость *
   И формирование (shaping) трафика, и протокол скользящего окна регулируют скорость передачи данных, но на разных уровнях

Каков размер IP-адреса в 4 версии протокола?
   4 бита
   8 бит
   16 бит
 * * 32 бита *
   64 бита
   128 бит

Для чего применяется туннелирование?
   Увеличение пропускной способности сети
 * * Решение проблемы межсетевого соединения *
   Повышение надежности передачи в рамках одной сети

Сколько бит отводится под адрес в IPv6 ?
   32
   64
 * * 128 *
   256
   512

Назовите два основных компонента DHCP?
 * * Протокол установки конфигурационных параметров хоста *
   Протокол определения оптимального маршрута
   Протокол определения  числа хостов в подсети
 * * Протокол выделения хосту сетевых адресов *

Основная идея неявного выделения адреса в IPv6 сетях?
 * * В качестве адреса используется MAC-адрес хоста *
   В качестве адреса используется IPv4-адрес хоста
   В качестве адреса используется Unicast -адрес хоста
   В качестве адреса используется Anycast -адрес хоста
   В качестве адреса используется Multicast -адрес хоста
   В качестве адреса используется IPv5-адрес хоста

На чем основывается бесклассовая адресация в сети?
 * * Переменная длина маски сети *
   Постоянная длина маски сети
   Гибридная маска сети
   Нет правильного ответа

Необходимо в сети «закрытой» NAT обеспечит функционирование WWW-сервера, FTP-сервера, DNS-сервера и почтового сервера. Сколько необходимо внешних IP адресов?
 * * 1 *
   2
   3
   4

Необходимо в сети «закрытой» NAT обеспечит функционирование WWW-сервера,  двух FTP-серверов, DNS-сервера и почтового сервера. Сколько необходимо внешних IP адресов?
   1
 * * 2 *
   3
   4

Протокол BGP используется для
 * * Маршрутизации между автономными системами *
   Маршрутизации внутри автономных систем
   Для управления перегрузками
   Для формирования трафика

Что из перечисленного не относится к протоколам межсетевого взаимодействия?
   ICMP
   RARP
   BOOTP
 * * CSMA *
   ARP

Что такое MPLS?
 * * Технология  быстрой коммутации пакетов в транспортной среде мультипротокольных сетей *
   Технология  быстрой коммутации пакетов в транспортной среде монопротокольных сетей
   Технология  быстрой коммутации каналов в транспортной среде мультипротокольных сетей
   Технология  быстрой коммутации каналов в транспортной среде монопротокольных  сетей

Какие главные требования, предъявляемые к технологии магистральных сетей?
 * * Высокая пропускная способность *
 * * Малая задержка *
 * * Хорошая масштабируемость *
   Сетевая безопасность
   Корректность передаваемых данных

Какая рабочая группа отвечает за развитие архитектура MPLS
 * * MLPS *
   IEEE
   FEC

Какой принцип лежит в основе MPLS?
 * * Обмена меток *
   Обмена сообщениями
   Обмена маршрутной информацией
   Обмена IP адресами

Как называются маршрутизаторы сети MPLS?
 * * LSR (только LRS) *
   FEC
   PRS
   ORS

Какими алгоритмами маршрутизации пользуется маршрутизатор LSR сети MPLS?
 * * OSPF *
 * * BGP *
 * * IS-IS *
   IGP
   ARP
   Статическая маршрутизация

Выберите две функциональные зоны, на которые разбивается сеть MPLS?
 * * Ядро *
 * * Граничная зона *
   Гармоническая зона
   Стабильная зона
   Побочная зона
   Основание

Какова главная особенность MPLS?
 * * Отделение процесса коммутации пакета от процесса анализа IP-адресов в его заголовке *
   Отделение процесса коммутации канала от процесса анализа IP-адресов в его заголовке
   Отделение процесса коммутации пакета от процесса анализа MAC-адресов в его заголовке
   Отделение процесса коммутации канала от процесса анализа MAC-адресов в его заголовке

Что такое метка в сети MPLS?
 * * Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс FEC *
   Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс FEC
   Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс LSR
   Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс LSR

Выберете два режима распределения меток в сети MPLS?
 * * Независимый *
 * * Упорядоченный *
   Адаптивный
   Неадаптивный
   Неупорядоченный
   Зависимый

Что предусматривается независимым режимом распределения меток в сети MPLS?
 * * Возможность уведомления верхнего узла о привязке до получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа *
   Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа, за исключением случая, когда маршрутизатор LSR является выходным для этого класса FEC
   Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа

Что предусматривается упорядоченным режимом распределения меток в сети MPLS?
   Возможность уведомления верхнего узла о привязке до получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа
 * * Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа, за исключением случая, когда маршрутизатор LSR является выходным для этого класса FEC *
   Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа

Вычислите адрес сети зная адрес хоста и маску подсети: 176.16.100.10 -255.255.240.0 ?
   Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.96.0

Вычислите адрес сети зная адрес хоста и маску подсети: 192.168.0.65 - 255.255.255.192 ?
   Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.64

Перепишите данный адрес и маску, используя CIDR нотацию: 192.168.0.65 - 255.255.255.192?
   Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.65/6

Перепишите данный адрес и маску, используя CIDR нотацию: 176.16.100.10 -255.255.240.0?
   Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.100.10/12

Просуммируйте следующие сетевые адреса: 10.0.33.0/24, 10.0.34.0/24, 10.0.35.0/24, 10.0.36.0/24?
   Запишите ответ в текстовое поле: 10.0.32.0/21

Просуммируйте следующие сетевые адреса: 176.16.0.0/20, 172.16.32.0/20, 172.16.64.0/20, 172.16.96.0/20?
   Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.0.0/13

Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.0?
   Запишите ответ в текстовое поле: 254

Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.192?
   Запишите ответ в текстовое поле: 62

Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.128?
   Запишите ответ в текстовое поле: 126

Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.252?
   Запишите ответ в текстовое поле: 2

