К основным задачам канального уровня согласно модели OSI/ISO относятся:
* * Разбиение потока битов на кадры *
Определение длительности бита
* * Обнаружение и исправление ошибок передачи *
Определения уровня напряжения для передачи 1 и 0
* * Управление потоком кадров *
Сохранение последовательности кадров
Для передачи аудио или видео данных достаточно использовать следующий сервис на канальном уровне модели OSI/ISO:
* * Без уведомления и без соединения *
Без уведомления и с соединением
С уведомлением и без соединения;
С уведомлением и с соединением
Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO гарантирует обязательное получение всех кадров в надлежащей последовательности:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
С уведомлением и без соединения;
* * С уведомлением и с соединением *
Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO предпочтительно использовать для передачи данных в беспроводных физических средах (передачи):
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения; *
С уведомлением и с соединением
Какие сервисы на канальном уровне гарантируют доставку каждого кадра:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения; *
* * С уведомлением и с соединением *
Сервис с подтверждением и соединением на канальном уровне включает в себя следующие этапы:
Поиск, соединение, передача, освобождение ресурсов
Соединение, передача, подтверждение передачи
Поиск, запрос, получение результата, подтверждение получения
* * Соединение, передача, разрыв соединения *
Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения *
* ? С уведомлением и с соединением *
Все
Какие методы применяются на канальном уровне для разбиения потока битов на кадры?
* * Метод с использованием счетчиков символов *
* * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и конечных символов *
* * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и концевых битов *
* * Методы, использующие синхронизацию по времени *
* * Методы, использующие специальную кодировку на физическом уровне *
Методы, предполагающие вставку специальных стартовых битов
Методы, предполагающие вставку специальных концевых битов
Для решения проблемы сохранения последовательности кадров на канальном уровне применяются:
Таймеры и нумерация кадров
Таймеры
* * Кадры подтверждения *
Нумерация кадров
Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?
Симплекс-протокол без ограничений
Симплексный старт-стопный протокол
* * Симплекс-протокол для канала с шумом *
Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?
Симплекс протокол без ограничений
Симплексный старт-стопный протокол
* * Симплекс-протокол для канала с шумом *
Симплекс-протокол без ограничений ________ .
учитывает время обработки данных
* * рассчитывает на всегда свободный буфер *
учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете
Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?
Протокол с выборочным повтором
* * Протокол с возвратом *
Протоколы скользящего окна
В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
По буферу данных
По буферу подтверждения
* ? По буферу данных и по буферу подтверждения — изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *
Кадры HDLC Supervisory типа SELECTIVE REJECT применяются для __________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
уведомления об ошибке при передаче
подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next
* * указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next *
Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
уведомления об ошибке при передаче
* * подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next *
указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next
Кадры HDLC Supervisory типа REJECT применяются для ___________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
* * уведомления об ошибке при передаче *
подтверждения всех кадров кроме указанного в Next
указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next
Протокол PPP обеспечивает выполнение следующих основных функций:
* * Управление линией *
* * Распознавание кадров *
Фильтрация кадров
* * Определение основных параметров соединения между сетевыми уровнями обменивающихся сторон *
Мультиплексирование – это
* * Уплотнение канала путём его разбиения на подканалы *
Объединение нескольких каналов
Увеличение пропускной способности за счет сжатия
Основными подходами к мультиплексированию являются:
* * Частотное разделение канала *
Фазовое разделение канала
* * Временное разделение канала *
Физическое разделение канала
Выберите верные утверждения для чистой ALOHA:
До передачи сообщения абонент ожидает освобождения канала
До передачи сообщения абонент посылает запрос и ожидает подтверждения предоставления канала
* * Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент *
Время разбивается на слоты по астрономическому времени
Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале
Выберите утверждения, верные для слотированной ALOHA:
* * Время разбивается на слоты по астрономическому времени *
Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале
* * Все пользователи начинают передачу только в определенные моменты времени *
Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент
Выберите протокол, согласно которому станция до передачи данных определяет состояние канала:
Чистая ALOHA
Слотированная ALOHA
* * Настойчивый CSMA *
* * Ненастойчивый CSMA *
Низкая пропускная способность протокола ALOHA связана _________ .
* * С тем, что передающая станция не обращает внимания на то, что делают другие *
С тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью
С проблемой спрятанной станции
Все вышеперечисленные варианты верны
Выберите верные утверждения:
* * При использовании прозрачных мостов сбои устраняются мостами *
При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются мостами
При использовании прозрачных мостов сбои устраняются машинами
* * При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются машинами *
Выберите верные утверждения о том, как мостами осуществляется принятие решения о дальнейших действиях над поступившим кадром:
* * Обучение прозрачного моста осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием» *
Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием»
Обучение прозрачного моста осуществляется с помощью поискового кадра
* * Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется с помощью поискового кадра *
Сетевые коммутаторы по сравнению с мостами:
* * Работают на более высоких скоростях *
Работают на более низких скоростях
* * Имеют большее количество портов *
Имеют меньшее количество портов
* * Обладают большим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров *
Обладают меньшим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров
При использовании какого метода коммутации данных в Ethernet производится анализ кадров и обнаружение ошибок в них:
Коммутация без буферизации кадров
* * Коммутация с буферизацией кадров *
Коммутация с исключением фрагментов
Коммутаторы позволяют решать следующие задачи:
* * Структурировать трафик *
* * Ограничивать трафик *
* * Фильтровать трафик *
Обеспечивать безопасность передачи данных
Обеспечивать надежность передачи данных
Какой вид сервиса достаточно (т.е. минимальные требования) использовать на канальном уровне, если в ЛВС требуется передавать видео и аудио?
Сервис с уведомлением и без соединения
* * Сервис без уведомления и без соединения *
Необходимо перепоручить это сервисам сетевого уровня
Сервис без уведомления и с соединением
Сервис с уведомлением и с соединением
Выберите все размеры пакетов, возможные в HDLC:
* ?9 байтов и 4 бита *
* ?7 битов *
* ?9 байтов *
* ?9 байтов и 1 бит *
5 байт
* ?10 байтов *
Контрольная сумма в протоколе ATM покрывает:
Варианты ответа(нашел ответ в инете):
* *Заголовок пакета *
Данные пакета
Заголовок и данные пакета
Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
Без уведомления и без соединения
* * С уведомлением и без соединения *
С уведомлением и с соединением
Все
В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
По буферу данных
По буферу подтверждения
* *По буферу данных, изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *