Отметьте основные предпосылки возникновения сетей.
* * Создание технически сложных объектов и необходимость в их управлении *
Надежные и высокоcкоростные средства коммуникации
Появление специализированных сетей
* * Необходимость в сборе и анализе информации *
Поколения ЭВМ различают по _________ .
способам доступа пользователей к вычислительной установке
способам соединения ЭВМ между собой в сети
* * степени интеграции элементной базы *
ERP-системы - это системы ___________.
управления предприятием
планирования ресурсов
* *планирования и контроля использования всех видов ресурсов между производственными процессами предприятия *
планирования производственного процесса
Что такое портал?
Иное название Web-сайта
* *Сетевое приложение, которое позволяет идентифицировать пользователя, определять его права и обеспечивать санкционированный доступ к вычислительным и информационным услугам и ресурсам организации, защищать от несанкционированного доступа *
Иное название динамического Web-сайта
Что такое транспортная среда?
Каналообразующая аппаратура
Система передачи данных
* * Система передачи данных и коммутирующие элементы *
Каналообразующая аппаратура и маршрутизаторы
Что такое канал передачи данных?
Кабель
* * Любая среда передачи данных и каналообразующая аппаратура *
Коаксиальный кабель
Коаксиальный кабель и каналообразующая аппаратура
Кабель любого вида
Отметьте правильные утверждения о каналах с множественным доступом.
Не могут работать как канал «точка-точка».
* * Могут доставлять одно и то же сообщение нескольким машинам. *
* * Могут работать как канал «точка-точка». *
Укажите правильное назначение протокола.
Это система правил и соглашений по установлению соединения, его поддержанию и разрыву между одноименными уровнями на одной и той же машине.
Установление правил организации сервиса на определенном уровне.
* *Это система правил и соглашений по установлению соединения, его поддержанию и разрыву между одноименными уровнями на разных машинах. *
Это интерфейс между уровнями n и n+1.
Что такое архитектура сети?
Набор уровней
Набор протоколов
Набор интерфейсов
Набор уровней и интерфейсов
* *Набор протоколов и уровней *
Укажите, какие из нижеперечисленных вопросов решаются на каждом уровне сетевой иерархии.
Сохранение исходной кодировки символов
* *Маршрутизация сообщения *
* *Адресация отправителя и получателя *
* *Определение количества виртуальных каналов через одно соединение и управление ими *
* *Сохранение внутренней структуры сообщения *
Установление и разрыв соединения
* *Управление потоком *
Физический уровень отвечает за передачу ____________ .
электрических сигналов
* *последовательности битов *
электромагнитных импульсов
байтов
Отметьте, какие вопросы решаются на канальном уровне.
Способы предоставления данных в виде электромагнитных сигналов
Длительность сигнала
* *Способ передачи уведомления о приеме фрейма *
Выбор способа представления байта
* *Обнаружения ошибок передачи *
* *Управление потоком *
Максимальный и минимальный уровень сигнала
* *Управление доступом к каналу *
Отметьте, какие вопросы решаются на транспортном уровне.
Обнаружение перегрузок
* * Установка и разрыв соединения *
Выбор маршрута передачи
Функции шлюза в другую ТС
Управление потоком
Учет и тарификация услуг
* * Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения *
* * Адресация отправителя и получателя *
* * Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение *
Отметьте, какие вопросы решаются на уровне представления.
Управление направлением передачи в диалоге
Повышение надежности передачи больших объемов данных за счет механизма контрольных точек
Выбор маршрута передачи
Обнаружение перегрузок
Учет и тарификация услуг
Функции шлюза в другую ТС
Сохранение исходной структуры сообщения
* *Разные способы нумерации битов в байте *
Синхронизация операций
Управление потоком
Выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения
Установка и разрыв соединения
Адресация отправителя и получателя
Разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение
* *Управление кодировкой информации *
Отметьте, какие СПД предоставляют сервис, ориентированный на соединение.
* *ATM *
* *DQDB *
* *X.25 *
SMDS
* *FR *
Укажите, какая СПД не предоставляет постоянных виртуальных каналов.
* *DQDB *
ATM
X.25
FR
* ? SMDS(Но про неё в книжке нет-Витя) думаю, на это надо забить - Аня *
Укажите, какие СПД поддерживают групповую передачу.
DQDB
SMDS
X.25
* *ATM *
FR
Укажите, какие из нижеприведенных характеристик могут описывать надежность сети.
* *Вероятность отказа *
* *Вероятность доставки пакета через ТС *
* *Интенсивность отказов *
* *Время наработки на отказ *
Что такое интегрированный сервис в сети?
* * Возможность передавать разнородные потоки данных (видео, звук) *
Возможность использовать оборудование разных производителей
Возможность не только использовать, но и создавать программы
Что НЕ является характеристикой сети ЭВМ?
Состоит из множества соединённых между собой машин.
Топология соединения машин в сети очень разнообразна.
* *Передача данных между машинами инициируется и осуществляется системой прозрачно для пользователя. *
Операционные системы на машинах в сети работают автономно.
Что позволяет сеть частным лицам?
Получать доступ к базам данных ФБР и МО США
* ? Получать доступ к многочисленным источникам информации по всему миру *
Управлять автомобилем
* ? Организовать «домашний офис», работать удалённо *
Из чего состоит сеть?
* *Абонентские машины *
Пути сообщения
* *Транспортная среда *
Спутники
Система передачи данных состоит из ______________.
проводов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов
каналов, проводов, дорог
* *каналов, каналообразующей аппаратуры, переключающих элементов *
каналов, каналообразующей аппаратуры, повторителей
По каким критериям принято классифицировать системы передачи данных?
* *Способ коммутации потоков данных, тип каналов, топология системы *
Способ передачи данных по каналу, тип каналов, топология системы
Способ передачи данных по каналу, тип каналов, тип коммутационных устройств
Способ коммутации потоков данных, используемый метод кодирования, топология системы
Какие недостатки присущи коммутации каналов?
Передача данных лишь на небольших расстояниях
Слишком быстрое установление соединения
* *Неэффективное использование ресурсов *
* *Низкая надёжность *
Какие недостатки присущи коммутации пакетов?
* *Зависимость времени передачи от загрузки сети *
Дорогая технология
Зависимость времени передачи от расстояния
Тяжелая технология со множеством наследованных неэффективных решений
Какие существуют классы сетей по масштабу?
* *Городские *
* *Региональные *
Равнинные
Национальные
Локальная сеть отличается от остальных по следующим характеристикам:
* *Система передачи данных *
Метод кодирования данных в канале
Технология коммутации потоков данных
* *Масштаб *
Какая технология наиболее часто используется при построении WAN?
* *Коммутации пакетов *
Коммутации потоков данных
Коммутации каналов
Коммутации ячеек
Что такое протокол?
Правила и соглашения по типам передаваемых данных и защите информации
Список услуг и правила по их предоставлению
* *Правила и соглашения по установлению связи и её поддержанию *
Множество точек доступа к сервисам
Какие основные вопросы решаются при организации уровней в иерархии протоколов?
* *Механизм определения отправителей и получателей *
Выбор скорости доставки данных от отправителя к получателю
Используемые материалы
* *Контроль порядка следования передаваемых данных *
В чем различие понятий сервиса и протокола?
Протокол - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а сервис - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.
* *Сервис - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а протокол - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя. *
Сервис - набор примитивов нижнего уровня для верхнего, а протокол - набор правил взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.
Протокол - набор правил взаимодействия двух соседних уровней, а сервис - набор примитивов для взаимодействия равнозначных сущностей у отправителя и получателя.
Какие из нижеперечисленных уровней принадлежат модели OSI?
Межсетевой
Узловой
* * Сеансовый *
* * Канальный *
Что является функциями канального уровня модели OSI?
Преобразование форматов данных
* *Передача кадров через физический уровень *
* *Управление потоком данных от отправителя *
* * Контроль ошибок передачи по физическому каналу *
Что является функциями транспортного уровня модели OSI?
Обеспечение соответствия форматов данных
Обеспечение прозрачной передачи данных пользовательской сессии через транспортную среду
Обеспечение маршрутизации пользовательских данных между сетями отправителя и получателя
* * Обеспечение соединения «точка-точка» между отправителем и получателем *
Что является функциями уровня представления модели OSI?
Обеспечение управления сессиями пользователя
Обеспечение кодирования данных для передачи по физическому каналу
* * Обеспечение перекодирования данных между различными форматами *
* * Обеспечение соответствия представления данных у отправителя и получателя *
Что является функциями уровня «узел-сеть» модели TCP/IP?
Контроль ошибок маршрутизации данных
Обеспечение передачи данных между двумя сетевыми устройствами по системе передачи данных
* *Обеспечение доставки данных от отправителя к получателю *
Управление потоком данных
Какие протоколы принадлежат межсетевому уровню модели TCP/IP?
* *IP *
ICMP
PPP
UDP
Какие протоколы принадлежат транспортному уровню модели TCP/IP?
IPX
ADSL
* * TCP *
* * UDP *
В чем отличие моделей OSI и TCP/IP?
* * В модели TCP/IP и в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без соединений. *
* * В модели OSI выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели TCP/IP они явно не определены. *
В модели TCP/IP поддерживается только сервис без соединений, тогда как в модели OSI поддерживается сервис с соединениями и без.
В модели TCP/IP выделены понятия сервиса, протокола и интерфейса, тогда как в модели OSI они явно не определены.
В чем заключаются недостатки модели TCP/IP?
Недостаточная проработанность основных протоколов - TCP и IP.
* * Описывает лишь один стек протоколов - TCP/IP. *
* * Не разделяет физической среды и канала передачи данных. *
Чрезмерная сложность модели
Функции сетевого стандарта:
* * Унификация *
* * Увеличение прибылей *
Защита инвестиций
Лоббирование интересов
Главные предпосылки появления сетей ЭВМ.
* * Потребность в создании технически сложных систем. *
Необходимость моделировать сложные технические объекты
Необходимость эксплуатировать и поддерживать в работоспособном состоянии сложные технические объекты
Борьба со сложностью технических систем
Обеспечение надежности технических систем
* * Повышение эффективности управления *
Необходимость увеличения скорости принятия решений
Автоматизация рабочих мест
Какие из ниже приведенных утверждений являются правильными
Технологии развиваются все медленнее
Новые технологии появляются все реже
Энерговооруженность труда людей падает
* * Энерговооруженность труда людей растет *
* * Темп смены технологий в мире растет *
Уровень требований к знаниям сотрудника (интеллектуализация рабочего места)
* * растет *
падает, т.к. растет уровень автоматизации
не изменяется
Для телефонизации 80% населения Земли потребовалось
70 лет
90 лет
* * 110 лет *
200 лет
80% населения Земли имели автомобиль через
70 лет после его изобретения
80 лет после его изобретения
90 лет после его изобретения
* * 110 лет после его изобретения *
150 лет после его изобретения
170 лет после его изобретения
Ускорение темпов развития государства
* * требовало ускорения принятия решений *
не требовало ускорения принятия решений
* * количество людей, привлекаемых к принятию решений, возрастало *
количество людей, привлекаемых к принятию решений, оставалось на прежнем уровне
та на рабочем месте
скорость адаптации предприятия к постоянно изменяющимся условиям рынка
* * уровень конкурентно способности предприятия *
Информационные системы предприятия определяют
энерговооруженность труда
уровень комфорта на рабочем месте
* * скорость адаптации предприятия к постоянно изменяющимся условиям рынка *
уровень конкурентно способности предприятия
Основные движущие силы развития информационных технологий это
энергетика
демократичность государства
электротехника
* * микроэлектроника *
средства связи
* * телекоммуникация *
развитие средств программирования
* * инженерия программного обеспечения *
М.Ньюмен и Т.Флауэрс создали
UNIVAC
ENIAC
Z3
* * Colossus *
Карл Цузе создал
EDVAC
* * Z3 *
Colossus
Intel 4004
Уинстон Черчилль приказал уничтожить машины Colossus, потому что
* * опасался обвинений со стороны СССР *
опасался обвинений со стороны США
он не любил вычислительную технику
Транзистор был изобретен (отметьте верные факты)
Басовым и Прохоровым
Таунсом и Моучли
* * Шокли, Барденом и Бретейном *
в 1939 году
* * в 1947 году *
в 1956 году
Первым микропроцессором был
* * Intel 4004 *
Motorola 8004
Intel 8086
Intel 3086
Intel 4086
Pentium 4
Первый микропроцессор
содержал 8300 транзисторов и работал с частотой 100кГц
* * содержал 2300 транзисторов и работал с частотой 108кГц *
содержал 2900 транзисторов и работал с частотой 1МГц
содержал 42 млн. транзисторов и работал с частотой 1.7ГГц
Г.Мур в 1965 сформулировал
закон, запрещающий вывоз микропроцессоров за пределы США
* * закон увеличения числа транзисторов на кристалле *
закон, связывающий напряжение на затворе транзистора и число транзисторов на кристалле
закон, связывающий число транзисторов на кристалле и стоимость микропроцессора
Закон Мура гласит
количество транзисторов на кристалле с минимальной ценой удваивается каждые 18 месяцев
* * количество транзисторов в интегральной схеме с минимальной ценой удваивается каждые 18 месяцев *
производительность микропроцессора с минимальной ценой удваивается каждые 18 месяцев
производительность микропроцессора удваивается каждые 18 месяцев
Г.Мур сформулировал свой закон в
1947
1956
* * 1965 *
1981
Количество транзисторов на кристалле определяет
* *частоту работы кристалла *
количество функций, реализуемых кристаллом
* *производительность кристалла *
размер кристалла
К 2005 году количество микропроцессоров в среднем в бытовых приборах, приходившихся на одного жителя Европы и Северной Америки, составляло
8
10
14
* * 20 *
35
50
100
Большая часть устройств доступа к Интернету
это персональные компьютеры и ноутбуки
* * это не персональные компьютеры и ноутбуки *
это персональные компьютеры и ноутбуки, сервера и mainframe’ы
В 1998 году более 50% населения имели сотовые телефоны
в СССР
в Китае
в США
* * в Финляндии *
в Германии
Закон Гилдера гласит
суммарная пропускная способность всех телекоммуникационных каналов удваивается каждый год
* * развитие технологий передачи данных обеспечивает удваивание пропускной способности канала каждые шесть месяцев *
развитие материаловедения обеспечивает удвоение скорости передачи данных по каналам связи
Современный Ethernet обеспечивает пропускную способность
100Мбит/с
1Гбит/с
10Гбит/с
* * 100Гбит/с *
Эксобайт это
2^10
10^2
2^100
6^10
* * 2^60 *
В Интернете в 2005 году насчитывалось видеопотоков в год
30 млн.
40 млн.
50 млн.
60 млн.
70 млн.
3 млрд.
* * 5 млрд. *
В Интернете в 2006 году насчитывалось видеопотоков в год
30 млн.
40 млн.
50 млн.
60 млн.
70 млн.
* * 31 млрд. *
60 млрд.
В Интернете в 2007 году насчитывалось видеопотоков в год
30 млн.
40 млн.
50 млн.
60 млн.
70 млн.
31 млрд.
* * 70 млрд. *
Интранет это
внутри корпоративная сеть
* * средства, обеспечивающие и регулирующие доступ сотрудников компании к внутри корпоративным средствам коммуникации, информационным и вычислительным сервисам *
серверы и система передачи данных
Доступ к Интранет возможет
* * как изнутри компании, так и извне *
только изнутри
только извне
Интранет обеспечивает
удобный интерфейс для доступа
быстрый доступ к информационным и вычислительным ресурсам компании
* * единый способ доступа к информации, единую унифицированную среду работы, единый формат документов *
Выберите из перечисленного ниже типовые сервисы в интранет
личная адресная книга
* * корпоративная адресная книга *
сборники рассказов сотрудников
* * средства управления временем *
личные блоги сотрудников
* * средства обмена сообщениями *
* * система управления знаниями предприятия *
В2В это
это перечень товаров и услуг, которые может фирма предоставить другим фирмам
* * условное обозначение товаров и услуг, которые может предоставить одна фирма другой, используя Интернет *
Интернет-биржа
Управление цепочкой поставщиков (Chain Supplier Management) позволяет
управлять сроками поставок
* * регулировать стоимость конечного продукта *
регулировать сроки, стоимость и качество конечного продукта
К 2006 году от всех сделок через Интернет на долю В2В приходилось
0.01
не более 5%
0.65
* * 0.92 *
0.99
Отметьте причины появления виртуальных предприятий
развитие технологий
развитие национальных рынков
* * глобализация рынков *
рост потребления
* * рост требований к качеству и цене товаров *
* * умение формировать устойчивые связи с заказчиками *
Отметьте основные конкурентные преимущества виртуальных предприятий
доступность товаров через Интернет
* ? скорость принятия заказа *
* * возможность снижения совокупных затрат *
* * возможность привлекать к производству предприятия, обладающие лучшими ресурсами, знаниями и способностями *
быстро менять партнеров по производству
Отметьте, что из перечисленного ниже относится к взаимодействию В2С
Интернет биржи
Электронные торги
* * Электронные магазины *
Электронные аукционы
Целями реализации концепции «Электронное правительство» является
* *борьба с коррупцией *
избавить население от общения с чиновниками
* * снижение издержек на содержание госаппарата и экономия средств налогоплательщиков за счет внедрения методов электронной коммерции *
* * повышение открытости и прозрачности органов гос.управления за счет свободного доступа граждан ко всей необходимой им государственной информации за счет внедрения информационных технологий *
С2С относится к
В2В
В2С
* * самостоятельная сфера деятельности, позволяющая физическим лицам оказывать взаимные услуги, не прибегая к помощи посредников *
P2P
BGP
Социальные сети относятся к
В2В
В2С
G2С
* * C2C *
G2В
Что такое Netiquette?
это социальная сеть
это правила поведения за виртуальным столом
* * это сетевой этикет *
это сетевая этика
Инженерия программного обеспечения, как самостоятельная дисциплина, возникла в результате
Тщеславия программистов
* * Осознания кризиса, сложившегося к 1968 году в области разработки программного обеспечения *
Сложность программ превысила возможности компьютеров осознания того, что программы нельзя каждый раз разрабатывать «с нуля».
Инженерия программного обеспечения, как самостоятельная дисциплина, берет свое начало с
Совещания стран СЭВ в 1978 году в Москве
* * Конференции по науке НАТО в Партенкирхене в 1968 *
Конференции по развитию проекта ARPANET в 1969 году в США
Темп роста производительности труда программистов в сравнении со скоростью роста производительности микропроцессорной техники и пропускной способности телекоммуникационных каналов (выбрать правильное)
* * непропорционально низкий *
сравнимый
много выше
Одной из основных причин низких темпов роста производительности труда программистов является
сложность архитектуры современных компьютеров
не развитость теории алгоритмов
* * отсутствие технологии сборочного программирования, когда программа собирается из ранее созданных «кирпичиков» *
Сервис-ориентированная архитектура (SOA) это
модное веяние в области информационных технологий
* * подход к разработке программного обеспечения, основанном на использовании сетевых сервисов со стандартизированными интерфейсами *
стандарт в области программной инженерии
способ комбинирования и многократного использования программных компонентов для построения сложных распределенных программных комплексов
Выделите ключевые понятия эталонной модели ISO/OSI?
* * Сервис *
* * Интерфейс *
* * Уровень *
* * Протокол *
Заголовок
Маршрутизация
Как называются правила и соглашения по установлению соединения, его поддержанию и обмену данными по нему между активностями, расположенными на одинаковом уровне на разных машинах?
* * Протокол *
Сервис
Интерфейс
Стандарт
Спецификация
Что такое SAP?
Точка доступа к протоколу
* * Точка доступа к сервису *
Точка доступа к интерфейсу
Точка доступа к заголовку
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача выбора оптимального маршрута для пакета от отправителя к получателю?
* * Сетевой уровень *
Транспортный уровень
Сессионный уровень
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: Основная задача данного уровня принять данные с уровня сессии, разделить их, если потребуется, на сегменты и передать на сетевой уровень?
Сетевой уровень
* * Транспортный уровень *
Сессионный уровень
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача устанавливать абонентским машинам сессии между собой?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
* * Сессионный уровень *
Уровень представления
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача представления данных при сетевой передаче?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Сессионный уровень
* * Уровень представления *
Уровень приложений
Какой уровень модели ISO/OSI характеризует следующее утверждение: На данном уровне решается задача обеспечения работы часто используемых сетевых приложений?
Сетевой уровень
Транспортный уровень
Сессионный уровень
Уровень представления
* * Уровень приложений *
Что было прототипом модели TCP/IP?
IPX/PSX
SNA
* * ARPA *
DARPA
Основные цели проекта ARPA?
* * Разработка унифицированных способов соединения сетей для создания СПД, обладающих высокой живучестью *
Создание протоколов, зависящих от характеристик конкретных абонентских машин, маршрутизаторов, шлюзов и тд.
Разработка унифицированных способов соединения сетей для создания СПД, обладающих низкой живучестью
* * Создание протоколов, не зависящих от характеристик конкретных абонентских машин, маршрутизаторов, шлюзов и тд. *
Сколько уровней модели TCP/IP?
7
* * 4 *
3
5
2
Выберите уровни, относящиеся к модели TCP/IP?
* * Межсетевой *
* * Транспортный *
Сессионный
Канальный
* * Уровень приложений *
Физический
Представительский
Как называется ассоциация экспертов, отвечающая за разработку стандартов технологий сети Интернет?
IAB
IETF
IRTF
* *ISOC *
IESG
RFC
NTW
SITC
Основные задачи, решаемые организацией ISOC?
Сертификация сетевого оборудования
* *Организация процесса стандартизации технологий сети Интернет *
* *Формирование внешней политики интернет-сообщества *
Разработка сетевого оборудования
* *Образование и обучение в области интернет-технологий *
Как называется группа технических советников в составе ISOC, отвечающая за развитие архитектуры сети Интернет, управление разработкой и сопровождением стандартов протоколов м сервисов в Интернете и, прежде всего, спецификации стека протоколов TCP/IP?
ISOC
* *IAB *
IETF
IRTF
IESG
RFC
NTW
SITC
Как называются документы, описывающие стандарты в сети Интернет?
ISOC
IAB
IETF
IRTF
IESG
* *RFC *
NTW
SITC
Как называется рабочая группа по проектированию Интернет-технологий?
ISOC
IAB
* *IETF *
IRTF
IESG
RFC
NTW
SITC
Как называется исследовательская группа Интернет-технологий?
ISOC
IAB
IETF
* *IRTF *
IESG
RFC
NTW
SITC
Как называется группа технического управления сети Интернет?
ISOC
IAB
IETF
IRTF
* *IESG *
RFC
NTW
SITC
Год основания современного интернета?
* *1982 *
1947
1992
1967
К какому времени относится разработка и реализация ARPANET?
1940-е
1950-е
1960-е
* * 1970-е ( в 69 утверждён в 82 было куча пользователей) *
1980-е
1990-е
В каком году в Европейской физической лаборатории CERN создан протокол HTTP?
1992
1993
1990
* *1991 *
1989
В каком году появился термин WEB 2.0?
2006
2004
2003
2002
* *2005 *
Выделите примеры стека протоколов?
* *TCP/IP *
* *IPX/SPX *
TCP/UDP
BGP/IGP
* *NetBIOS *
* * SNA (страница 24 второго тома, не?) *
Какое требование к компьютерной сети характеризует скорость работы сети?
* *Производительность *
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность сети выполнять операции, и если операция запущена, проверять корректность её завершения?
Производительность
* *Надежность *
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует защищенность информации и ресурсов сети от несанкционированного использования и изменения: транспортной среды, СПД, вычислительных ресурсов, данных и программ?
Производительность
Надежность
* *Безопасность *
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует возможность обеспечения доступа к данным лишь тем, кто имеет на это право?
Производительность
Надежность
Безопасность
* *Конфиденциальность *
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети определяет возможность изменения данных только теми, уто имеет на это право?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
* *Целостность *
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует сложность изменения конфигурации сети?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
* *Расширяемость *
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность сети плавно увеличивать вычислительную мощность без деградации её производительности в целом?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
* *Масштабируемость *
Прозрачность
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует, насколько «просто» пользоваться сетью?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
* *Прозрачность *
Управляемость
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует возможность управлять и контролировать работу каждого отдельного устройства в сети из единого центра?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
* *Управляемость *
Совместимость
Какое требование к компьютерной сети характеризует способность подключать оборудование и программное обеспечение разных производителей?
Производительность
Надежность
Безопасность
Конфиденциальность
Целостность
Расширяемость
Масштабируемость
Прозрачность
Управляемость
* *Совместимость *
Отметьте основные компоненты компьютерной сети
* *Абонентские машины *
* *Транспортная среда *
Системы связи
Системы передачи данных
Коммуникационные машины
Каналы
Каналообразующая аппаратура
Линии связи
Мосты
Шлюзы
Маршрутизаторы
Коммутирующие элементы
Отметьте основные компоненты транспортной среды
Абонентские машины
Транспортная среда
Системы связи
* *Системы передачи данных *
* *Коммуникационные машины *
Каналы
Каналообразующая аппаратура
Линии связи
Мосты
Шлюзы
Маршрутизаторы
Коммутирующие элементы
Отметьте основные компоненты системы передачи данных
Абонентские машины
Транспортная среда
Системы связи
Системы передачи данных
Коммуникационные машины
* *Каналы *
Каналообразующая аппаратура
Линии связи
Мосты
Шлюзы
Маршрутизаторы
* *Коммутирующие элементы *
Отметьте основные компоненты канала в системе передачи данных
Провода медные
Витая пара
Пучок витых пар
* *Линия связи, природа которой не важна *
Оптоволоконная линия связи
* *Каналообразующая аппаратура *
Контроллер линии
Модем
Кодек
Шлюз это (отметьте правильное)
Специализированная R-машина
* *Компьютер, соединяющий две транспортные среды с разной архитектурой *
Компьютер, соединяющий две транспортные среды
Мост предназначен (отметьте правильное)
Устройство, соединяющее две транспортные среды
* *Устройство, соединяющее две системы передачи данных *
Устройство, соединяющее две системы передачи данных с разной архитектурой
Устройство, соединяющее две системы передачи данных с одинаковой архитектурой
Устройство, соединяющее систему передачи данных с маршрутизатором
Устройство, соединяющее два или более маршрутизаторов
Система передачи данных предназначена для передачи (отметьте правильное)
Сигналов в транспортной среде
Сообщений в компьютерной сети
* *Данных между А-машинами, R-машинами транспортной среды *
Каналообразующая аппаратура обеспечивает (отметьте правильное)
Передачу сигналов в канале
* *Интерфейс между линией связи и компьютером *
Соединение каналов между собой
Отметьте общепризнанные критерии классификации систем передачи данных
Типы коммутирующих элементов
Алгоритмы работы R-машин
* *Способ коммутации потоков данных *
Природа линий связи
Стандарты на линии связи
* *Типы каналов *
Стандарты каналов
Коммутация каналов это (отметьте правильное)
* *Способ коммутации потоков данных в системах передачи данных *
Принцип работы телефонного коммутатора
Алгоритм работы R-машины
Для коммутации каналов характерно (отметьте правильное)
* *Сохранения порядка передаваемых данных *
Порядок поступления данных и порядок их отправки могут быть разными
Эффективное использование линий связи
* *Неэффективное использование линий связи *
Высокая надежность
* *Низкая надежность *
* *Медленная установка соединения *
Быстрая установка соединения
* *Способ кодировки данных при передаче прозрачен *
Способ кодировки данных при передаче не прозрачен
* *Формат передаваемых данных определяют абоненты системы передачи данных *
Формат передаваемых данных определяет система передачи данных
* *Плата взимается за время соединения *
Плата взимается за объем переданных данных
* *Скорость передачи данных по каналу определяют абоненты системы передачи данных (они в любом случае не могут передать больше чем может канал) *
Скорость передачи данных по каналам определяют узлы системы передачи данных(но в тоже время пользователи резервируют часть пропускной способности канала)
* *Способ кодировки данных при передаче данных по каналу определяют абоненты системы передачи данных *
Способ кодировки и формат передаваемых данных определяется системой передачи данных
Для коммутации пакетов характерно (отметить правильное)
Сохранения порядка передаваемых данных
* *Порядок поступления данных и порядок их отправки могут быть разными *
* *Эффективное использование линий связи *
Неэффективное использование линий связи
* *Высокая надежность *
Низкая надежность
Медленная установка соединения
* *Быстрая установка соединения *
Способ кодировки данных при передаче прозрачен
* *Способ кодировки данных при передаче не прозрачен *
Формат передаваемых данных определяют абоненты системы передачи данных
* *Формат передаваемых данных определяет система передачи данных *
Плата взимается за время соединения
* *Плата взимается за объем переданных данных *
Скорость передачи данных по каналу определяют абоненты системы передачи данных
* *Скорость передачи данных по каналам определяют узлы системы передачи данных *
Способ кодировки данных при передаче данных по каналу определяют абоненты системы передачи данных
* *Способ кодировки и формат передаваемых данных определяется системой передачи данных *
Какие бывают типы каналов (отметьте правильное)
* *Точка-точка *
Точка-многоточие
Многоточие-точка
Многоточие-многоточие
Групповые
Общаковые
С индивидуальным доступом
С раздельным доступом
С общим доступом
* *С множественным доступом *
Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала точка-точка
* *Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам, которые он соединяет *
Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам, которые он соединяет
Канал этого типа соединяет три и более машины
Канал этого типа соединяет две и более машины
Образует общую для двух и более машин среду передачи данных
Образует общую для трех и более машин среду передачи данных
Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу
Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу
Канал может выделяться с разделением по времени
Канал может выделяться динамически
Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала с множественным доступом
Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам, которые он соединяет
* *Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам, которые он соединяет *
Канал этого типа соединяет три и более машины
Канал этого типа соединяет две и более машины
* *Образует общую для трех и более машин среду передачи данных(стр 34 первое предложение) (два это тоже несколько) *
* *Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу *
* *Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу *
* *Канал может выделяться с разделением по времени *
* *Канал может выделяться динамически *
В динамических СПД канал выделяют машине
* *По запросу *
Согласно расписанию
Согласно частоте , на которой ведется передача
В статических СПД канал выделяют машине
По запросу
* *Согласно расписанию *
Согласно частоте , на которой ведется передача
Каналы точка-точка образуют
Только из монолитных линий (т.е. линия единая, без сегментов)
* *Могут состоять из отдельных сегментов, соединенных друг с другом *
Коммутирующие элементы (отметьте правильное)
Это R-машины
* *Это компьютер со специализированным программным обеспечением *
* *Это коммутатор любого типа *
Вычисления, которые он проводит предполагают оптимизацию маршрута и динамическое отслеживание топологии СПД
Маршрутизатор (отметьте правильное)
1. Это компьютер со специализированным программным обеспечением, позволяющим выбрать один из нескольких каналов, подключенных к этому компьютеру
2. Информация для выбора надлежащего канала, закладывается в него заранее и носит статический характер
* *3. Маршрутизатор может динамически отслеживать топологию СПД и оптимизировать маршрут для пакета *
Механизмы выделения канала по запросу делятся на (отметить правильное)
Динамические
* *Распределенные *
Активные
Дедуктивные
Статические
* *Централизованные *
Априорные
В транспортную среду может входить (отметить правильное)
Только одна СПД
Несколько СПД, но с одинаковой архитектурой
Несколько СПД, но с одинаковой структурой
* *Несколько СПД, но обязательно связанных между собой мостами *
Несколько СПД
Каждый маршрутизатор может быть подключен только к одной СПД
* *Маршрутизатор может быть подключен сразу к нескольким СПД *
Топология транспортной среды важна так как от нее зависит (отметить правильное)
* *Время задержки в сети *
Выразительность схемы
Простота понимания топологии для инженера
* *Условия возникновения перегрузки *
Основным признаком классификации компьютерных сетей является
Топология транспортной среды
* *Размер территории, охватываемой сетью *
Типы СПД, входящие в состав сети
Программное обеспечение маршрутизаторов сети
Отметьте среди ниже перечисленного классы компьютерных сетей
Вычислительный комплекс
* *Многомашинный комплекс *
Сеть персональных компьютеров
* *Сеть персональных устройств *
Домашняя сеть
* *Локальная сеть *
Районная сеть
* *Городская сеть *
Междугородняя сеть
Международная сеть
* *Региональная сеть *
* *Интернет *
Программное обеспечение компьютерных сетей разбито на уровни с целью
Реализации принципа управления «разделяй и властвуй»
* *Управления сложностью этого программного обеспечения *
Реализации концепции сборочного программирования
В соответствии с уровнями структуры компьютерной сети
Каждый уровень иерархии в компьютерной сети должен обеспечить
Определенный набор функций
Определенный сервис для нижележащего уровня
* *Определенный сервис для вышележащего уровня *
Определенный сервис для нижележащих уровней
Определенный сервис для вышележащих уровней
* *Независимость реализации вышележащего уровня от реализации нижележащих уровней *
Независимость реализации вышележащего уровня от реализации нижележащего уровня
Программное обеспечение уровня n на одной машине взаимодействует на другой машине с программным обеспечением уровня
* *n *
n+1
n-1
Протокол это
* *Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между одноименными сущностями в сети *
Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между программным обеспечением на любом уровне в сети
Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
Правила поведения пользователя в сети
Отметьте правильные высказывания
На одной и той же машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением уровня n+1
* *На одной и той же машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением уровня n-1 *
На одной и той же машине программное обеспечение уровня n может взаимодействовать с программным обеспечением любого уровня не выше уровня n
Управление сложностью больших программных систем, подобных программному обеспечению компьютерных сетей, происходит за счет
* *Строгих ограничений на структуру создаваемого программного обеспечения *
Минимизации число используемых функций
Отказа от использования оператора go to
Применением специализированных функций
Интерфейс между уровнями компьютерной сети определяет
Как нижележащий уровень может использовать сервисы вышележащего уровня
* *Как вышележащий уровень может использовать сервисы нижележащего уровня *
Примитивы интерфейса это
* *Набор неделимых операций *
Набор транзакций, которые нижележащий уровень может выполнять по запросу от вышележащего уровня
Набор элементарных операций, которые нижележащий уровень может выполнять по запросу от вышележащего уровня (тут нет потому что нижележащий уровень тоже может посылать запросы стр 41 том 1)
Архитектура компьютерной сети это
Набор уровней и распределение функций между ними
* *Набор уровней и протоколов *
Набор уровней и стек протоколов
При передаче сообщения в компьютерной сети (отметьте правильные утверждения)
Вариантырак ответа:
Оно передается между уровнями без изменения
К нему добавляется только заголовок
К нему добавляется управляющая информация, необходимая для передачи
* *На каждом уровне к фрагменту сообщения добавляется заголовок с управляющей информацией *
Доступ к сервисам уровня осуществляется через
* *Точку доступа к сервису (SAP) *
Телефонную розетку на стене
С помощью специальных примитивов
Почему классов примитивов сервиса 4?
По определению
Так договорились
Их может быть любое число
* *Потому, что есть две взаимодействующие сущности, и для каждой из них нужно два класса примитивов: один для запроса и один для подтверждения или отказа на ранее посланный запрос *
Отметьте среди ниже перечисленного основные виды сервисов в компьютерной сети
С виртуальным соединением
С физическим соединением
* *С соединением *
Без виртуального соединения
* *Без соединения *
Любой сервис характеризуется
Звуком
Цветом
* *Качеством *
Отметьте среди ниже перечисленного показатели качества сервиса в компьютерной сети
* *Надежность *
Удобство
Приятность интерфейса
* *Величина задержки данных в канале *
Длина канала
Протокол это
* *Набор правил, определяющих формат, назначение и порядок передачи PDU между равнозначными активностями в компьютерной сети *
Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между программным обеспечением на любом уровне в сети
Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
Правила поведения пользователя в сети
В компьютерных сетях с разной архитектурой распределение функций между уровнями (отметьте правильное)
Одинаковое
* *Разное *
Отметьте вопросы, которые должны решаться на каждом уровне компьютерной сети
* *Адресация отправителя и получателя *
* ?Как устанавливать соединения(есть такое определение правил установления соединения на одноимённых уровнях) *
* ?Как разрывать соединения *
Способ кодировки передаваемого сообщения
* *Каковы правила передачи данных *
* *Как обеспечить сохранение порядка передаваемых данных у получателя *
Как сохранить структуру передаваемого сообщения
* *Правила разбиения сообщения на фрагменты и сборки его из фрагментов *
Содержание и структура заголовка
Модель OSI была разработана
В США
В СССР
В Европе
* *Международным сообществом *
Модель OSI описывает
Архитектуру компьютерной сети
Структуру и функционирование любой компьютерной сети
* *Организацию и взаимодействие открытых систем *
Компьютерная сеть, как открытая система
* *вычислительная среда, состоящая из аппаратных и программных продуктов и технологий, разработанных в соответствии с общедоступными и общепринятыми (международными) стандартами. *
Вычислительная среда, имеющая интерфейс для взаимодействия с внешней средой
Отметьте, какие из ниже перечисленных уровней относятся к модели OSI
Инженерный
Приборный
Критический
Межсетевой
* *Физический *
* *Приложения *
Абонентский
* *Канальный *
Явления
* *Представления *
Шоу
Линейный
* *Сетевой *
Над сетевой
* *Транспортный *
Зачетный
* *Сессии *
Экзаменационный
СПД
Хост/СПД
Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на физическом уровне
* *Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1? *
Как определить начало кадра?
* *Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1? *
Как определить конец кадра?
Какова должна быть структура кадра?
* *Какова должны быть длительность 0/1? *
Как определить ошибку при передаче?
* *Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком? *
Как определить потерянный кадр?
Как определить дублированный кадр?
Какой вид сервиса поддерживать?
* *Как управлять потоком? (это вроде как есть на каждом уровне(там про захлёбывание)) *
Как определять качество сервиса?
* ?Как определить направление передачи?(есть такое следует ли поддерживать передач данных в обоих направлениях по одной линии) *
Как подтверждать получение?
Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на канальном уровне?
Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1?
* *Как определить начало кадра? *
Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1?
* *Как определить конец кадра? *
* *Какова должна быть структура кадра? *
Какова должны быть длительность 0/1?
* *Как определить ошибку при передаче? *
Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком?
* *Как определить потерянный кадр? *
* *Как определить дублированный кадр? *
Какой вид сервиса поддерживать?
* *Как управлять потоком? *
* *Как подтверждать получение? *
В чем отличие функций сетевого уровня от пакетного уровня (отметьте правильное)?
* *Оптимизация маршрута *
Коммутация (реализация выбранного маршрута)
Взаимодействие с пакетным уровнем
Отметьте в ниже приведенном списке примеры СПД
PCMCI
SCSI
* *Bluetooth (тут надо отметить что блютус это стандарт а СПД на основе блютус это пример спд, такое же и про х25, fr) *
X.22
* *X.25 *
Blue Ray
* *Frame Relay *
* *DQDB *
* ?Телефонная сеть *
GSM
Стандарт это (отметьте правильное)
Рекомендации для характеристик продуктов
Рекомендации для характеристик услуг
* *Документ, устанавливающий комплекс норм, правил и требований к объекту стандартизации *
Закон, карающий выпуск не качественной продукции
54. Целями стандарта являются (отметьте правильное)
* *Обеспечение безопасности объекта стандартизации для окружающей среды *
* *Совместимости и взаимозаменяемости собъектами стандартизации той же категории *
* *Соответствие качества современному уровню развития технологий *
* *Единства измерений *
Лоббирования национальные интересов
Продвижение продуктов на рынке
Защита потребителя
Защита инвестиций
Организации стандартизации бывают
* *Национальные *
Интернациональные
Региональные
Межрегиональные
* *Региональные международные *
Междугородние
Районные
* *Международные *
* *Отраслевые национальные (отраслевые в рамках одного гос-ва точно есть) *
* *Международные промышленные консорциумы *
Отметьте в ниже приведенном списке международные организации по стандартизации
* *ISO *
* *IEC *
* *ITU *
МСЭ
МКТТ
JTC
CEN
ISSS
ETSI
МГС
IEEE
OMG
ECMA
W3C
AFNOR
BSI
JISC
Отметьте в ниже приведенном списке региональные международные организации по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
JTC
* *CEN *
ISSS
* *ETSI *
* *МГС *
IEEE
OMG
ECMA
W3C
AFNOR
BSI
JISC
Отметьте в ниже приведенном списке международные промышленные консорциумы по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
JTC
CEN
ISSS
ETSI
МГС
* *IEEE *
* *OMG *
* *ECMA *
* *W3C *
AFNOR
BSI
JISC
Отметьте в ниже приведенном списке национальные организации по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
JTC
CEN
ISSS
ETSI
МГС
IEEE
OMG
ECMA
W3C
* *AFNOR *
* *Госстандарт РФ *
* *BSI *
* *JISC *
К основным задачам канального уровня согласно модели OSI/ISO относятся:
* * Разбиение потока битов на кадры *
Определение длительности бита
* * Обнаружение и исправление ошибок передачи *
Определения уровня напряжения для передачи 1 и 0
* * Управление потоком кадров *
Сохранение последовательности кадров
Для передачи аудио или видео данных достаточно использовать следующий сервис на канальном уровне модели OSI/ISO:
* * Без уведомления и без соединения *
Без уведомления и с соединением
С уведомлением и без соединения;
С уведомлением и с соединением
Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO гарантирует обязательное получение всех кадров в надлежащей последовательности:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
С уведомлением и без соединения;
* * С уведомлением и с соединением *
Какой из сервисов на канальном уровне модели OSI/ISO предпочтительно использовать для передачи данных в беспроводных физических средах (передачи):
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения; *
С уведомлением и с соединением
Какие сервисы на канальном уровне гарантируют доставку каждого кадра:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения; *
* * С уведомлением и с соединением *
Сервис с подтверждением и соединением на канальном уровне включает в себя следующие этапы:
Поиск, соединение, передача, освобождение ресурсов
Соединение, передача, подтверждение передачи
Поиск, запрос, получение результата, подтверждение получения
* * Соединение, передача, разрыв соединения *
Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
Без уведомления и без соединения
Без уведомления и с соединением
* * С уведомлением и без соединения *
* ? С уведомлением и с соединением *
Все
Какие методы применяются на канальном уровне для разбиения потока битов на кадры?
* * Метод с использованием счетчиков символов *
* * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и конечных символов *
* * Метод, предполагающий вставку специальных стартовых и концевых битов *
* * Методы, использующие синхронизацию по времени *
* * Методы, использующие специальную кодировку на физическом уровне *
Методы, предполагающие вставку специальных стартовых битов
Методы, предполагающие вставку специальных концевых битов
Для решения проблемы сохранения последовательности кадров на канальном уровне применяются:
Таймеры и нумерация кадров
Таймеры
* * Кадры подтверждения *
Нумерация кадров
Какой протокол рассчитан на обработку ошибок при передаче?
Симплекс-протокол без ограничений
Симплексный старт-стопный протокол
* * Симплекс-протокол для канала с шумом *
Применение какого протокола грозит возникновением проблемы удвоения кадров?
Симплекс протокол без ограничений
Симплексный старт-стопный протокол
* * Симплекс-протокол для канала с шумом *
Симплекс-протокол без ограничений ________ .
учитывает время обработки данных
* * рассчитывает на всегда свободный буфер *
учитывает возможность возникновения 1 ошибки в пакете
Какой из протоколов не позволяет восстанавливать ошибочный пакет, переданный в середине окна?
Протокол с выборочным повтором
* * Протокол с возвратом *
Протоколы скользящего окна
В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
По буферу данных
По буферу подтверждения
* ? По буферу данных и по буферу подтверждения — изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *
Кадры HDLC Supervisory типа SELECTIVE REJECT применяются для __________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
уведомления об ошибке при передаче
подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next
* * указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next *
Кадры HDLC Supervisory типа RECEIVE NOT READY применяются для ________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
уведомления об ошибке при передаче
* * подтверждения всех кадров, кроме указанного в Next *
указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next
Кадры HDLC Supervisory типа REJECT применяются для ___________ .
уведомления об ожидании следующего кадра
* * уведомления об ошибке при передаче *
подтверждения всех кадров кроме указанного в Next
указания на необходимость перепослать только кадр, указанный в Next
Протокол PPP обеспечивает выполнение следующих основных функций:
* * Управление линией *
* * Распознавание кадров *
Фильтрация кадров
* * Определение основных параметров соединения между сетевыми уровнями обменивающихся сторон *
Мультиплексирование – это
* * Уплотнение канала путём его разбиения на подканалы *
Объединение нескольких каналов
Увеличение пропускной способности за счет сжатия
Основными подходами к мультиплексированию являются:
* * Частотное разделение канала *
Фазовое разделение канала
* * Временное разделение канала *
Физическое разделение канала
Выберите верные утверждения для чистой ALOHA:
До передачи сообщения абонент ожидает освобождения канала
До передачи сообщения абонент посылает запрос и ожидает подтверждения предоставления канала
* * Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент *
Время разбивается на слоты по астрономическому времени
Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале
Выберите утверждения, верные для слотированной ALOHA:
* * Время разбивается на слоты по астрономическому времени *
Коллизии разрешаются только при отсутствии шума в канале
* * Все пользователи начинают передачу только в определенные моменты времени *
Желающий начать передачу кадра может сделать это в любой момент
Выберите протокол, согласно которому станция до передачи данных определяет состояние канала:
Чистая ALOHA
Слотированная ALOHA
* * Настойчивый CSMA *
* * Ненастойчивый CSMA *
Низкая пропускная способность протокола ALOHA связана _________ .
* * С тем, что передающая станция не обращает внимания на то, что делают другие *
С тем, что используется физическая среда с низкой пропускной способностью
С проблемой спрятанной станции
Все вышеперечисленные варианты верны
Выберите верные утверждения:
* * При использовании прозрачных мостов сбои устраняются мостами *
При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются мостами
При использовании прозрачных мостов сбои устраняются машинами
* * При использовании мостов с маршрутизацией от источника сбои устраняются машинами *
Выберите верные утверждения о том, как мостами осуществляется принятие решения о дальнейших действиях над поступившим кадром:
* * Обучение прозрачного моста осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием» *
Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется по алгоритму «обучение с запаздыванием»
Обучение прозрачного моста осуществляется с помощью поискового кадра
* * Обучение моста с маршрутизацией от источника осуществляется с помощью поискового кадра *
Сетевые коммутаторы по сравнению с мостами:
* * Работают на более высоких скоростях *
Работают на более низких скоростях
* * Имеют большее количество портов *
Имеют меньшее количество портов
* * Обладают большим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров *
Обладают меньшим буферным пространством для сохранения принимаемых кадров
При использовании какого метода коммутации данных в Ethernet производится анализ кадров и обнаружение ошибок в них:
Коммутация без буферизации кадров
* * Коммутация с буферизацией кадров *
Коммутация с исключением фрагментов
Коммутаторы позволяют решать следующие задачи:
* * Структурировать трафик *
* * Ограничивать трафик *
* * Фильтровать трафик *
Обеспечивать безопасность передачи данных
Обеспечивать надежность передачи данных
Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11100010 и 10110011
Запишите ответ в текстовое поле: 3
Вычислите расстояние Хемминга между двумя кодословами: 11010111 и 10011001
Запишите ответ в текстовое поле: 3
По характеру изменения своих характеристик различают сигналы:
непрерывные
дискретные
* * цифровые *
гладкие
сглаженные
* * аналоговые *
Выберите верное утверждение (утверждения):
* * Чем шире полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала. *
Чем уже полоса сигнала, тем больше информационная ёмкость сигнала.
Чем шире полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала.
* * Чем уже полоса сигнала, тем меньше информационная ёмкость сигнала. *
Причинами искажения формы сигнала при передаче являются:
* * Рассеивание энергии (затухание) сигнала *
* * Неравномерное затухание по частоте *
Дефекты проводника
* * Искажение формы сигнала из-за различия в скорости распространения гармоник разной частоты *
Колебания почвы
* * Шумы разной природы *
Выберите верное утверждение (утверждения):
Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации и ошибкам передачи.
Искажения цифрового сигнала приводят к ошибкам передачи.
* * Искажения аналогового сигнала приводят к потере информации. *
Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к потере информации.
* * Искажения аналогового и цифрового сигналов приводят к ошибкам передачи. *
Любой сигнал можно рассматривать как функцию от
числа гармоник
* * частоты *
напряжения
тока
* * времени *
мощности сигнала
Любой сигнал можно представить рядом
Тейлора
Лорана
* * Фурье *
Макларена
степенным
показательным
Большая часть энергии сигнала сосредоточена
Чем ниже частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё.
в высокочастотных гармониках
* * Чем выше частота гармоники, тем меньше энергии приходится на неё. *
Сигнал распространяется без потери энергии (выберите верное утверждение)
в любой среде
в оптической среде
* * нет такой среды *
все зависит от природы среды и ее состояния
С ростом частоты сигнала искажения
падают
* * растут *
частота сигнала не влияет на величину искажений
Ширина полосы пропускания канала - это
число гармоник в разложении сигнала в ряд Фурье
разница частот старшей и младшей гармоник
* * спектр частот, прошедших через единицу длины линии без существенной потере мощности *
Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
10% от начальной мощности на единицу длины
30% от начальной мощности на единицу длины
* * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
10% от начальной мощности на на длину проводника
30% от начальной мощности на длину проводника
более 50% от начальной мощности на длину проводника
Данные - это
* * то, с помощью чего мы описываем явление или объект *
произвольный набор величин
любой набор чисел
набор слов над разными алфавитами
Сигнал - это
носитель данных
* * представление данных *
представление данных в виде электромагнитного импульса
специальная кодировка данных
Передача - это
процесс взаимодействия приемника и передатчика
процесс передачи данных
* * процесс взаимодействия приемника и передатчика с целью передачи данных *
Передача бывает
непрерывная
* * аналоговая *
дискретная
* * цифровая *
аналогово-цифровая
цифро-аналоговая
Цифровая передача позволяет передавать только
цифровые данные
аналоговые данные
аналоговые данные после оцифровки
* * цифровые сигналы *
аналоговые сигналы
* * аналоговые сигналы после оцифровки *
Аналоговая передача позволяет передавать только
цифровые данные
аналоговые данные
аналоговые данные после оцифровки
цифровые сигналы
* * аналоговые сигналы *
аналоговые сигналы после оцифровки
Теорема Найквиста устанавливает взаимосвязь между следующими величинами:
пропускной способностью канала и шириной его полосы пропускания
шириной полосы пропускания канала и числом уровней сигнала
* * пропускной способностью канала, шириной его полосы пропускания и числом уровней сигнала *
В формуле 2Hlog2V , H и V это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
* * ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала *
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
Формула 2Hlog2V была получена
* * Найквистом *
Котельниковым
Шенноном
Бесселем
Шредингером
Теорема Котельникова утверждает, что
любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени.
любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений.
* * любой сигнал с ограниченным спектром может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени, равные 1/(2Fmax), где Fmax частота старшей гармоники, на периоде этого сигнала. *
любой сигнал может быть восстановлен сколь угодно точно из последовательности своих значений, взятых через равные промежутки времени на периоде этого сигнала.
Единицы измерения уровня шума в канале:
бод
* * децибелы *
биты
баллы
Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
* * уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
мощностью полезного сигнала и мощностью шума
* * мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *
уровнем шума в канале, числом уровней сигнала и пропускной способностью канала
Выберите верные утверждения для канала с шумом:
Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
* * Пропускная способность канала не зависит от числа уровней в сигнале. *
Пропускная способность канала зависит только от уровня шума.
* * Пропускная способность канала зависит от ширины спектра сигнала и уровня шума. *
Формула Hlog2(1+S/N) была получена
Найквистом
Котельниковым
* * Шенноном *
Бесселем
Шредингером
В формуле Hlog2(1+S/N), S и N это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
* * мощность полезного сигнала и мощность шума в канале *
ширина полосы пропускания канала и число уровней сигнала
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
В формуле Hlog2(1+S/N), H и N это
пропускная способность канала и скорость переключения сигнала
уровень шума в канале и пропускная способность канала
пропускная способность канала и ширина его полосы пропускания
пропускная способность канала и ширина спектра сигнала
мощность полезного сигнала и мощность шума в канале
* * ширина полосы пропускания канала и мощность шума в канале *
скорость переключения сигнала и пропускная способность канала
ширина спектра сигнала и пропускная способность канала
частота старшей гармоники и скорость сигнала
У канала с шумом в 30 дБ и шириной полосы пропускания 3кГц максимальная пропускная способность равна
30 бит/с.
3 000 бит/с.
* * 30 кбит/с. *
20 кбит/с.
Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 64 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
* * 1 Кбит/с. *
2 Кбит/с.
10 Кбит/с.
50 Кбит/с.
100 Кбит/с.
Какая необходима пропускная способность для передачи последовательности компьютерных экранных изображений (60 экранов в секунду) по оптоволоконному кабелю. Размер изображения 640*480 пикселов, каждый пиксел по 24 бита.
~ 20 Кбит/с.
~100 Кбит/с.
~120 Mбит/с.
~200 Mбит/с.
* * ~420 Мбит/с *
Согласно спецификации стандарт IEEE 802.11n для сетей Wi-Fi способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц. Вычислите количество уровней в сигнале для стандартного канала шириной полосы пропускания 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
2^4
2^5
2^10
* * 2^15 *
2^20
2^24
Согласно спецификации стандарт IEEE 802.16 для беспроводных сетей WiMax способен обеспечить скорость передачи данных до 70 Мбит/с. Сети WiMax обладают гибкой шириной полосы пропускания 1,5-20 МГц. Определите количество уровней в сигнале для канала с шириной полосы пропускания 5 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит)
2^4
2^5
* * 2^7 *
2^10
2^15
2^20
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 20 МГц и двумя уровнями в сигнале.
10 Кбит/с
40 Кбит/с
100 Кбит/с
* * 40 Мбит/с *
100 Мбит/с
400 Мбит/с
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 4 МГц и двумя уровнями в сигнале.
8 Кбит/с
10 Кбит/с
80 Кбит/с
2 Мбит/с
* * 8 Мбит/с *
10 Мбит/с
Вычислите максимальную скорость передачи данных для беспроводной сети WiMax с шириной полосы пропускания 4 МГц и четырьмя уровнями в сигнале.
2 Кбит/с
8 Кбит/с
16 Кбит/с
2 Мбит/с
8 Мбит/с
* * 16 Мбит/с *
Определите количество уровней в сигнале для стандартного канала c шириной полосы пропускания 20МГц и максимальной скоростью передачи данных – 40 Мбит/с.
1
* * 2 *
4
8
16
32
Определите ширину полосы пропускания канала при передаче четырехуровневого сигнала. Максимальной скорость передачи данных равна 12 Мбит/с.
1 МГц
* * 3 МГц *
5 МГц
10 МГц
15 МГц
30 МГц
Два стандартных канала передачи данных имеют полосу пропускания 20МГц. По первому каналу передаются четырехуровневые сигналы, по второму – двухуровневые. На сколько максимальная скорость передачи данных по первому каналу превышает максимальную скорость передачи по второму каналу?
8 Кбит/с
10 Кбит/с
40 Кбит/с
8 Мбит/с
10 Мбит/с
* * 40 Мбит/с *
Во сколько раз увеличится скорость передачи данных по каналу, если вместо двухуровневого сигнала передавать по нему восьмиуровневый сигнал.
1
2
* * 3 *
4
8
16
На сколько увеличится максимальная скорость передачи данных по каналу с шириной полосы пропускания 20МГц., если полосу пропускания увеличить в 3 раза, а вместо двухуровневого сигнала передавать четырехуровневый сигнал.
2 Мбит/с
10 Мбит/с
20 Мбит/с
100 Мбит/с
120 Мбит/с
* * 200 Мбит/с *
Стандарт IEEE 802.11g для беспроводных сетей может обеспечить максимальную скорость передачи данных – до 54 Мбит/с. Вычислите соотношение сигнал-шум (в дБ.) для стандартного канала шириной 20 МГц. (Полагаем 1Мбит ~ 1000бит - o_O)
1 дБ.
2 дБ.
3 дБ.
4 дБ.
5 дБ.
10 дБ.
Какова максимальная скорость передачи данных при передаче двоичного сигнала по каналу с полосой пропускания 3 кГц и шумом 20 дБ?
1 Кбит/с
2 Кбит/с
10 Кбит/с
* * 20 Кбит/с *
100 Кбит/с
200 Кбит/с
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5?
* ? Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с. *
Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
Нельзя
Невозможно определить
Максимальная скорость передачи данных по каналу с полосой пропускания 10 кГц и шумом 30 дБ равна:
~1 Кбит/с
~2 Кбит/с
~10 Кбит/с
~20 Кбит/с
* * ~100 Кбит/с *
~200 Кбит/с
Определите требуемое отношение сигнал/шум для достижения в канале пропускной способности 20 Мбит/сек при ширине полосы 3 МГц.
30 раз
60 раз
* ? 100 раз *
* ? 127 раз *
150 раз
1000 раз
Оцифрованное телевизионное изображение имеет матрицу 480х640 пикселов, причем каждый пиксел может принимать одно из 32 значений яркости. Телевизионное изображение передается по каналу с шириной полосы 4,5 МГц и отношением сигнал/шум, равным 35 дБ. Найдите пропускную способность канала (в бит/сек).
1,5 Мбит/сек
4,5 Мбит/сек
10 Мбит/сек
15 Мбит/сек
20 Мбит/сек
* * 45 Мбит/сек *
Какова будет максимальная пропускная способность канала 3 КГц с шумом в 20 дБ, если по нему передавать двоичный сигнал?
6 Кбит/сек
12 Кбит/сек
18 Кбит/сек
* * 21 Кбит/сек *
27 Кбит/сек
30 Кбит/сек
Чему равна пропускная способность канала телетайпа с шириной полосы 300 Гц и отношением сигнал/шум 3 дБ?
100 бит/сек
200 бит/сек
* * 600 бит/сек *
1 Кбит/сек
6 Кбит/сек
9,6 Кбит/сек
Во сколько раз пропускная способность канала с шумом 10 дБ больше пропускной способности канала с шумом 6 дБ. Каналы имеют одинаковую полосу пропускания.
* * в 1,5 раза *
в 2 раза
в 3 раза
в 4,5 раза
в 5 раз
в 10 раз
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 1,5 (4000*log2(2.5) ~= 5280 бит/с, рандомим и аппелируем)?
Можно, пропускная способность равна 5 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 6 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 10 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 15 Мбит/с.
Нельзя
Невозможно определить
Вычислите битовую скорость, если сигнальная скорость равна 128 сигналам в секунду, а число битов в единичном сигнале равно 16.
* * 1 Кбит/с *
2 Кбит/с
4 Кбит/с
10 Кбит/с
15 Кбит/с
20 Кбит/с
Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 1 Кб данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
10
20
100
120
200
* *320 *
Какое максимальное количество гармоник может потребоваться для передачи 32 бит данных по телефонной линии со скоростью 9600 бит/с. Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 2000 Гц.
1
3
5
6
* *7 *
10
Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц. В таком случае пропускная способность телефонной линии, передающей 8 бит данных с помощью четырех гармоник, равна:
100 бит/с
200 бит/с
600 бит/с
1000 бит/с
3000 бит/с
* *6000 бит/с *
Какое количество данных можно передать с помощью четырех гармоник по телефонной линии в пропускной способностью 9600 бит/с? Ширина полосы пропускания телефонной линии равна 3000 Гц.
4 бит
8 бит
* *12 бит *
16 бит
20 бит
32 бит
Имеется канал с пропускной способностью 20 Кбит/с и шумом 20 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*20000/log2(101)) ~= 1/6000, правильного ответа, как положено, нет)(скорее всего 1/3000)?
1/100 сек
1/1000 сек
1/2000 сек
* ? 1/3000 сек *
1/4000 сек
1/5000 сек
Имеется канал с пропускной способностью 30 Кбит/с и шумом 10 дБ. Через какие интервалы времени нужно проводить замеры сигнала на линии этого канала, чтобы полностью восстановить сигнал (1/(2*30000/log2(11)) ~= 1/17000, правильного ответа, как положено, нет)(тут встаете и пробиваете в щи с вертушки Виталику)?
1/100 сек
1/1000 сек
1/1500 сек
1/3000 сек
1/4500 сек
1/5000 сек
Один бит данных в цифровой форме может кодироваться
одним единичным сигналом
* ? двумя единичными сигналами *
* ? любым числом единичных сигналов, которое не обязательное целое число *
любым числом единичных сигналов, которое обязательное целое число
Цифровой сигнал - это
* * последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
это электромагнитный импульс, ступенчатой формы
* ? последовательность единичных сигналов, каждый из которых имеет ступенчатую форму *
последовательность электромагнитных импульсов, каждый из которых является аналоговым сигналом
последовательность единичных аналоговых сигналов
Униполярный сигнал - это
* * когда у всех единичных сигналов одинаковая полярность *
когда сигнал имеет постоянную полярность
когда все единичные сигналы имеют одинаковое по модулю значение потенциала
Биполярный сигнал - это когда
единичные сигналы могут иметь либо положительный потенциал, либо отрицательный
* * единичные сигналы могут иметь два разных значения потенциала *
сигналы могут иметь разный потенциал
Скорость передачи данных - это
* * количество бит информации в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов *
сигнальная скорость
битовая скорость
количество символов в секунду, передаваемых с помощью определенной системы сигналов
Длина бита измеряется в
метрах
миллиметрах
секундах
герцах
* * бод *
Длина бита - это
интервал времени
отрезок на экране осциллографа
* * интервал времени, необходимый передатчику для передачи последовательности единичных сигналов, соответствующих одному биту данных *
Скорость модуляции - это
битовая скорость
* * сигнальная скорость *
Сигнальная скорость измеряется в
* * бит/с *
кбайт/с
бод/с
бод
с/бод
с/бит
При скорости передачи данных V бит/с длина бита равна
V мм
1/V мм
* * 1/V с *
V^2 c
V^3 c
Выберите из перечисленных основные факторы, влияющие на правильность передачи данных:
* * уровень шума *
температура окружающей среды
* * скорость передачи данных *
сигнальная скорость
* * ширина полосы пропускания канала *
ширина спектра сигнала
способ представления данных на физическом уровне
Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
* * чувствительность к шуму *
форма сигнала
* * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
количество единичных сигналов
* * ширина спектра сигнала *
количество единичных сигналов на один бит данных
* * возможность обнаружения ошибок при передаче *
дина бита
* * сигнальная скорость *
* * стоимость аппаратуры *
Все схемы кодирования данных на физическом уровне разделяют на
униполярные
* * потенциальные *
биполярные
* * импульсные *
смешанные
простые
комплексные
комбинированные
Потенциальные схемы кодирования разделяют на
* * униполярные *
* * биполярные *
триполярные
многополярные
В импульсных схемах кодирования значение бита передается
значением потенциала сигнала
величиной тока сигнала
* * направлением перепада уровня сигнала *
величиной амплитуды единичного сигнала
NRZ код является
* * потенциальным *
униполярным
импульсным
дифференциальным
Достоинствами NRZ кода являются
* * устойчивость к ошибкам *
* * узкий спектр сигнала *
самосинхронизация
отсутствие длинных последовательностей сигналов одного потенциала
Скремблер - это
устройство для зачистки проводов
* * устройство, которое устраняет длительные последовательности одного потенциала при передаче *
специальный вид фильтров на линии
AMI код является
потенциальным
униполярным
биполярным
* * биполярным потенциальным *
импульсным
биполярным импульсным
дифференциальным
Манчестерский код является
потенциальным
импульсным
* * биполярным ипульсным *
дифференциальным
Выберите утверждения, верные для биполярных импульсных кодов:
* * происходят не менее одного перепада уровня сигнала на бит *
происходит не более одного перепада уровня сигнала на бит
* * у них сигнальная скорость в два раза выше, чем у потенциальных кодов *
у них сигнальная скорость не выше чем у потенциальных кодов
спектр их сигналов уже, чем у полярных кодов
* * спектр их сигналов шире, чем у полярных кодов *
* * они обладают свойством самосинхронизации *
они не способны к самосинхронизации
В манчестерском коде за один единичный сигнал передается
* ? менее одного бита *
более одного бита
один бит
В NRZ коде за один единичный сигнал передается
менее одного бита
более одного бита
* * один бит *
В 2B1Q коде за один единичный сигнал передается
менее одного бита
* * более одного бита *
один бит
Отметьте, в каком из нижеперечисленных кодов самая низкая сигнальная скорость
AMI
NRZ
* * 2B1Q *
дифференциальный манчестерский код
Сколько уровней имеет сигнал в схеме кодирования 2B1Q
1
2
3
* * 4 *
5
Аналоговая модуляция применяется для передачи
* * цифровых данных аналоговым сигналом *
аналоговых данных цифровым сигналом
цифровых данных цифровым сигналом
аналоговым данных аналоговым сигналом
Импульсно-кодовая модуляция применяется для передачи
цифровых данных аналоговым сигналом
* * аналоговых данных цифровым сигналом *
цифровых данных цифровым сигналом
аналоговым данных аналоговым сигналом
Импульсно-кодовая модуляция основана на
Теореме Найквиста
Формуле Шеннона для канала с шумом
* * Теореме Котельникова *
Втором законе термодинамики
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней в ИКМ методе. Ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц. Какова должна быть пропускная способность канала в этом случае?
28 кбит/с
* * 56 кбит/с *
64 кбит/с
128 кбит/с
256 кбит/с
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 (27) уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
2 кГц
* *4 кГц *
8 кГц
16 кГц
28 кГц
56 кГц
Отметьте основные параметры метода дельта-модуляции
* *шаг квантования по амплитуде *
* * шаг квантования по времени *
ошибка перегрузки
ошибка квантования
Известно, что глубина, на которую проникают в толщу воды волны, пропорциональна длине волны. Было предложено использовать передачу для подводных лодок на частоте 30Гц. Считая, что длина антенны должна быть равна половине длине волны, вычислите длину антенны.
1 км
500 м
* * 5 000 км *
10 000 м
Акустическая мощность человеческого голоса сосредоточена на частоте 300 Гц. Чему равна длина антенны (составляющая половину длины волны) для передачи голоса человека в виде радиосигнала на частоте 300Гц? (непонятно. d=lambda/2=(c/f)/2=( (300*10^6)/300 )/2=5*10^5= 500000м = 500км.??? - рандомим, аппелируем)
100 м
1 км
100 км
1000 км
Существует много историй о том, как люди принимали радиосигналы пломбами в зубах. Считая размер пломбы 2.5 мм и, что она равна половине длины принимаемой волны, вычислите, какую частоту принимает такая антенна?
30 Гц
60 кГц
50 МГц
* * 60 ГГц *
Витая пара категории 3 имеет ширину полосы пропускания
5 кГц
* * 16 МГц *
60 МГц
100 МГц
Витая пара категории 5 имеет ширину полосы пропускания
5 кГц
16 МГц
60 МГц
* * 100 МГц *
Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 3
1 МГц
3 МГц
4 МГц
8 МГц
* * 16 МГц *
Укажите ширину полосы пропускания для витой пары категории 5
4 МГц
8 МГц
16 МГц
25 МГц
* * 100 МГц *
300 МГц
Укажите с сигналами какой частоты могут работать коаксиальные кабели
* * 1-100 МГц *
* * 10-100 МГц *
* * 1-500 МГц *
1МГц – 1 ГГц
1МГц – 1ТГц
Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
0.35 мкм
0.35 мкм
* * 0.85 мкм *
1.0 мкм
1.25 мкм
* * 1.3 мкм *
1.45 мкм
* * 1.55 мкм *
Известно, что у волн длиной 0.85 мкм затухание в оптоволокне сильнее, чем у волн длиной 1.3. Почему их все же используют?
они потребляют меньше энергии
* * они лучше соответствуют возможностям лазерных источников света *
у них лучше КПД
Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
* * не дает электромагнитного излучения при передаче *
нагревается при передаче //НЕ нагревается
нагревается при передаче
* *позволяет вести симплексную передачу *
* *может передавать только в одном направлении *
может работать с сигналами только с одной длиной волны
* * может работать с сигналами разных длин волн *
Укажите максимальное расстояние между репитерами для витой пары
200 м
500 м
1 км
* * 2 км *
5 км
10 км
Укажите максимальное расстояние между репитерами для коаксиального кабеля
200 м
500 м
1 км
2 км
* * 9 км *
10 км
30 км
40 км
Укажите максимальное расстояние между репитерами для оптоволоконного кабеля
200 м
500 м
1 км
2 км
10 км
20 км
* * 40 км *
100 км
Какой спецификацией IEEE определяется локальная сеть Ethernet?
IEEE 802.2
* * IEEE 802.3 *
IEEE 802.5
IEEE 802.6
IEEE 802.11
IEEE 802.12
Набор стандартов передачи данных Fast Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью:
2 Мбит/с
10 Мбит/с
* * 100 Мбит/с *
1 Гбит/с
2 Гбит/с
10 Гбит/с
Набор стандартов передачи данных Ethernet способен обеспечить работу СПД в ЛВС со скоростью
2 Мбит/с
* * 10 Мбит/с *
100 Мбит/с
1 Гбит/с
2 Гбит/с
10 Гбит/с
Какова максимальная длина сегмента 10BASE5?
100 м.
200 м.
* * 500 м. *
800 м.
1000 м.
2000 м.
Какова максимальная длина сегмента 10BASE2?
100 м.
* * 200 м. *
500 м.
800 м.
1000 м.
2000 м.
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на толстом коаксиальном кабеле?
10BASE2
* * 10BASE5 *
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на тонком коаксиальном кабеле?
* * 10BASE2 *
10BASE5
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
Какой стандарт соответствует сети Ethernet на оптоволокне?
10BASE2
10BASE5
10BASE-Т
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте (стандартах) из ниже приведенных используются трансиверы?
* * 10BASE2 *
* * 10BASE5 *
10BASE-Т
10BASE-F
100BASE-TX
В каком стандарте (стандартах) из перечисленных не используются трансиверы?
10BASE2
10BASE5
* * 10BASE-Т *
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте из перечисленных для увеличения длины сегментов используются репитеры?
10BASE2
10BASE5
10BASE-Т
* * 10BASE-F *
100BASE-TX
В каком стандарте из перечисленных используются хабы?
10BASE2
10BASE5
* * 10BASE-Т *
10BASE-F
100BASE-TX
Трансиверный кабель в 10Base5 состоит из пяти витых пар:
Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для передачи управляющей информации.
* * Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – для передачи управляющей информации в обе стороны, одна – для подачи питания на трансивер. *
Две используются для передачи данных к компьютеру и от компьютера, две – резервные и не используются, одна – для подачи питания на трансивер.
Репитер – это
Устройство физического уровня, отвечающее за усиление и передачу сигнала.
* * Устройство физического уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала. *
Устройство физического уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.
Устройство канального уровня, отвечающее за очистку, усиление и передачу сигнала.
Устройство канального уровня, отвечающее за очистку и передачу сигнала.
Каков главный недостаток интерфейса 100BASE-T4?
Высокая цена кабеля.
* * Невозможна поддержка дуплексного режима передачи. *
Необходимость использования концентратора.
Необходимость внешнего согласования и заземления.
Отсутствие контроля целостности линии связи.
Трудно локализовать неисправный компьютер.
В методе кодирования 4B/5B для стандарта Ethernet каждые 4 бита данных (называемых символами) представляются пятью битами. Это используется для обеспечения:
Безопасности передачи данных
* * Синхронизации приемника с передатчиком *
Полноты передачи данных
Надежности передачи данных
В чем состоит основной недостаток оптоволоконного кабеля?
Необходимость использования терминаторов для согласования
Невысокие скорости передачи информации
Малая допустимая длина кабеля
Чрезмерно высокая цена кабеля
* * Высокая сложность монтажа и ремонта кабеля *
Какой тип среды передачи обеспечивает максимальную скорость передачи информации?
Коаксиальный кабель
Неэкранированная витая пара
Максимальная скорость передачи не зависит от типа среды
* * Оптоволоконный кабель *
Экранированная витая пара
В какой среде передачи данных самое высокое затухание сигнала:
Витая пара
Многопарный кабель
* * Коаксиальный кабель *
Оптический кабель
Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.
В какой среде передачи данных самое низкое затухание сигнала:
Витая пара
Многопарный кабель
Коаксиальный кабель
* *Оптический кабель *
Затухание сигнала не зависит от физической среды передачи данных.
Какой интерфейс больше других подходит для сети Fast Ethernet?
ISA
* * RJ-45 *
Centronics
IDE
Все интерфейсы равноценны.
Какой код используется в сегменте 100BASE-T4?
4В/5В
RZ
* * 8В/6Т *
Как распределяются функции витых пар в сегменте 100BASE-T4?
Две витые пары передают в одну сторону, две - в другую.
Все витые пары – двунаправленные.
Три витые пары передают в одну сторону, одна - в другую.
Одна витая пара передает в одну сторону, одна - в другую сторону, две витые пары – двунаправленные.
Направление передачи каждой витой пары определяется конкретным режимом работы.
Для чего в сегменте 100BASE-T4 используют потенциальную схему кодирования 8В/6Т?
у потенциальных схем кодирования спектр сигнала уже, чем у импульсных
для самосинхронизации приемника и передатчика
* * с целью понизить частоту модуляции сигнала *
необходимы были избыточные кода для управления передачей
Силитон – это
Сигнал, имеющий специальную форму, с максимальными дисперсионными эффектами.
* * Сигнал, имеющий специальную форму, с минимальными дисперсионными эффектами. *
Сигнал, имеющий специальную форму и используемый для передачи управляющей информации.
Трансивер – это
Приемник
Усилитель
* * Приёмопередатчик, отвечающий за обнаружение несущей и коллизий *
Передатчик
Основные проблемы при создании оптоволоконных систем:
* * рассеяние светового пучка *
обеспечение безопасности передачи информации
обеспечение точности передачи информации
* *явление дисперсии *
* *обеспечение безопасности прокладки кабеля *
в этом пункте не уверена,см. стр 89 в середине
В оптоволокне могут использоваться следующие источники света
только светодиоды (LED)
только полупроводниковый лазер
* * светодиоды и полупроводниковые лазеры *
галогенные лампы
Трансивер – это прибор,
* * отвечающий за обнаружение несущей частоты и коллизий *
отвечающий за усиление сигнала
отвечающий за обнаружение несущей частоты
отвечающий за обнаружение коллизий
Самое малое затухание сигнала по сравнению с остальными носителями информации происходит в:
Витой паре
Коаксиальном кабеле
* * Оптическом кабеле *
GMII-интерфейс обеспечивает взаимодействие между:
Канальным и физическим уровнем.
* * Подуровнем MAC канального уровня и физическим уровнем. *
Подуровнем LLC канального уровня и физическим уровнем.
Канальным и сетевым уровнем.
Выберите стандарт для сетей Ethernet
IEEE 802.11
* * IEEE 802.3 *
IEEE 802.8
IEEE 802.10
Выберите стандарт беспроводной связи для локальных сетей
IEEE 802.3
IEEE 802.5
IEEE 802.8
IEEE 802.10
* * IEEE 802.11 *
Какую длину имеет волна с частотой 3 МГц?
10 м
30 м
* * 100 м *
300 м
1000 м
Какую частоту имеют волны длиной 30 см?
10 КГц
30 КГц
300 КГц
* * 1 ГГц *
30 ГГц
Размер и геометрия антенны определяются:
Принимаемым диапазоном частот
Условиями эксплуатации
* * Длинной волны *
Радиусом распространения сигнала
Максимальная скорость передачи данных для беспроводных сетей Wi-Fi согласно стандарту 802.11:
10 Мбит/с
11 Мбит/с
36 Мбит/с
48 Мбит/с
* * 54 Мбит/с *
Как зависит мощность сигнала от расстояния до источника(r) для радиоволн?
* * Уменьшается пропорционально 1/r^3 *
Уменьшается пропорционально 1/r^2
Уменьшается пропорционально 1/r^5
Уменьшается пропорционально 1/r
Уменьшается пропорционально r^2
Уменьшается пропорционально r^3
не зависит
Достоинствами радиопередачи являются:
* * Может осуществляться на большие расстояния *
Не зависит от погодных условий
Устойчива к помехам от электрических устройств
* * Не требуется дополнительная настройка взаимного расположения принимающей и передающей антенн. *
Выберите утверждения, верные для радиоволн:
* * Свойства зависят от их частоты *
Свойства не зависят от их частоты
Устойчивы к помехам от электрических устройств
Радиоволны легко преодолевают преграды
Распространяются в строго определенном направлении
* * Распространяются во всех направлениях *
это зависит от длины волны. стр 105. не знаю, нужно ли отмечать
Выберите утверждения, верные для микроволн:
Распространяются во всех направлениях
* * Для передачи на большие расстояния требуется цепочка репитеров *
* * Приемная и передающая антенны должны быть строго ориентированы друг к другу *
Передача не зависит от погодных условий
Технология QAM подразумевавает
Кодирование сигнала за счет изменения фазы
Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды сигнала
Кодирование сигнала за счет изменения частоты сигнала
* * Кодирование сигнала за счет изменения амплитуды и фазы сигнала *
В методе кодирования BPSK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
* * Две фазы *
Четыре фазы
Восемь фаз
В методе кодирования QPSK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
Две фазы
* * Четыре фазы *
Восемь фаз
В методе кодирования CCK для беспроводных сетей используются:
Одна фаза
Две фазы
Четыре фазы
* *Восемь фаз *
см стр 108
Метод мультиплексирования OFDM в сетях Wi-Fi (выберите верные утверждения)
* * Применяется для борьбы с эффектом MultiPath Distorian *
Увеличивает надежность канала передачи данных
* * Позволяет увеличить скорость передачи данных *
Применяется для борьбы с помехами
Какой метод кодирования нужно использовать для получения скорости передачи 2Мбит/с в беспроводных сетях Wi-Fi?
BPSK
* * QPSK *
CCK
Сформулируйте назначение СПД
Обеспечение передачи сигналов в транспортной среде
Обеспечение передачи сообщений в компьютерной сети
* *Обеспечение передачи данных между А-машинами, R-машинами транспортной среды *
Кто запатентовал телефон?
* *А. Белл *
Э. Грей
Д. Ринг
Т. Эдисон
А. Попов
В каком году был запатентован телефон?
* *В 1876 г. *
В 1878 г.
В 1866 г.
В 1868 г.
Выберите основные компоненты телефонных сетей
* *Локальное соединение *
* *Станции коммутации *
* *Магистрали *
Маршрутизаторы
Абонентские машины
Телефоны
Какому из регионов присвоен код 1?
* *Северная и центральная Америка *
Африка
Россия
Страны бывшего СССР
Европа
Азия
Какую физическую среду передачи данных применяют для абонентских линий?
* *Витая пара *
Коаксиальные кабели
Оптоволокно
Радиорелейные линии на микроволнах
IEEE 802.3
Какую физическую среду передачи данных применяют для магистралей?
Витая пара
* *Коаксиальные кабели *
* *Оптоволокно *
* *Радиорелейные линии на микроволнах *
IEEE 802.3
Что такое проблема последней мили?
* *Обеспечение частных квартир линиями связи надлежащей пропускной способности *
Исажение сигнала при оптоволоконной передачи на большие расстояния
Исажение сигнала при передачи по коаксиальным кабелям на большие расстояния
Создание местного узла коммутации
У какой из данных технологий самая широкая полоса пропускания?
* *FTTH *
WLL
ADSL
HFC
Какие из нижеперечисленных технологий включает в себя семейство xDSL?
* *DSL *
* *IDSL *
* *HDSL *
* *SDSL *
* *VDSL *
* *ADSL *
* *RADSL *
E-DSL
1-DSL
RDSL
WLL
FTTH
HFC
Для передачи информации xDSL использует…
Только спектр телефонных частот
* *Всю полосу пропускания витой пары *
В каких типах оборудования xDSL может применяться 2B1Q?
* *DSL *
* *IDSL *
* *HDSL *
* *SDSL *
VDSL
ADSL
* *RADSL *
E-DSL
1-DSL
RDSL
WLL
FTTH
HFC
На какие составляющие разделяют QAM?
* * Синфазная и квадратурная *
Синхронная и асинхронная
Синусовые и косиносувые
Спектральные и с постоянным смещением
Что обозначает аббревиатура DMT?
* * Discrete Multi-Tone *
Delta Modulation Type
Delta Modulation Tone
Differential Modulation Time
Сколько байт информации передается за один цикл работы модулятора QAM-256?
* * 1 *
4
8
256
5. Сколько угодно
Что указвается через дефис в обозначении QAM (например QAM-256)?
* * Количество сигальных точек *
Количество байт информации
Стандарт модуляции
Частота передачи
Какой тип модуляции используется в большинстве xDSL–линий?
* * DMT *
DDM
DTM
DPM
DM
На сколько каналов разбивается все частотное пространство при DMT–модуляции?
* * На 256 *
На 128
На 1024
На 2048
На 8
Какая максимальная длинна линии, на которой может работать DSL технология при диаметре жилы 0,5 мм?
3 км
4 км
* * 6 км *
10 км
100 км
Что обозначает аббревиатура VDSL?
* * Very High-data-rate DSL *
Various DSL
Various data-rate DSL
Verified digital subscriber line
В каких из нижеперечисленных технологий семейства типа xDSL используется симметричный режим?
ADSL
* *HDSL *
* *SDSL *
VDSL
В каких из нижеперечисленных технологий семейства типа xDSL используется аналоговый тип сигнала?
* * ADSL *
HDSL
SDSL
* * VDSL *
Что из нижеперечисленного является методом мультиплексирования?
* * FDM *
* * TDM *
* * WDM *
SDM
DTM
DMT
2B1Q
SDMI
Объединение 12 голосовых каналов с пропускной способностью по 4000Гц в полосе от 60 до 108 кГц называется группой. Как называется 5 групп по 12 каналов?
* * Супергруппа *
Мегагруппа
Гипергруппа
Пентагруппа
Дэйтаграмма
Пакет
Сколько голосовых каналов позволяют объединять современные МСЭ стандарты?
* * Сотни тысяч *
Десятки тысяч
Миллионы
Тысячи
Какое мультиплексирование используется в стандарте SONET?
FDM
* * TDM *
WDM
SDM
DTM
DMT
2B1Q
SDMI
В какой технологии применяется метод мультиплексирования с разделением длин волн?
* * FTTH *
HFC
ADSL
WLL
Как в системе SONET называются множественные потоки данных?
* * Притоки *
Потоки
Суперпотоки
Мегапотоки
Как называется коммутатор имеющий n входных и n выходных линий, в точках пересечения которых установлены полупроводниковые переключатели?
* * Прямой коммутатор *
Каскадный коммутатор
Коммутатор с разделением времени
Какой основной недостаток имеют прямые коммутаторы?
* * Квадратичный рост их сложности при увеличении числа линий *
Блокировка коммутаторов второго слоя
Дороговизна
Помехи при передаче сигнала
Какова сложность каскадного коммутатора N=1000, n=50, k=10 (количество входных линий, количество линий в группе, количество коммутаторов во втором слое соответственно)?
10000
12000
20000
* * 24000 *
30000
36000
Какую физическую линию связи предполагает использовать FDDI?
* * Оптоволоконная линия *
Коаксиальная линия
Витая пара
Радиорелейные линии на микроволнах
СПД FDDI строится на основе двух колец. Что случится, если оба кольца окажутся поврежденными в одном и том же месте?
* * Они могут быть объединены в одно кольцо *
СПД перестанет функционировать
Трафик изменит свое направление
Как называется специальный кадр нужный для начала передачи станцией собственных сообщений?
* * Маркер доступа *
Контрольный бит
Грязный бит
Контрольный маркер
Что такое время удержания маркера?
* * Время пока станция может передавать сообщения *
Время начала передачи сообщений
Время работы СПД
Время ожидания станцией разрешения на передачу сообщений
Выберите признаки, которые станция-отправитель отмечает в кадре
* *Распознавание адреса *
* *Копирование кадра *
* *Отсутствие или наличие в нем ошибок *
Время отправления кадра
Адрес отправителя
Для чего концентраторы используют MAC-узел?
* * Захвата кадров неисправности кольца *
* * Генерации служебных кадров *
Ретрансляция чужих кадров
Редактирования кадра
Для чего используется синхронный трафик в сетях FDDI?
* *Для передачи голоса *
* *Для передачи видео *
* *Для управления процессами *
* *Для работы в реальном времени *
Для приложения без высоких требований к задержкам обслуживания
Для скачивания фильмов
Кто ответственен за удаление кадров из кольца?
* *Каждый MAC-узел ответственен за кадры которые сам поместил в кольцо *
Главный MAC-узел
Блок управления
В каких случаях выполняется процедура Claim Token?
* *При включении новой станции в кольцо *
* *При выходе станции из кольца *
* *При обнаружении факта потери маркера *
* *При обнаружении длительного отсутствия активности в кольце *
* *По команде от блока управления станцией SMT *
При обнаружении ошибок в кадре
При отправлении кадра одной из станций
Что случится, если предыдущая станция от данной попросит установить время оборота маркера меньше времени TTRT данной?
* *Данная станция перестанет генерировать собственные кадры Claim и начинает повторять чужие кадры Claim *
Станция проигнорирует данный запрос
Станция будет отключена
Ничего не изменится
Когда формально для станции завершается процесс Claim?
* *Когда станция получает кадр Claim со своим адресом назначения *
Когда станция получит собственный кадр
Когда станция станет победителем состязательного процесса
Когда станция может захватить маркер?
* *Когда в момент прибытия Late_Ct равен 0 *
Когда в момент прибытия THT равен T_Opr
Когда макер проходит через станцию
Когда адрес назначения у меркер является адресом данной станции
Что произойдет, когда время, заданное TRT, истечет при значении Late_Ct равном 1?
* *Произойдет процесс реинициализации кольца Claim Token *
Данный маркер проигнорируется
Счетчик Late_Ct обнулися
Ничего не произойдет
Какие могут быть виртуальные соединения?
* * PVC *
* * SVC *
KVC
CVC
В чем преимущество PVC по сравнению с SVC?
* *PVC соединения устанавливаются предварительно, а значит не нужно тратить лишнее время и тем самым обеспечивают более высокую производительность *
* *PVC обеспечивают лучший контроль над СПД *
PVC используют полосу пропускания только по мере необходимости
PVC устанавливаются автоматически
PVC обеспечивают отказоустойчивость
Протокол LAP-F подразумевает, что конечные узлы будут обнаруживать и корректировать ошибки за счет работы протоколов:
* *Транспортного уровня или более высоких уровней *
Сетевого уровня
Канального уровня
Физического уровня
Обеспечивает ли FR надежную передачу кадров
да
* *нет *
Какой комбинацией начинаются и заканчиваются все кадры в Frame Relay?
* * 01111110 (тут был косяк, одного 1 не хватало) *
11111111
00000000
11100111
00111100
Какое поле Frame Relay содержит данные пользователя?
Флаг
Заголовок
* *Информация *
Данные
Проверка
Никакое из перечисленных
Какая процедура используется в Frame Relay для управления качеством сервиса?
Приоретизация трафика
* *Заказ качества обслуживания *
ISDN
B-ISDN
Какие из перечисленных параметров влияют на качетсво обслуживания Frame Relay?
* *CIR *
* *Bc *
* *Be *
FECN
LAP-D
TRT
Обязан ли абонент, который хочет установить коммутируемое соединение, указывать параметры качества обслуживания в Frame Relay?
* *да *
нет
Дает ли Frame Relay гарантии на значения задержек?
да
* *нет *
Операторы, которые предоставляют услуги Frame Relay, скорее всего предоставляют и услуги…
* * X.25 *
FDDI
ATM
Что делает Frame Relay в случае потери кадров для их восстановления?
Frame Relay — надежная СПД, не теряющая кадры
Запрашивает повторной передачи последней дэйтаграммы
Запрашивает повторной передачи утерянной дэйтаграммы
* *Ничего не делает *
Возможна ли передача голоса с технологией Frame Relay?
* *Возможна *
Не возможна
Достаточноли скорости доступа Frame Relay для передачи видеоданных
Достаточно
* *Недостаточно *
ISDN поддерживает приложения, которые используют…
Только коммутируемые каналы
Только некоммутируемые каналы
* *Как коммутируемые, так и некоммутируемые каналы *
На соединения с какой скоростью ориентирован ISDN?
* *8 Кбайт/с (64 кбит/с = 8кбайт/с) *
64 Кбайт/с
2 Мбит/с
50,112 Мбит/с
По каким стандартным каналам может быть мультиплексирован ISDN?
* * A *
* * B *
C
* * D *
E
F
G
* * H *
Каналы ISDN объединяются в…
* * Интерфейсные структуры *
Канальные структуры
Суперканалы
Какие из перечисленных интерфейсов ISDN наиболее часто используются?
Стандартный
* *Основной *
* *Базовый *
Цифровой
B–ISDN
N–ISDN
Какой номер у стандарта адресации в СПД ISDN?
163
164
E.163
* *E.164 *
IEEE 163
IEEE 164
Сколько десятичных цифр в формате адреса ISDN?
12
25
52
* *55 *
163
164
Что включается в понятие номер абонента в ISDN?
* *Код страны *
Адрес абонента
* *Код города *
* *Номер абонента *
Подадрес абонента
Что из перечисленого является стеком протоколов ISDN?
Стек каналов типа A
* *Стек каналов типа B *
* *Стек каналов типа D *
Стек каналов типа H
Какой режим используется протоколом LAP–D для управления и мониторинга СПД?
С установлением соединения
* *Без установления соединения *
Сигнальный
Какая или какие скорости являются стандартными для ATM?
44.736 Мбит/с
* *155.52 Мбит/с *
178.94 Мбит/с
447.36 Мбит/с
* *622.08 Мбит/с *
Какие требования предъявляются к ATM переключателям?
Никогда не терять ячеек
* *Терять как можно меньше ячеек *
* *Никогда не менять порядок поступления ячеек по каждому виртуальному соединению *
Никогда не менять порядок поступления ячеек по каждому постоянному соединению
Контрольная сумма в протоколе ATM покрывает…
* *Заголовок пакета *
Данные пакета
Заголовок и данные пакета
Выберите верные утверждения относительно передачи ячеек в ATM.
* *Контрольная сумма защищает только управляющую информацию *
Контрольная сумма защищает не только управляющую информацию
Для ATM степень искажения данных, критичнее времени передачи
ATM предназначен для передачи аудио и видео, для которых небольшие искажения не критичны
* *В ATM используется оптоволокно, в которой минимальна вероятность ошибки *
Возможно ли в ATM использование служебных кадров для управления и обслуживания коммутационных устройств?
Нет, это задача более верхних уровней
* ?Да, это задача решается пакетами OAM *
Да, это решается средствами дублирования пакетов
Нет, это сильная нагрузка на канал передачи данных
Как в АТМ принимающая сторона выделяет кадр из потока бит?
По начальному флагу и фиксированному размеру кадра
* *Учитывается HEC нескольких последовательных кадров *
По начальному и конечному флагам
Какая из буферизаций AMT–переключателя эффективнее?
На входе
* *На выходе *
Как называется ATM–переключатель, использующий буферизацию на входе (Правильного ответа нет, переключатель выталкивающего типа использует буферизацию на выходе)?
Переключатель выталкивающего типа
Баньяновский переключатель Батчера
Баньяновый переключатель Батчера
Какой основной недостаток переключателя выталкивающего типа?
* *Центр коммутации — прямой коммутатор *
Асинхронность
Блокировка на входе
В чем заключалась идея Батчера для переключателя?
* *Переставить ячейки на входах, чтобы не возникало конфликтов в баньяновой сети *
Переставить ячейки на выходах, чтобы не возникало конфликтов в баньяновой сети
Обрабатывать несколько входных линий за один цикл
Использовать буферизацию на входах
Какова сложность операции перестановки устройства Батчера?
n^2
O(n)
* * n*log2(n) *
Какие уровни представлены в эталонной модели СПД ATM?
* *Физический *
Канальный
* *ATM–уроень *
Сетевой
Сессии
* *Адаптации *
Трансопрта ячеек
Работу в терминах каких примитивов обеспечивает Access Adaptation Layer?
* *В терминах пакетов *
В терминах ячеек
В терминах дэйтаграмм
Что защищает контрольная сумма при передаче ячеек в ATM?
* *Только заголовок *
Только данные
И заголовок, и данные
Заголовок и часть данных
Что используется для контроля при передаче ячеек в ATM?
Бит четности
Вертикальный контроль (VRC)
Продольный контроль (LRC)
* *Циклически избыточный код (CRC) *
Сколько бит в ячейке ATM?
* *53x8 *
40x8
32x8
4x8
Когда появился IMTS ?
В 1940-е
В 1950-е
* ?В 1960-е (я так понимаю, здесь IMPS должно быть) *
В 1970-е
Могут ли частоты соседних сот пересекаться?
Да, при использовании мультиплексирования по времени
Да, при исаользовании мультиплексирования по частотам
Да, но не в GSM, а в CDMA
* *Нет, не могут *
Что есть у каждой соты?
* *BS *
MSC
GSM
CDMA
На какие категории делятся каналы в сотах?
* *Управляющие *
* *Для сообщений *
* *Для установки доступа и распределения каналов *
* *Для данных *
Для SMS
Для мониторинга
Что делает сотовый телефон в режиме ожидания?
Сканирует канал данных на предмет входящих вызовов
* *Постоянно следит за каналом сообщений *
Связвается с постоянным инетрвалом с MSC–центром
Разряжает батарейку
Ничего не делает
Что идентифицурет пользователя в GSM?
* *SIM–карта *
MS–терминал
Базовая станция
IMEI
Что получает сотовый телефон, когда входит в новую область регистрации?
IMSI–идентификатор
SIMSI–идентификатор
* *TMSI–идентификатор *
IMEI–идентификатор
Сколько каналов для абонентов выделяется в GSM?
64
* *124 *
128
200
Какова ширина каждой полосы в GSM?
0.02 МГц
* *0.2 МГц *
2 МГц
20 МГц
200 МГц
Как расшифровывается GPRS?
* * Genetal Packet Radio Service (только General) *
Global Packet Radio Service
Genetal Packet Radio System
Global Packet Radio System
Что из перечисленного скорее всего подходит под определение “аналог MSC–центра”?
Ядро системы GPRS
* *Узел поддержки GPRS–сервиса *
Шлюзовой узел GPRS
Базовая станция GPRS
За что отвечает PCU в GPRS?
* *За направление трафика данных от BSC к SGSN *
За качество сервиса
За режим соединения
За надежность доставки при пактеной передачи
Какие режимы соединения предусматривает GPRS?
* *PTP *
PTP–M
PTP–G
PMP
* *PTM–M *
* *PTM–G *
Какую скорость передачи информации на канал позволяет EDGE?
9,6 Кбит/с
* *48 Кбит/с *
384 Кбит/с
511 Кбит/с
Какова ширина канала у WiMAX?
0.1 МГц
1 МГц
* *10 МГц *
100 МГц
Какие из следующих утверждений верны?
Стандарт 802.11 соответствует Bluetooth
* * Стандарт 802.15 соответствует Bluetooth *
Стандарт 802.16 соответствует Bluetooth
* * Стандарт 802.11 соответствует WiFi *
Стандарт 802.15 соответствует WiFi
Стандарт 802.16 соответствует WiFi
Стандарт 802.11 соответствует WiMAX
Стандарт 802.15 соответствует WiMAX
* * Стандарт 802.16 соответствует WiMAX *
У какого из следующих стандартов скорость передачи данных наиболее высокая?
802.15.1
802.11b
* * 802.11a/g *
На какие группы разделяются спутниковые системы связи?
* *Геостационарные *
* *Высокоэллиптические *
Средне-эллиптические
Низкоэллиптические
Высокоорбитальные
* *Средне-орбитальные *
* *Низкоорбитальные *
Согласно третьему закону Кеплера отношение квадрата периодов обращения равно отношению кубов радиусов орбит. Оцените на какой высоте должны располагаться геостационарные спутники, если известно, что расстояние от Земли до Луны 384 467 км, а период ображения ~27.32 суток.
1,000 км – 10,000 км
10,000 км – 30,000 км
* *30,000 км – 50,000 км *
50,000 км – 70,000 км
70,000 км – 90,000 км
Сколько транспондеров обычно имеет спутник?
1 – 6
6 – 11
* *12 – 20 *
21 – 32
Что из перечисленного характерно для ГС^3?
* *Большая область покрытия *
Малая область покрытия
* *Очень большая задержка распространения сигнала *
Малая задержка распространения сигнала
* *Высокая стоимость *
Низкая стоимость
* *Большая мощность приемопередающей аппаратуры *
Использование маломощного сигнала
* *Покрытие больших широт *
Высокая наземная скорость
* *Стационарное размещение в пространстве относительно Земли *
Короткое время жизни спутника
Что препятствует распространению радиосигналов на высотах 1,500 – 5,000 и 13,000 – 20,000?
Дифракция
Интерференция
Интерполяция
* *Радиоционные пояса Ван Алена *
Озоновый слой
Что из перечисленного характерно для низкоорбитальных С^3?
Большая область покрытия
* *Малая область покрытия *
Очень большая задержка распространения сигнала
* *Малая задержка распространения сигнала *
Высокая стоимость
* *Низкая стоимость *
Большая мощность приемопередающей аппаратуры
* *Использование маломощного сигнала *
Покрытие больших широт
* *Высокая наземная скорость *
Стационарное размещение в пространстве относительно Земли
* *Короткое время жизни спутника *
Что называется временем скважности?
* *Время фиксирования на определенной зоне *
Время обращения спутника вокруг Земли
Полупериод времени обращения спутника вокруг земли
Время задержки распространения сигнала
На какие категории с точки зрения используемого наземного оборудования разделяются С3?
* *Персональная *
* *Корпоративная *
Городская
Национальная
Межнациональная
Военная
* *Телевизионного вещения *
Какое высказывание характеризует сетевой уровень модели OSI?
Сервис передачи пакетов зависит от СПД
На данном уровне устанавливаются соединения «точка-точка» между отправителем и получателем
* * Уровень обеспечивает независимость транспортного уровня от топологии сети *
Какие цели преследовали разработчики сервиса сетевого уровня?
Сервис должен меняться в зависимости от технологии передачи и используемой в СПД среде
* * Сервис должен быть независимым от технологии передачи и используемой в СПД-среде *
Адрес в СПД-среде, доступный на транспортном уровне, должен иметь уникальным в пределах сегмента сети
Адрес в СПД-среде, доступный на транспортном уровне, должен иметь унифицированную форму по всей сети
Каковы функции сетевого уровня с точки зрения Internet?
* ? Передача пакета от отправителя к получателю *
Установление надежного соединения между отправителем и получателем
Определение формата IP-адреса
Каковы функции сетевого уровня с точки зрения телефонных компаний?
Передача пакета от отправителя к получателю
* ? Установление надежного соединения между отправителем и получателем *
* ? Обеспечить адресный план, в котором каждому абоненту сопоставлен уникальный номер, по которому с можно соединиться *
Какова основная задача сетевого уровня?
Передача потока битов по физическому каналу
* * Маршрутизация пакетов *
Описание топологии сети
Контроль потока данных между отправителем и получателем
Что из нижеперечисленного является задачей сетевого уровня модели OSI?
* * Определение маршрута следования данных по сети *
Кодирование данных для передачи по физическому каналу
Контроль форматов представления данных на отправителе и получателе
* * Разбиение данных на пакеты, размер которых соответствует используемой СПД *
Выберите правильные утверждения о сетевом уровне:
* * Сервис должен быть независимым от технологии передачи, используемой в среде передачи данных *
* * Транспортный уровень должен быть независим от числа узлов, типа и топологии транспортной подсети *
* * Адрес на сетевом уровне, доступный на транспортном уровне, должен иметь унифицированную форму по всей сети *
На данном уровне устанавливаются соединения «точка-точка» между отправителем и получателем
Сетевой уровень ...
Ориентирован на соединение
Не ориентирован на соединение
* * Оба варианта верны *
Выберите характеристики сетевого уровня в Internet:
Ориентирован на соединение
* ? Не ориентирован на соединение *
Предполагается надежным
Что такое виртуальные каналы (ВК) с точки зрения маршрутизатора?
Таблица «номер ВК» к «адресу получателя»
Таблица «номер входящей линии» к «номеру ВК»
Таблица «номер входящей линии» к «номеру исходящей линии»
* ? Таблица «номер ВК» к «номеру исходящей линии» *
Назовите свойства алгоритма маршрутизации.
* * Динамичность *
* * Устойчивость *
* * Оптимальность *
Локальность
Назовите типы алгоритмов маршрутизации.
* ? Адаптивные *
Мультиплексные
Безопасности
* ? Неадаптивные *
Имитационные
Генетические
Что используется в качестве метрики в протоколах маршрутизации?
* ? Длина маршрута в хопах *
* ? Пропускная способность канала *
Величина сопротивления физического канала
Диапазон длин волн, используемых оптоволоконным каналом
Каковы критерии оптимальности маршрута?
Минимизация количества ошибок передачи
* ? Минимизация задержки передачи *
* ? Максимизация пропускной способности сети *
Максимизация времени отклика сети
Что из перечисленного является неадаптивным алгоритмом маршрутизации?
Маршрутизация по вектору расстояния
* * Лавинная маршрутизация *
Маршрутизация по наикратчайшему пути
Маршрутизация на основе политики
Какое утверждение описывает алгоритм маршрутизации по вектору расстояния?
На каждом маршрутизаторе хранится топология сети
* * На каждом маршрутизаторе хранится таблица расстояний до всех маршрутизаторов подсети *
Выбирается маршрут с наименьшим расстоянием
Выбирается маршрут с наименьшей загруженностью
Какое утверждение описывает действие протокола маршрутизации по состоянию канала?
* * На каждом маршрутизаторе хранится топология сети *
На каждом маршрутизаторе хранится таблица расстояний до всех маршрутизаторов подсети
Выбирается маршрут с наименьшим расстоянием
* * Выбирается оптимальный по нескольким критериям маршрут *
Выберите протоколы маршрутизации по вектору расстояния.
OSPF
* * RIPv2 *
SNMP
TCP
BGP
Выберите протоколы маршрутизации по состоянию канала.
RIP
IGRP
* * OSPF *
Frame Relay
BGP
В чем заключается проблема счетчика до бесконечности?
Теоретически длина маршрута может быть бесконечной, и поэтому для хранения длины маршрута требуется много памяти
* * Значение «бесконечности» в протоколах по вектору расстояния определяет скорость распространения информации о выходе из строя какого-либо канала *
При маршрутизации пакетов в Token Ring счетчик числа узлов может увеличиваться до бесконечности
Число возможных маршрутов иногда бывает бесконечно, что затрудняет работу поиска оптимального маршрута по алгоритму Дейкстры
Отметьте этапы алгоритма маршрутизации по состоянию канала.
* * Определение соседей *
* * Формирование пакета состояния канала *
* * Оценка затрат *
Обнуление счетчика бесконечности
Выберите алгоритмы вещательной маршрутизации.
* * Лавинная *
Множественного доступа
* * Множественной доставки *
Единственного получателя
Какими свойствами должен обладать алгоритм маршрутизации?
* * Корректностью *
* * Простотой *
* * Устойчивостью *
* * Стабильностью *
Мобильностью
* * Справедливостью *
* * Оптимальностью *
Безопасностью
Выберите два свойства алгоритмов маршрутизации, которые могут вступают в противоречие друг с другом
Корректность
Простота
Устойчивость
Стабильность
Мобильность
* * Справедливость *
* * Оптимальность *
Таких нет
Выберите данные о сети, которые могут быть использованы при маршрутизации по наикратчайшему пути
* * Расстояние между узлами, измеряется в хопах *
* * Расстояние между узлами, измеряется в метрах *
Текущая задержка между узлами
* * Пропускная способность между узлами *
* * Величина среднего трафика между узлами *
* * Стоимость передачи между узлами *
Класс трафика, передаваемого между узлами
Частота сбоев узлов
Ничего не используется
Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации лавиной
Расстояние между узлами, измеряется в хопах
Расстояние между узлами, измеряется в метрах
Текущая задержка между узлами
Пропускная способность между узлами
Величина среднего трафика между узлами
Стоимость передачи между узлами
Класс трафика, передаваемого между узлами
Частота сбоев узлов
* * Ничего не используется *
Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации на основе потока
Расстояние между узлами, измеряется в хопах
Расстояние между узлами, измеряется в метрах
Текущая задержка между узлами
Пропускная способность между узлами
Величина среднего трафика между узлами
Стоимость передачи между узлами
Класс трафика, передаваемого между узлами
Частота сбоев узлов
Ничего не используется
Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации по вектору расстояния
Расстояние между узлами, измеряется в хопах
Расстояние между узлами, измеряется в метрах
* * Текущая задержка между узлами *
Пропускная способность между узлами
Величина среднего трафика между узлами
Стоимость передачи между узлами
Класс трафика, передаваемого между узлами
Частота сбоев узлов
Ничего не используется
Выберите данные о сети, используемые при маршрутизации по состоянию канала
Расстояние между узлами, измеряется в хопах
Расстояние между узлами, измеряется в метрах
Текущая задержка между узлами
Пропускная способность между узлами
Величина среднего трафика между узлами
Стоимость передачи между узлами
Класс трафика, передаваемого между узлами
Частота сбоев узлов
Ничего не используется
Какую проблему решает Иерархическая маршрутизация?
* * Объема служебной информации между маршрутизаторами по мере роста сети сильно увеличивается *
При маршрутизации в больших сетях увеличивается задержка, вызванная построением наикратчайшего маршрута для каждого пакета
Необходимо решить проблему удаления (выхода из строя) узлов в большой сети
Необходимо решить проблему добавления новых узлов в большой сети
Каковы причины возникновения перегрузок в сети?
Погодные условия
* * Перенаправления нескольких входных потоков на один выходной *
* * Недостаточная сбалансированность производительности системы *
Недостаточная сбалансированность входных и выходных каналов
Укажите типы протоколов управления перегрузками.
С открытым контуром перегрузки
С закрытым контуром перегрузки
* * С открытым контуром управления *
* * С закрытым контуром управления *
На чем основаны протоколы управления перегрузками с открытым контуром управления?
* * Если нагрузка находится в заданных пределах, то перегрузки не происходит *
Перегрузки устраняются администратором
В случае перегрузки анализируется текущее состояние сети и соответствующее решение принимается автоматически
* * В случае перегрузки заранее известно, как перераспределять ресурсы *
В случае перегрузки блокируется мультимедийный трафик
Укажите этапы алгоритмов управления перегрузками с замкнутым контуром.
Оповещение администратора о перегрузке
* * Наблюдение за системой, чтобы определить, где и когда началась перегрузка *
* * Автоматическая настройка функционирования системы так, чтобы устранить проблему *
Передача информации о перегрузке на все узлы сети
Каковы основные метрики, используемые для определения перегрузки?
Количество узлов в сети
* * Процент пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах *
* * Средняя длина очередей в системе *
* * Средняя задержка пакета при доставке и среднее отклонение задержки при доставке пакета *
Какие основные метрики наблюдаются в системе для определения перегрузки?
* * Процент пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах *
Количество пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах
* * Средняя длина очередей в системе *
Максимальная длина очереди в системе
* * Число пакетов, для которых наступил time_out и для которых были сделаны повторные передачи *
* * Средняя задержка пакета при доставке *
Максимальная задержка пакета при доставке
* * Среднее отклонение задержки при доставке пакета *
Укажите характеристики автономной системы.
* * Ограниченность определенной территорией *
* * Единое административное управление *
Отсутствие связей с другими автономными системами
* * Единая политика маршрутизации по отношению ко всем остальным автономным системам *
Какой размер имеет заголовок пакета IPv4?
20 бит
20 байт
60 байт
* * от 20 до 60 байт *
Что не является полем заголовка пакета IPv4?
Version
Security
* * Emergency *
Identification
Такого поля нет
Что содержит поле Version заголовка IPv4?
* * Версию протокола *
Версию операционной системы
Версию Ethernet
Версию internet
Что содержит поле Type of service заголовка IPv4?
Тип протокола
* * Вид необходимого сервиса *
Версию протокола
Версию сервиса
Что содержит поле DF заголовка IPv4?
Признак управления потоком
Признак управления маршрутизацией
* * Признак управления фрагментацией *
Признак управления ферментацией
Что содержит поле TTL заголовка IPv4?
* * Время жизни пакета хопах *
Время жизни пакета в секундах
Время жизни пакета в минутах
Время доставки кадра по физическому каналу
Какую информацию содержит поле Protocol заголовка IPv4?
Показывает, какому процессу на прикладном уровне передать собранную дейтаграмму
* * Показывает, какому процессу на транспортном уровне передать собранную дейтаграмму *
Показывает, какому процессу АТМ передать собранную дейтаграмму
Показывает, какому процессору передать собранную дейтаграмму
Что содержит поле Source address заголовка IPv4?
* * IP-адрес отправителя *
MAC-адрес отправителя
IP-адрес получателя
MAC-адрес получателя
Что содержит поле Destination address заголовка IPv4?
IP-адрес отправителя
MAC-адрес отправителя
* * IP-адрес получателя *
MAC-адрес получателя
Что содержит поле Option заголовка IPv4?
* * Расширенные функции протокола IP *
Расширенные функции протокола TCP
Расширенные функции протокола IPX
Базовые опции протокола IP
Что содержит поле Header checksum заголовка IPv4?
Контрольную сумму, которая охватывает только данные
* * Контрольную сумму, которая охватывает только заголовок *
Заголовок контрольной суммы
Заголовок поля данных протокола шифрования
Что содержит поле Security заголовка IPv4?
Уровень защищенности передаваемой информации
Степень осмысленности передаваемой информации
* * Уровень секретности передаваемой информации *
Показатель целостности передаваемой информации
Что содержит поле Strict source routing заголовка IPv4?
Полный маршрут в виде списка MAC-адресов
* * Полный маршрут в виде списка IP-адресов *
Список маршрутизаторов, через которые фрагмент обязан пройти
Список коммутаторов, через которые фрагмент обязан пройти
Что содержит поле Loose source routing заголовка IPv4?
Полный маршрут в виде списка MAC-адресов
Полный маршрут в виде списка IP-адресов
* * Список маршрутизаторов, через которые фрагмент обязан пройти *
Список коммутаторов, через которые фрагмент обязан пройти
Какую информацию несет поле Record route заголовка IPv4?
Указывает коммутаторам на необходимость заносить в поле свои адреса
* * Указывает маршрутизаторам на необходимость заносить в поле свои адреса *
Указывает маршрутизаторам, куда перенаправлять пакет
Указывает коммутаторам, откуда поступил пакет
Какую информацию несет поле Time stamp заголовка IPv4?
Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не только свои адреса, но и как долго фрагмент проходил через них
* * Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не только свои адреса, но и время, когда фрагмент проходил через них *
Указывает коммутаторам на необходимость записывать время, когда фрагмент проходил через них
Указывает маршрутизаторам на необходимость записывать не адреса, а время, когда фрагмент проходил через них
Какие из перечисленных протоколов принадлежат сетевому уровню?
* * IPX *
* * HDLC *
* * ICMP *
X.224
Что является примитивом сетевого сервиса(странный вопрос все верны)?
* *Request (Запрос) *
* *Indication (Индикация) *
* *Response (Ответ) *
* *Confirm (Подтверждение) *
Какое действие предпримет коммутатор (вопрос бредовый, за него, вроде, ставили всем 10 баллов)?
Пошлет данный кадр на все активные порты, кроме порта по которому пришел кадр
Сбросить кадр
Используя ARP-запрос, узнает через какой канал доступен хост и пошлет в него
Какие сетевые устройства используются для подключения хостов на канальном уровне?
Концентратор
* * Коммутатор *
Мост
Перепишите, используя CIDR нотацию: 192.168.0.65 - 255.255.255.192?
Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.65/6
Перепишите, используя CIDR нотацию: 176.16.100.10 -255.255.240.0?
Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.100.10/12
Сколько может быть подсетей с маской 255.255.255.252?
Запишите ответ в текстовое поле: 2
Что описывает состояние CLOSED конечного автомата управления TCP-соединением?
* * Нет активных или ожидающих соединений *
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние LISTEN конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
* * Сервер ожидает входящего вызова *
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние SYN RCVD конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
* * Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения *
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние SYN SENT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
* * Приложение открывает соединение *
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние ESTABLISHED конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
* * Состояние нормальной передачи данных *
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние TIMED WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
* * Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование *
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние CLOSING конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
* * Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение *
Противоположная сторона инициировала разрыв
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние CLOSE WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
* * Противоположная сторона инициировала разрыв *
Ожидание прекращения существования всех сегментов
Что описывает состояние LAST ACK конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
* * Ожидание прекращения существования всех сегментов *
Какой TCP порт использует протокол FTP?
80
23
* * 20 *
25
Какой TCP порт использует протокол SMTP?
80
23
20
* * 25 *
Как называются маршрутизаторы сети MPLS?
* * LRS *
FEC
PRS
ORS
Какими алгоритмами маршрутизации пользуется маршрутизатор LRS сети MPLS?
* * OSPF *
* * BGP *
* * IS-IS *
IGP
ARP
Статическая маршрутизация
Что такое метка в сети MPLS?
* * Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс FEC *
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс FEC
Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс LRS
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс LRS
Чем идентифицируется соединение в TCP?
виртуальным соединением
* * парой сокетов *
парой портов
связкой порт-сокет
На каком уровне модель ISO/OSI передаваемые данные разбиваются сегменты?
* * Транспортный *
Сетевой
Канальный
Приложений
Физический
Какой PDU используется на транспортном уровне модели ISO\OSI?
Биты
Кадры
Пакеты
* * Сегменты *
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: задержка на установку, определяющая время между запросов на установку соединения и подтверждением его установки ?
* * Connection establishment delay *
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: вероятность того, что соединение не будет установлено за время, равное задержке на установку соединения?
Connection establishment delay
* * Connection establishment failure probability *
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: пропускная способность транспортного соединения, определяющая число байтов пользователя, передаваемое за одну секунду?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
* * Throughput *
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: задержка при передаче, определяющая время от момента, когда сообщение ушло с машины-отправителя, до момента, когда оно получено машиной-получателем?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
* * Transit delay *
Residual error ration
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: доля ошибок при передаче?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
* * Residual error ration *
Protection
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: параметр, позволяющий определить уровень зашиты передаваемых данных от несанкционированного доступа третьей стороной?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
* * Protection *
Priority
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: приоритет, позволяющий пользователю указать степень важности для него данного соединения среди остальных соединений?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
* * Priority *
Resilience
О каком параметре качества сервиса в сети идет речь: устойчивость, определяющая вероятность разрыва транспортным уровнем соединения в силу своих внутренних проблем или перегрузки?
Connection establishment delay
Connection establishment failure probability
Throughput
Transit delay
Residual error ration
Protection
Priority
* * Resilience *
Какова задача примитива сокетов Беркли SOCKET?
* * Создание новой точки подключения *
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли BIND?
Создание новой точки подключения
* * Прикрепления локального адреса к сокету *
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли LISTEN?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
* * Объявление готовности принимать соединения *
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли ACCEPT?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
* * Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение *
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли CONNECT?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
* * Активная попытка установления соединения *
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли SEND?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
* * Отправка данных через данное соединение *
Получение данных через данное соединение
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли RECEIVE?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
* * Получение данных через данное соединение *
Разрыв соединения
Какова задача примитива сокетов Беркли CLOSE?
Создание новой точки подключения
Прикрепления локального адреса к сокету
Объявление готовности принимать соединения
Блокировка вызывающего в ожидании запроса на соединение
Активная попытка установления соединения
Отправка данных через данное соединение
Получение данных через данное соединение
* * Разрыв соединения *
Каким образом в методе Томлинсона решается проблема дублирования номеров пакетов после восстановления машины после сбоя?
Опрашиванием других машин для выяснения актуальных номеров пакетов
* * Использованием запретной зоны для номеров *
Ожиданием случайного времени
Никак
Какой алгоритм решает проблему двух армий для разрыва соединения?
Алгоритм Томлинсона
* * Алгоритм тройного рукопожатия *
Алгоритм с ограниченным числом попыток разрыва
Никакой
Оптимальный размер буфера для транспортного соединения
Равен минимальной длине пакета
Равен максимальной длине пакета
* * Определяется динамически *
Равен средней длине пакета
Выберите верные утверждения относительно транспортного и канального протоколов?
* * Они работают в разных средах *
* * На канальном уровне процедура установления соединения много проще *
* * Среда, в которой работает транспортный протокол, использует память, которая может терять свое содержимое *
* * Количество соединений, которое может возникать на транспортном уровне, намного больше, чем количество соединений на канальном уровне *
Все приведенные утверждения неверны
Может ли ассиметричный разрыв соединения привести к потере данных?
* * Да *
Нет
Какова цель поля TCP заголовка sequence number?
Нумерация сегментов
Идентификатор вышестоящего протокола
* * Номер следующего ожидаемого байта *
Максимальное число байт для передачи внутри сессии
Для чего используются TCP\UDP порты?
* * Для инициализации начала алгоритма тройного рукопожатия *
Для восстановления правильного порядка сегментов
Для определения числа пакетов, которые могут пересылаться без подтверждения
Для поддержки взаимодействия различных сетевых приложений одновременно
Какое поле заголовка TCP используется для указания числа байтов, которое отправитель может отослать начиная с последнего подтвержденного байта?
Sequence number
Acknowledgement number
* * Window size *
Options
Checksum
Как решается проблема двух армий при симметричном разрыве соединения в протоколе TCP?
* * ожиданием некоторого времени после попытки разрыва *
фиксированием числа попыток разрыва
последовательной нумерацией пакетов
введением буфера пакетов
Каков размер TSAP (Transport Service Access Point) для протокола TCP?
1 bit
8 bit
* * 16 bit *
32 bit
Какое поле заголовка TCP используется для обозначения порядкового номера ожидаемого байта?
* * Sequence number *
Acknowledgement number
Window size
Options
Checksum
Какое поле заголовка TCP используется для обнаружения ошибок при передаче?
Sequence number
Acknowledgement number
Window size
Options
* * Checksum *
Что описывает состояние CLOSED конечного автомата управления TCP-соединением?
* * Нет активных или ожидающих соединений *
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние LISTEN конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
* * Сервер ожидает входящего вызова *
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние SYN RCVD конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
* * Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения *
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние SYN SENT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
* * Приложение открывает соединение *
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние ESTABLISHED конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
* * Состояние нормальной передачи данных *
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние FIN WAIT 1 конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
* * Приложение сообщило об окончании работы *
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние FIN WAIT 2 конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
* * Другая сторона согласилась разорвать соединение *
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние TIMED WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
* * Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование *
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние CLOSING конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
* * Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение *
Противоположная сторона инициировала разрыв
Что описывает состояние CLOSE WAIT конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Ожидание, пока все сегменты прекратят свое существование
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
* * Противоположная сторона инициировала разрыв *
Что описывает состояние LAST ACK конечного автомата управления TCP-соединением?
Нет активных или ожидающих соединений
Сервер ожидает входящего вызова
Запрос на соединение доставлен; ожидание подтверждения
Приложение открывает соединение
Состояние нормальной передачи данных
Приложение сообщило об окончании работы
Другая сторона согласилась разорвать соединение
Попытка обеих сторон одновременно закрыть соединение
Противоположная сторона инициировала разрыв
* * Ожидание прекращения существования всех сегментов *
Какой размер UDP заголовка?
2 байта
4 байта
* * 8 байт *
16 байт
Какой размер TCP заголовка?
8 байт
12 байт
16 байт
* * 20 байт *
Два маршрутизатора Р1 и Р2 используют только протокол RIP. Что произойдет если маршрутизатор Р1 получит обновление таблицы маршрутизации, которое содержит лучший маршрут относительного существующего в таблице?
* * заменит маршрут в таблице *
удалит оба маршрута
оставит в таблице оба маршрута
ничего не произойдет
Какие протоколы уровня приложений модели ISO\OSI основываются на TCP?
* * FTP *
* * SMTP *
* * HTTP *
* * DNS *
IP
PPP
Какие протоколы уровня приложений модели ISO\OSI основываются на UDP?
FTP
* * SMTP *
* * HTTP *
* * DNS *
IP
PPP
Так называемые “well-known” TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 0 до 999
От 0 до 1000
* * От 0 до 1023 *
От 0 до 1024
Так называемые “registered ” (зарегистрированные) TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 1024 до 4096
От 1024 до 8182
От 1024 до 32768
* * От 1024 до 65535 *
Так называемые “dynamic ” (зарегистрированные) TCP и UDP номера портов в каком диапазоне находятся?
От 8192 до 49151
От 31768 до 54220
* * От 49152 до 65535 *
От 54220 до 65535
Какой протокол уровня приложений модели ISO\OSI использует 80 TCP порт?
* * HTTP *
Telnet
FTP
SMTP
Какой протокол уровня приложений модели ISO\OSI использует 23 TCP порт?
HTTP
* * Telnet *
FTP
SMTP
Конченый хост использует порты для установки связи с сетевым приложением. Какое минимально значение порта может быть динамически назначено?
1
64
128
256
512
* * 1024 *
В случае сервиса с соединениями основная вычислительная сложность приходится на:
* * Транспортную среду *
На хост-машину
Одинаково и на хост и на транспортную среду
Возможна ли работа Internet над ATM ?
* ? Да *
Нет
В чём заключается основная идея виртуального канала?
Снижение стоимости среды передачи данных
Увеличение скорости передачи данных
* * Отсутствие маршрутизации каждого пакета *
Назовите основную задачу сетевого уровня:
Реализация сервиса для сетевого уровня
* * Маршрутизация пакетов от отправителя к получателю *
Объединение битов, поступающих с физического уровня в кадры
Управление потоком кадров
Решение проблем семантики и синтаксиса передаваемой информации
Основная задача маршрутизатора?
* * Определить маршрут для каждой протокольной единицы данных *
Проверить корректность checksum
Вычесть из TTL единицу
Основная задача шлюза?
* * Соединение между собой нескольких транспортных сред с разной архитектурой *
Определить маршрут для каждой протокольной единицы данных
Проверить корректность checksum
Вычесть из TTL единицу
Особенность сервиса без соединения?
* * Вычислительная сложность приходится на абонентскую машину или хост *
* * Каждый пакет маршрутизируется независимо *
Вычислительная сложность приходится на маршрутизаторы и СПД
Все пакеты маршрутизируются одинаково
Особенность сервиса с соединением?
* * Вычислительная сложность приходится на маршрутизаторы и СПД *
Вычислительная сложность приходится на абонентскую машину или хост
Коммутатор получает кадр с MAC адресом назначения, которого нет в таблице MAC адресов
Коммутатор получает кадр с MAC адресом назначения, которого нет в таблице MAC адресов. Какое действие предпримет коммутатор?
* *Пошлет данный кадр на все активные порты, кроме порта по которому пришел кадр *
Сбросить кадр
Используя ARP-запрос, узнает через какой канал доступен хост и пошлет в него
Чем маршрутизатор руководствуется при принятии решения, куда отправить пакет?
* * Таблицей маршрутизации *
DNS
ARP
Политикой маршрутизации
Алгоритмом Дейкстры
Пусть маршрутизатор получил пакет, который не знает куда перенаправить. Какой тип маршрута должен быть задан в маршрутизаторе для предотвращения сброса пакета?
* * Маршрут по умолчанию *
ARP-таблица
Политика маршрутизации
DNS-база
Какие сетевые устройства используются для подключения хостов на сетевом уровне?
Мост
* * Маршрутизатор *
Концентратор
Какие из перечисленных алгоритмов маршрутизации являются динамическими?
* * Маршрутизация по состоянию канала *
Маршрутизация лавиной
* * Маршрутизация по вектору расстояний *
Маршрутизация по наикратчайшему пути
Проблема счетчика до бесконечности – это:
* * Проблема медленного распространения информации о разрушении маршрута *
Проблема медленного распространения информации о появлении нового маршрута
Проблема ограниченности памяти маршрутизатора
Проблема неограниченного увеличения числа пакетов при маршрутизации лавиной
Назовите недостатки алгоритма маршрутизации по вектору расстояния:
Медленная реакция на появление хорошего маршрута в подсети
* * Медленная сходимость алгоритма при изменениях *
* * Никак не учитывается пропускная способность канала *
У данного алгоритма нет недостатков
При каком методе маршрутизации при вещании каждый пакет должен иметь лист (карту) рассылки?
Метод лавины
* * Маршрутизация множественной доставки *
Метод, основанный на использовании дерева захода
Метод пересылки вдоль обратного пути
Рассылка каждому получателю отдельного сообщения
Хост A хочет узнать MAC адрес хоста B, который находиться в той же локальной сети. Сообщение с запросом MAC адреса хоста B посылается всем хостам в данной локальной сети. Хост B отвечает на запрос, все остальные хосты игнорируют запрос. Какому протоколу характерно такое поведение?
* * ARP *
DHCP
SNMP
DNS
Ethernet
Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: При любых обстоятельствах этот алгоритм любо найдет маршрут для доставки пакета адресату, либо выдаст сообщение о невозможности его доставки?
* * Корректность *
Простота
Устойчивость
Стабильность
Справедливость
Оптимальность
Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: Свойство алгоритма маршрутизации сохранять работоспособность независимо от каких-либо сбоев, отказов в системе передачи данных или транспортной среде, а также изменений топологии?
Корректность
Простота
* * Устойчивость *
Стабильность
Справедливость
Оптимальность
Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: Все пакеты независимо от того, из какого канала они поступили, будут обслуживаться маршрутизатором равномерно?
Корректность
Простота
Устойчивость
Стабильность
* * Справедливость *
Оптимальность
Примеры критериев оптимизации маршрута?
* * Средняя задержка пакета *
* * Пропускная способность транспортной среды *
Средний размер пакета
Процент потерь пакетов
Какие алгоритмы маршрутизации называются неадаптивными?
* * Алгоритмы маршрутизации, не принимающие в расчет текущую загрузку сети и её текущую топологию *
Алгоритмы, определяющие маршрут исходя из текущей загрузки и топологии транспортной среды
Какие алгоритмы маршрутизации называются адаптивными?
Алгоритмы маршрутизации, не принимающие в расчет текущую загрузку сети и её текущую топологию
* * Алгоритмы, определяющие маршрут исходя из текущей загрузки и топологии транспортной среды *
Какое свойство алгоритма маршрутизации определяется следующим образом: Если маршрутизатор J находится на оптимальном пути между маршрутизаторами I и K, то оптимальный маршрут между J и K принадлежит этому оптимальному пути?
Корректность
Простота
Устойчивость
Стабильность
Справедливость
* * Оптимальность *
Какой тип маршрутизации использует информацию, вручную введенную в таблицу маршрутизации?
* * Статическая маршрутизация *
Динамическая маршрутизация
Стохастическая маршрутизация
Какие сетевые устройства могут быть использованы для обеспечения безопасности между сетями?
* * Маршрутизатор *
Концентратор
Мост
* * Межсетевой экран *
Какие две характеристики обычно ассоциируются с протоколами динамической маршрутизации?
* * Обеспечение маршрутизаторов «свежими» таблицам маршрутизации *
* * Использование сетевых ресурсов для обмена информацией о маршрутах *
Использование базы маршрутов
Отсутствие постоянного обновления таблиц маршрутизации
Алгоритм текущего ведра является алгоритмом
* * Предотвращения перегрузок *
Управления потоком
Маршрутизации
Шифрования
В каких случаях лучше использовать методы групповой передачи, а не методы вещания?
* * В случае, когда размер группы взаимодействующих процессов, разбросанных по сети, мал относительно размера всей сети *
В случае, когда размер группы взаимодействующих процессов, разбросанных по сети, сравним с размерами всей сети
* * В случае пересылки конфиденциальной информации *
Выберите правильное утверждение:
Метод формирования (shaping) трафика применяется для регулирования среднего объёма передаваемого в канале трафика
* * Протокол скользящего окна регулирует лишь объем передаваемого трафика, но не скорость *
И формирование (shaping) трафика, и протокол скользящего окна регулируют скорость передачи данных, но на разных уровнях
Каков размер IP-адреса в 4 версии протокола?
4 бита
8 бит
16 бит
* * 32 бита *
64 бита
128 бит
Для чего применяется туннелирование?
Увеличение пропускной способности сети
* * Решение проблемы межсетевого соединения *
Повышение надежности передачи в рамках одной сети
Сколько бит отводится под адрес в IPv6 ?
32
64
* * 128 *
256
512
Назовите два основных компонента DHCP?
* * Протокол установки конфигурационных параметров хоста *
Протокол определения оптимального маршрута
Протокол определения числа хостов в подсети
* * Протокол выделения хосту сетевых адресов *
Основная идея неявного выделения адреса в IPv6 сетях?
* * В качестве адреса используется MAC-адрес хоста *
В качестве адреса используется IPv4-адрес хоста
В качестве адреса используется Unicast -адрес хоста
В качестве адреса используется Anycast -адрес хоста
В качестве адреса используется Multicast -адрес хоста
В качестве адреса используется IPv5-адрес хоста
На чем основывается бесклассовая адресация в сети?
* * Переменная длина маски сети *
Постоянная длина маски сети
Гибридная маска сети
Нет правильного ответа
Необходимо в сети «закрытой» NAT обеспечит функционирование WWW-сервера, FTP-сервера, DNS-сервера и почтового сервера. Сколько необходимо внешних IP адресов?
* * 1 *
2
3
4
Необходимо в сети «закрытой» NAT обеспечит функционирование WWW-сервера, двух FTP-серверов, DNS-сервера и почтового сервера. Сколько необходимо внешних IP адресов?
1
* * 2 *
3
4
Протокол BGP используется для
* * Маршрутизации между автономными системами *
Маршрутизации внутри автономных систем
Для управления перегрузками
Для формирования трафика
Что из перечисленного не относится к протоколам межсетевого взаимодействия?
ICMP
RARP
BOOTP
* * CSMA *
ARP
Что такое MPLS?
* * Технология быстрой коммутации пакетов в транспортной среде мультипротокольных сетей *
Технология быстрой коммутации пакетов в транспортной среде монопротокольных сетей
Технология быстрой коммутации каналов в транспортной среде мультипротокольных сетей
Технология быстрой коммутации каналов в транспортной среде монопротокольных сетей
Какие главные требования, предъявляемые к технологии магистральных сетей?
* * Высокая пропускная способность *
* * Малая задержка *
* * Хорошая масштабируемость *
Сетевая безопасность
Корректность передаваемых данных
Какая рабочая группа отвечает за развитие архитектура MPLS
* * MLPS *
IEEE
FEC
Какой принцип лежит в основе MPLS?
* * Обмена меток *
Обмена сообщениями
Обмена маршрутной информацией
Обмена IP адресами
Как называются маршрутизаторы сети MPLS?
* * LSR (только LRS) *
FEC
PRS
ORS
Какими алгоритмами маршрутизации пользуется маршрутизатор LSR сети MPLS?
* * OSPF *
* * BGP *
* * IS-IS *
IGP
ARP
Статическая маршрутизация
Выберите две функциональные зоны, на которые разбивается сеть MPLS?
* * Ядро *
* * Граничная зона *
Гармоническая зона
Стабильная зона
Побочная зона
Основание
Какова главная особенность MPLS?
* * Отделение процесса коммутации пакета от процесса анализа IP-адресов в его заголовке *
Отделение процесса коммутации канала от процесса анализа IP-адресов в его заголовке
Отделение процесса коммутации пакета от процесса анализа MAC-адресов в его заголовке
Отделение процесса коммутации канала от процесса анализа MAC-адресов в его заголовке
Что такое метка в сети MPLS?
* * Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс FEC *
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс FEC
Короткий идентификатор фиксированной длины, который определяет класс LSR
Короткий идентификатор произвольной длины, который определяет класс LSR
Выберете два режима распределения меток в сети MPLS?
* * Независимый *
* * Упорядоченный *
Адаптивный
Неадаптивный
Неупорядоченный
Зависимый
Что предусматривается независимым режимом распределения меток в сети MPLS?
* * Возможность уведомления верхнего узла о привязке до получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа *
Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа, за исключением случая, когда маршрутизатор LSR является выходным для этого класса FEC
Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа
Что предусматривается упорядоченным режимом распределения меток в сети MPLS?
Возможность уведомления верхнего узла о привязке до получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа
* * Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа, за исключением случая, когда маршрутизатор LSR является выходным для этого класса FEC *
Возможность уведомления верхнего узла о привязке после получения конкретным LSR информации о привязке для данного класса от своего нижнего соседа
Вычислите адрес сети зная адрес хоста и маску подсети: 176.16.100.10 -255.255.240.0 ?
Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.96.0
Вычислите адрес сети зная адрес хоста и маску подсети: 192.168.0.65 - 255.255.255.192 ?
Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.64
Перепишите данный адрес и маску, используя CIDR нотацию: 192.168.0.65 - 255.255.255.192?
Запишите ответ в текстовое поле: 192.168.0.65/6
Перепишите данный адрес и маску, используя CIDR нотацию: 176.16.100.10 -255.255.240.0?
Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.100.10/12
Просуммируйте следующие сетевые адреса: 10.0.33.0/24, 10.0.34.0/24, 10.0.35.0/24, 10.0.36.0/24?
Запишите ответ в текстовое поле: 10.0.32.0/21
Просуммируйте следующие сетевые адреса: 176.16.0.0/20, 172.16.32.0/20, 172.16.64.0/20, 172.16.96.0/20?
Запишите ответ в текстовое поле: 176.16.0.0/13
Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.0?
Запишите ответ в текстовое поле: 254
Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.192?
Запишите ответ в текстовое поле: 62
Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.128?
Запишите ответ в текстовое поле: 126
Сколько машин может адресоваться в подсети с маской 255.255.255.252?
Запишите ответ в текстовое поле: 2
Безопасность информации - это состояние информации, характеризующееся защищенностью от нарушения:
конфиденциальности, целостности, секретности
целостности, уязвимости, доступности
надежности, секретности
* * конфиденциальности, целостности, доступности *
Уязвимость сети ЭВМ - это
потенциально возможное преднамеренное или непреднамеренное действие, которое может привести к потере безопасности информации
* * характеристика сети, которая делает возможным потерю безопасности информации *
действие, приводящее к потере безопасности информации
нанесение материального и морального ущерба владельцу или пользователю информации
Какие из проблем относятся к сфере обеспечения безопасности информации:
* * секретность *
* * идентификация подлинности пользователей *
* * идентификация подлинности документов *
* * доступность ресурсов для авторизованных пользователей *
доступность ресурсов для неавторизованных пользователей
Надежность управления ресурсами - это
* * пресечение несанкционированного использования ресурсов *
* * обеспечение доступности ресурсов для авторизованных пользователей *
идентификация подлинности документов, относящихся к ресурсам
только санкционированное изменение информации
Что предоставляет основную угрозу безопасности информации при ее хранении?
несанкционированный доступ к каналообразующей аппаратуре, коммутаторам СПД
несанкционированное изменение обработки информации
радиоперехват и подслушивание вторичного электромагнитного излучения от физической линии
* * несанкционированный доступ к хранилищу информации *
Что предоставляет основную угрозу безопасности информации при ее представлении?
несанкционированный доступ к каналообразующей аппаратуре, коммутаторам СПД
несанкционированное изменение алгоритма обработки информации
несанкционированное изменение либо уничножение информации
* * несанкционированный доступ к хранилищу информации *
Шифр Юлия Цезаря - замена каждой буквы в слове третьей буквой, следующей за ней в алфавите. Пусть шифруется текст "абббваг" алфавитом кириллицы. Какова в длина ключа?
* * 33 *
26
7
Какие методики годятся для раскрытия шифра замещением?
* * перебор всех возможных вариантов ключей *
* * подсчет частотных характеристик языка *
Какова была длина ключа в шифре перестановки, если из исходного текста ПРИМЕРМАРШРУТНОЙПЕРЕСТАНОВКИ был получен следующий текст: МНСИРТЕКЕУРВМРЕОИШПНРРЙАПАОТ?
* * 7 *
5
11
Выпишите результат шифрования текста ПРОТОКОЛЫУСТАНОВЛЕНИЯПОДЛИННОСТИ, полученный шифром перестановки с ключом ШИФР. (шифрованный текст получается из столбцов, считываемых сверху вниз в алфавитном порядке следования букв в ключе).
* * РКУНЕПИСТЛТВИДНИООСОНОНТПОЫАЛЯЛО *
ПОЫАЛЯЛОРКУНЕПИСТЛТВИДНИООСОНОНТ
ОСОНОНТПОЫАЛЯЛОРКУНЕПИСТЛТВИДНИО
Выпишите результат шифрования текста ПРОТОКОЛЫУСТАНОВЛЕНИЯПОДЛИННОСТИ, полученный шифром перестановки с ключом БУКВА. (шифрованный текст получается из столбцов, считываемых сверху вниз в алфавитном порядке следования букв в ключе).
_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_ПКСВЯИТРОТЛПНИТЫННДО
* * ОУОИЛС_ТЫННДО_ОЛАЕОН_РОТЛПНИПКСВЯИТ *
ТЫННДО_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_ПКСВЯИТРОТЛПНИ
Восстановите исходный текст, из которого путем шифрования перестановкой был получен текст ШВЗЕИААНФНМИРИЕЕОЕЩМ. Известно, что шифрованный текст был получен из стобцов, считываемых сверху вниз в прямом порядке. Длина ключа 5 символов.
Запишите ответ в текстовое поле: ШИФРОВАНИЕ ЗАМЕЩЕНИЕМ
Что из нижеперечисленного характерно для симметричного вида шифрования?
* * Общие или легко связываемые ключи шифрования *
Различные, неочевидно связанные ключи для шифрования
Типичные длины ключей 1024-4096
* * Типичные длины ключей 128-256 *
Выберите основные недостатки алгоритма DES
* * Одни и те же поля исходного текста попадают в одни и те же места шифра *
Для начала шифровки необходим весь текст
Долгое время работы алгоритма и высокая вычислительная сложность
В чем заключается схема EDE?
Используются два ключа. Схема работы: кодирование первым ключом, декодирование вторым ключом, кодирование вторым ключом
* * Используются два ключа. Схема работы: кодирование первым ключом, декодирование вторым ключом, кодирование первым ключом *
Используются три ключа. Схема работы: кодирование первым ключом, декодирование вторым ключом, кодирование третьим ключом
Используются три ключа. Схема работы: кодирование первым ключом, кодирование вторым ключом, кодирование третьим ключом
Какие из нижеперечисленных свойств относятся к алгоритму RSA?
использование симметричного шифрования
* * использование ассиметричного шифрования *
использование только открытых ключей
использование только закрытых ключей
Выберите основные недостатки алгоритма RSA
Одни и те же поля исходного текста попадают в одни и те же места шифра
Для начала шифровки необходим весь текст
Для начала шифровки необходимы 64 байта текста
* * Высокая вычислительная сложность *
Пусть два абонента используют алгоритм обмена ключом Диффи-Хеллмана. Пусть они договорились об использовании простых числел g = 3 и n = 5. Каков будет общий ключ, если затем оба абонента загадали 2?
Запишите ответ в текстовое поле: 1
Аутентификация - это
* * процесс установления подлинности *
процесс проверки прав на выполнение операций
процесс, позволяющий пользователю (процессу, ...) сообщить свое имя
Идентификация - это
* ? процесс установления подлинности *
процесс проверки прав на выполнение операций
процесс, позволяющий пользователю (процессу, ...) сообщить свое имя
Что из нижеперечисленного характеризует протоколы аутентификации?
* * инициатор передачи должен доказать, кто он есть, прежде чем другой участник пошлет ему какую-либо важную информацию *
инициатор и отвечающий должны использовать один и тот же ключ
инициатор и отвечающий должны использовать начальные вызовы из разных пересекающихся множеств
Как можно бороться с атакой подменой при использовании центра раздачи ключей?
использовать тройную схему шифрования
использовать разные ключи для инициатора и отвечающего
* * использовать временные метки *
* * использовать разовые метки *
Наличие каких из нижеперечисленных компонент предполагается при использовании протокола "Цербер"?
* ? рабочая станция *
* * сервер установления подлинности *
* * сервер выдачи квитанций *
* * сервер, обеспечивающий выполнение работы, необходимой рабочей станции *
сервер обновлений
прокси-сервер
веб-сервер
Перечислите недостатки использования схемы "Сердечный друг" при решении проблемы электронной подписи?
подмена задачи установления подлинности задачей шифрования
* ? наделение полномочиями третьей стороны *
* * злоумышленник может скопировать диалог между отправителем и получателем через СД и позже его повторить *
* * все должны доверять СД *
Для чего используются межсетевые экраны?
* * контроль входов-выходов информационных потоков *
обнаружение вирусов в канале
* * разграничение доступа к внутренним сетевым ресурсам организации между различными ее подразделениями *
NAT (трансляция адресов)
Что из нижеперечисленного относится к достоинствам пакетных фильтров при организации МСЭ?
* * невысокая стоимость *
отсутствие непосредственного сетевого соединения между клиентом и сервером
наличие защиты на уровне приложений позволяет осуществлять большое число дополнительных проверок, снижая тем самым вероятность ее взлома
* * низкая вычислительная сложность *
* * небольшая задержка при прохождении пакета *
каждый пакет анализируется вне контекста соединения и сетевого трафика
аутентификация с использованием IP-адреса
ограниченность диапазона параметров фильтрации
Что из нижеперечисленного относится к достоинствам шлюзов уровня приложений при организации МСЭ?
* * отсутствие непосредственного сетевого соединения между клиентом и сервером *
* * наличие защиты на уровне приложений позволяет осуществлять большое число дополнительных проверок, снижая тем самым вероятность ее взлома *
низкая вычислительная сложность
небольшая задержка при прохождении пакета
каждый пакет анализируется вне контекста соединения и сетевого трафика
аутентификация с использованием IP-адреса
ограниченность диапазона параметров фильтрации.
Для чего не используются межсетевые экраны?
контроль входов-выходов информационных потоков
* * обнаружение вирусов в канале *
разграничение доступа к внутренним сетевым ресурсам организации между различными ее подразделениями
Что из нижеперечисленного является уязвимостью МСЭ?
* * сложность защиты новых сетевых сервисов *
* * незащищенность от компьютерных атак *
* * незащищенность от ВПО *
* * возможность обхода *
Что из нижеперечисленного является преимуществом частной сети?
* * передаваемая информация сохраняется в секрете, что не позволяет смешивать трафик с трафиком других организаций *
высокая стоимость
задержки при передачи данных между филиалами больше, чем при использовании СПД общего доступа
Какие проблемы решает DNS?
* * неудобство оперирования числовыми IP-адресами *
скорость доступа к ресурсу
Какие задачи решает локальный сервер DNS?
поддержание большого количества кэшированных записей DNS
поддержание ISP сервера
* * отображение имен в IP-адреса для внутренних узлов *
Какие типы являются допустимыми типами записи ресурса DNS?
* * A *
* * NS *
MTA
* * MX *
FQDN
MAU
Какое из определений домена является корректным при работе с DNS?
Звено внутри процесса, содержащее потоки
Множество всех допустимых атомарных значений какого-либо столбца в БД
* * Сетевая группа, в которой выделена абонентская машина, отвечающая за назначение имен в группе *
Какие из перечисленных зон пространства доменов относятся к организационным?
* * Com *
Ru
Ae
* * Gov *
* * Org *
Uk
* * Net *
* * Mil *
* * Edu *
Su
Какие поля не входит в запись о ресурсе, соответствующему указанному имени в DNS?
Domain name
* * Object ID *
SOA
Class
Type
* * Content Description *
Time to live
В чем основное отличие протоколов SNMP v.1 и SNMP v.2?
SNMP v.2 позволяет охватывать большее число машин
* * в SNMP v.2 введена защита аутентификации *
в SNMP v.2 введен механизм оптимизации доступа к базе паролей
Как называется база данных, поддерживаемая SNMP-агентом?
* * MIB *
SMI
ICMP
Какие типы сообщений не определены SNMP-протоколом?
get-request
* * update-request *
get-next-request
* * get-following-request *
get-response
trap
Какие типы сообщений, определенные протоколом SNMP, используются управляемым устройством?
get-request
* * get-response *
get-next-request
set-request
* * trap *
Производственная компания ищет нового провайдера. Компания требуется размещение World Wide Web, передача файлов и электронной почты. Какие протоколы представляют основные услуги, необходимые компании?
* * FTP *
HTTP
ICMP
PPP
Telnet
* * SMTP *
Какие компоненты используются для пересылки почты между серверами?
MDA
IMAP
* * ESMTP *
POP
* * SMTP *
MUA
Какие из нижеперечисленных протоколов относятся к протоколам изъятия почты из удаленного почтового ящика?
MDA
* * IMAP *
ESMTP
* * POP3 *
SMTP
MUA
* * DMSP *
Какие из нижеперечисленных признаков отсутствуют в системе PEM?
Поддержка шифрования
Поддержка аутентификации
Поддержка невозможности отказа от авторства
* * Поддержка сжатия *
Поддержка канонизации
Согласование с X.509
Необходимость доверия кому-то третьему
* * Возможность перехвата сообщения *
Возможность перехвата подписи
Какие из сообщений являются наиболее распространенными типами HTTP сообщений?
* * GET *
PUSH
* * POST *
HTML
UPLOAD
PUT
Какой порт передачи данных должен поддерживать каждый участник FTP-соединения?
80
* * 21 *
443
5190
Какие из нижеперечисленных свойств протокола SFTP являются корректными?
* * Протокол предназначен для копирования и проведения других операций с файлами поверх надежного соединения по ssh *
* * TFTP не имеет средств аутентификации *
Протокол является облегченным вариантом FTP
Протокол работает поверх транспортного протокола UDP
Какие из утверждений, касающихся языка HTML, являются правильными?
* * HTML – язык разметки *
HTML – алгоритмический язык программирования
* * язык решает задачи унифицированного представления документов в разных ОС *
CSS – это
* * Каскадная таблица стилей *
Язык разметки
Протокол разметки
Стандарт, в котором описан синтаксис языка HTML
Какие из нижеперечисленных функций являются функциями HTTP-прокси?
* * ограничение доступа к ресурсам интернета *
* * ограничение скорости работы с интернетом *
* * биллинг *
перенаправление полученных ресурсов
* * кэширование полученных-ресурсов *
фильтрация спама
Какие языки и протоколы правильно соответсвуют своим описаниям?
UDDI – язык описания веб-сервисов
* * SOAP – протокол доступа к простым объектам *
WSDL – протокол поиска ресурсов в интернете
Карл Цузе создал
EDVAC
* * Z3 *
Colossus
Intel 4004
Транзистор был изобретен (отметьте верные факты)
Басовым и Прохоровым
Таунсом и Моучли
* * Шокли, Барденом и Бретейном *
в 1939 году
* * в 1947 году *
в 1956 году
Интранет это
внутрикорпоративная сеть
* * средства, обеспечивающие и регулирующие доступ сотрудников компании к внутри корпоративным средствам коммуникации, информационным и вычислительным сервисам *
серверы и система передачи данных
Что такое Netiquette?
это социальная сеть
это правила поведения за виртуальным столом
* * это сетевой этикет *
это производитель сетевого оборудования
Отметьте основные компоненты транспортной среды
Абонентские машины
Транспортная среда
Системы связи
* * Системы передачи данных *
* * Коммуникационные машины *
Каналы
Каналообразующая аппаратура
Линии связи
Маршрутизаторы
Коммутирующие элементы
Отметьте основные компоненты системы передачи данных
Абонентские машины
Транспортная среда
Системы связи
Системы передачи данных
Коммуникационные машины
* * Каналы *
Каналообразующая аппаратура
Линии связи
Маршрутизаторы
* * Коммутирующие элементы *
Шлюз это (отметьте правильное)
Компьютер, соединяющий две транспортные среды с одинаковой архитектурой
* * Компьютер, соединяющий две транспортные среды с разной архитектурой *
Компьютер, соединяющий две транспортные среды
Что такое мост?
Устройство, соединяющее две транспортные среды
* * Устройство, соединяющее две системы передачи данных *
Устройство, соединяющее две системы передачи данных с разной архитектурой
Устройство, соединяющее две системы передачи данных с одинаковой архитектурой
Устройство, соединяющее систему передачи данных с маршрутизатором
Устройство, соединяющее два или более маршрутизаторов
Отметьте, что из ниже перечисленного верно для канала с множественным доступом
Все данные, передаваемые по этому каналу доступны только двум машинам и не доступны для других машин
* * Все данные, передаваемые по этому каналу доступны всем машинам, которые он соединяет *
* * Канал этого типа соединяет три и более машины *
Канал этого типа соединяет две и более машины
* * Образует общую для трех и более машин среду передачи данных *
* * Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно всем машинам, подключенным к этому каналу *
* * Имеют режим, при котором одно и то же сообщение доступно только определенной группе машин, подключенных к этому каналу *
* * Канал может выделяться с разделением по времени *
* * Канал может выделяться динамически *
В транспортную среду может входить (отметить правильное)
Только одна СПД
Несколько СПД, но с одинаковой архитектурой
Несколько СПД, но с одинаковой структурой
* ? Несколько СПД, но обязательно связанных между собой мостами *
Несколько СПД
Протокол это
* * Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между одноименными сущностями в сети *
Правила и соглашения по установлению, поддержанию и разрыву связи между уровнями n и n+1 в сети
Правила поведения пользователя в сети
При передаче сообщения в компьютерной сети:
Оно передается между уровнями без изменения
К нему добавляется только заголовок
К нему добавляется управляющая информация, необходимая для передачи
* * На каждом уровне к фрагменту сообщения добавляется заголовок с управляющей информацией *
Почему количетсво классов примитивов сервиса равно четырем?
По определению
Так договорились
Их может быть любое число
* ? Потому, что есть две взаимодействующие сущности, и для каждой из них нужно два класса примитивов: один для запроса и один для подтверждения или отказа на ранее посланный запрос *
Отметьте среди ниже перечисленного основные виды сервисов в компьютерной сети
С виртуальным соединением
С физическим соединением
* * С соединением *
Без виртуального соединения
* * Без соединения *
Отметьте, какие из ниже перечисленных уровней относятся к модели OSI
Межсетевой
* * Физический *
* * Приложения *
Абонентский
* * Канальный *
* * Представления *
Линейный
* * Сетевой *
Над сетевой
* * Транспортный *
Зачетный
* * Сессии *
СПД
Хост/СПД
Отметьте, какие из нижеперечисленных задач решаются на физическом уровне
* * Как передать по физической линии 0 /1 так, чтобы на другом конце получить 0/1? *
Как определить начало кадра?
* * Каким электромагнитным сигналом кодировать 0/1? *
Как определить конец кадра?
Какова должна быть структура кадра?
* * Какова должны быть длительность 0/1? *
Как определить ошибку при передаче?
* * Как должно быть установлено соединение между приемником и передатчиком? *
Как определить потерянный кадр?
Как определить дублированный кадр?
Какой вид сервиса поддерживать?
Как управлять потоком?
Как определять качество сервиса?
* * Как определить направление передачи? *
Целями стандарта являются (отметьте правильное)
* * Обеспечение безопасности объекта стандартизации для окружающей среды *
* * Совместимости и взаимозаменяемости собъектами стандартизации той же категории *
Соответствие качества современному уровню развития технологий
* * Единства измерений *
Лоббирования национальные интересов
Продвижение продуктов на рынке
Защита потребителя
Защита инвестиций
Отметьте в ниже приведенном списке международные организации по стандартизации
* *ISO *
* *IEC *
* *ITU *
МСЭ
МКТТ
JTC
CEN
ISSS
ETSI
МГС
IEEE
OMG
ECMA
W3C
Отметьте в ниже приведенном списке региональные международные организации по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
JTC
* *CEN *
ISSS
* *ETSI *
* *МГС *
IEEE
OMG
ECMA
W3C
Отметьте в ниже приведенном списке международные промышленные консорциумы по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
ETSI
МГС
* *IEEE *
* *OMG *
* *ECMA *
* *W3C *
AFNOR
BSI
JISC
Отметьте в ниже приведенном списке национальные организации по стандартизации
ISO
IEC
ITU
МСЭ
МКТТ
ETSI
МГС
IEEE
OMG
ECMA
* *Госстандарт РФ *
* *BSI *
* *JISC *
* *AFNOR *
Какой вид сервиса достаточно (т.е. минимальные требования) использовать на канальном уровне, если в ЛВС требуется передавать видео и аудио?
Сервис с уведомлением и без соединения
* * Сервис без уведомления и без соединения *
Необходимо перепоручить это сервисам сетевого уровня
Сервис без уведомления и с соединением
Сервис с уведомлением и с соединением
Выберите все размеры пакетов, возможные в HDLC:
* ?9 байтов и 4 бита *
* ?7 битов *
* ?9 байтов *
* ?9 байтов и 1 бит *
5 байт
* ?10 байтов *
Контрольная сумма в протоколе ATM покрывает:
Варианты ответа(нашел ответ в инете):
* *Заголовок пакета *
Данные пакета
Заголовок и данные пакета
Что принято считать существенной потерей мощности при передаче сигнала?
10% от начальной мощности на единицу длины
30% от начальной мощности на единицу длины
* * более 50% от начальной мощности на длину проводника *
10% от начальной мощности на на длину проводника
30% от начальной мощности на длину проводника
Теорема Шеннона устанавливает взаимосвязь между
* *уровнем шума в канале и пропускной способностью канала *
мощностью полезного сигнала и мощностью шума
* *мощностью полезного сигнала, мощностью шума и пропускной способностью канала *
Можно ли вести передачу данных по каналу с полосой пропускания 4кГц и отношением сигнал/шум, равным 0,5 (4000*log2(1.5) ~= 4000*0.58 ~= 2320 бит/с, в ответах бред, ставим рандомом и аппелируем)?
Можно, пропускная способность равна 2 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 4 Мбит/с.
Можно, пропускная способность равна 8 Мбит/с.
Нет правильного ответа
Невозможно определить
Отметьте среди перечисленных основные критерии выбора способа представления данных на физическом уровне:
* * чувствительность к шуму *
форма сигнала
* * наличие синхронизации между приемников и передатчиком *
количество единичных сигналов
* * ширина спектра сигнала *
количество единичных сигналов на один бит данных
* * возможность обнаружения ошибок при передаче *
длина бита
* * сигнальная скорость *
* * стоимость аппаратуры *
Для хорошего воспроизведения речи достаточно использовать 128 уровней квантования в ИКМ методе. При условии, что ширина спектра речевого сигнала не превышает 4кГц, для передачи речи достаточно канала с пропускной способность 56 кбит/с. Какова должна быть ширина полосы пропускания такого канала (при условии отсутствия шума)?
2 кГц
* ? 4 кГц *
8 кГц
16 кГц
28 кГц
56 кГц
Укажите, какие длины волн используют для передачи сигналов в оптоволоконном кабеле
0.35 мкм
* *0.85 мкм *
1.0 мкм
1.25 мкм
* *1.3 мкм *
1.45 мкм
* *1.55 мкм *
Оптоволоконный кабель (выберите верные утверждения)
* *не дает электромагнитного излучения при передаче *
нагревается при передаче
* *позволяет вести симплексную передачу *
может передавать только в одном направлении
может работать с сигналами только с одной длиной волны
* *может работать с сигналами разных длин волн *
Какие виды сервисов на канальном уровне можно использовать в ненадежной физической среде передачи данных:
Без уведомления и без соединения
* * С уведомлением и без соединения *
С уведомлением и с соединением
Все
В протоколе скользящего окна, окно называется "скользящим окном", потому что оно может скользить:
По буферу данных
По буферу подтверждения
* *По буферу данных, изменяя при этом величину байтов, которые можно посылать и принимать без принятия или посылки сигнала подтверждения *
Угроза безопасности информации - это
* * потенциально преднамеренное или непреднамеренное действие, которое может привести к потере безопасности информации *
характеристика сети, которая делает возможным потерю безопасности информации
действие, приводящее к потере безопасности информации;
нанесение материального и морального ущерба владельцу или пользователю информации
Атака на сеть ЭВМ - это
* * действие, заключающееся в поиске и использовании уязвимости сети *
потенциально возможное преднамеренное или непреднамеренное действие, которое может привести к потере безопасности информации
действие, приводящее к потере безопасности информации
характеристика сети, которая делает возможным потерю безопасности информации
Конфиденциальность информации - это
санкционированное изменение информации и санкционированный доступ к ней
* * только санкционированный доступ к информации *
обеспечение доступности ресурсов для авторизованных пользователей
пресечение незаконного тиражирования информации
пресечение незаконного тиражирования информации
Что предоставляет основную угрозу безопасности информации при ее передаче?
* * несанкционированный доступ к каналообразующей аппаратуре, коммутаторам СПД, радиоперехват и подслушивание вторичного электромагнитного излучения от физической линии *
несанкционированная обработка информации
несанкционированный доступ к хранилищу информации
Что предоставляет основную угрозу безопасности информации при ее обработке?
несанкционированный доступ к каналообразующей аппаратуре, коммутаторам СПД
* * несанкционированное изменение алгоритма обработки информации, изменение либо уничтожение информации *
несанкционированный доступ к хранилищу информации
В чем отличие криптографии от криптоанализа?
* * Криптография - наука о создании шифра, криптоанализ - наука о вскрытии шифра *
Криптография - наука о о вскрытии шифра, криптоанализ - наука о создании шифра
Шифр Юлия Цезаря - замена каждой буквы в слове третьей буквой, следующей за ней в алфавите. Пусть шифруется текст "addds" в английском алфавите. Какова длина ключа?
* * 26 *
33
5
Какие проблемы не решает криптография?
невозможность отказа от авторства
проверка подлинности
обеспечение конфиденциальности
обеспечение целостности
* * криптография решает все вышеперечисленные проблемы *
Какова была длина ключа в шифре перестановки, если из исходного текста ПРИМЕРМАРШРУТНОЙПЕРЕСТАНОВКИ был получен следующий текст: ПАОТРРЙАИШПНМРЕОЕУРВРТЕКМНСИ?
* * 7 *
5
11
Выпишите результат шифрования текста ПРОТОКОЛЫУСТАНОВЛЕНИЯПОДЛИННОСТИ, полученный шифром перестановки с ключом ПРИЕМ. (шифрованный текст получается из столбцов, считываемых сверху вниз в алфавитном порядке следования букв в ключе).
* * ТЫННДО_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_ПКСВЯИТРОТЛПНИ *
_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_ПКСВЯИТРОТЛПНИТЫННДО
ПКСВЯИТРОТЛПНИТЫННДО_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_
Выпишите результат шифрования текста ПРОТОКОЛЫУСТАНОВЛЕНИЯПОДЛИННОСТИ, полученный шифром перестановки с ключом ВСКРЫЛ. (шифрованный текст получается из столбцов, считываемых сверху вниз в алфавитном порядке следования букв в ключе).
_ОЛАЕОН_ОУОИЛС_ПКСВЯИТРОТЛПНИТЫННДО_
* * ПОАНЛТОЫОЯН_КТЕДС_ТУВПН_РЛНИИИОСЛОО_ *
_КТЕДС_ТУВПН_РЛНИИИОСЛОО_ПОАНЛТОЫОЯН
Восстановите исходный текст, из которого путем шифрования перестановкой был получен текст ОЕЩМРИЕЕФНМИИААНШВЗЕ. Известно, что шифрованный текст был получен из стобцов, считываемых сверху вниз в прямом порядке. Длина ключа 5 символов.
Запишите ответ в текстовое поле: ШИФРОВАНИЕЗАМЕЩЕНИЕМ
Что из нижеперечисленного характерно для ассимметричного вида шифрования?
Общие или легко связываемые ключи шифрования
* * Различные, неочевидно связанные ключи для шифрования *
* * Типичные длины ключей 1024-4096 *
Типичные длины ключей 128-256
Какая из схем работы DES является наиболее надежной?
DES с 56-разрядным ключом шифрования
двукратное применение DES с различными ключами K1 и K2
* * EDE - схема *
EEE - схема
Что из нижеперечисленного характерно для криптографического хэша?
* * легко вычислить для любого сообщения переменной длины *
* * невозможно изменить сообщение, не изменив хеш *
возможно изменение сообщения без изменения хеша
* * невозможно найти два сообщения с одинаковым хешем *
трудоемкие вычисления
чем длиннее сообщение, тем длиннее хэш
Что является основополагающим фактом надежности алгоритма RSA?
большое количество итераций алгоритма
высокая вычислительная сложность операции взятия квадратного корня
* * высокая вычислительная сложность операции разложения на простые множители больших чисел *
секретность алгоритма
Пусть p=2 и q=5 – два простых числа, выбранные для алгоритма RSA. Выберите возможные ключи шифровки и дешифровки ( n = p*q = 10, z = (p-1)*(q-1) = 4, d – взаимно простое с z, e такое что e*d mod z = 1.)
* * e = 3 d = 3 *
e = 5 d = 3
* * e = 7 d = 3 *
e = 3 d = 5
К какой атаке уязвим алгоритм обмена ключом Диффи-Хеллмана?
Атака отражением
* * Чужой посередине *
Атака подменой
Авторизация - это
процесс установления подлинности
* * процесс проверки прав на выполнение операций *
процесс, позволяющий пользователю (процессу, ...) сообщить свое имя
Какие проблемы решаются аутентификацией?
* * возможность убедиться, что сообщение не было изменено *
* * возможность проверить, кто является отправителем сообщения *
возмножность проверки прав на выполнение тех млм иных операций
Выберите два основных принципа шифрования:
* * все шифруемые сообщения должны иметь избыточность *
необходимо использовать алгоритмы с секретными ключами
* * алгоритм шифрования должен быть открытым *
нужно использовать разные алфавиты для исходного текста и шифрограммы
Что является основопологающим фактом надежности алгоритма Диффи-Хеллмана?
большое количество итераций алгоритма
высокая вычислительная сложность операции взятия квадратного корня
высокая вычислительная сложность операции разложения на простые множители больших чисел
* * сложность вычисления логарифма для простых чисел *
секретность алгоритма
Какими свойствами должен обладать электронный аналог ручной подписи?
* * Отсутствие возможности получателю подделать документ *
Отсутствие возможности отправителю позднее отречься от документа
Должен быть на основе открытого ключа
Возможность получателю удостовериться в подлинности документа
Как можно бороться с копированием диалога между отправителем и получателем через СД при использовании схемы "СД" для решения проблемы цифровой подписи?
использовать тройную схему шифрования
использовать разные ключи для инициатора и отвечающего
* * использовать временные метки *
использовать разовые метки
Что из нижеперечисленного может выполнять функцию межсетевого экрана?
* * пакетные фильтры *
шлюзы канального уровня
* * шлюзы уровня соединения *
* * шлюзы уровня приложения *
Что из нижеперечисленного относится к недостаткам пакетных фильтров при организации МСЭ?
невысокая стоимость
отсутствие непосредственного сетевого соединения между клиентом и сервером
наличие защиты на уровне приложений позволяет осуществлять большое число дополнительных проверок, снижая тем самым вероятность ее взлома
* * каждый пакет анализируется вне контекста соединения и сетевого трафика *
* * аутентификация с использованием IP-адреса *
* * ограниченность диапазона параметров фильтрации *
высокая вычислительная сложность
низкая производительность
Что из нижеперечисленного относится к недостаткам шлюзов уровня приложений при организации МСЭ?
невысокая стоимость
отсутствие непосредственного сетевого соединения между клиентом и сервером
наличие защиты на уровне приложений позволяет осуществлять большое число дополнительных проверок, снижая тем самым вероятность ее взлома
каждый пакет анализируется вне контекста соединения и сетевого трафика
аутентификация с использованием IP-адреса
ограниченность диапазона параметров фильтрации
* * высокая вычислительная сложность *
* * низкая производительность *
Какими свойствами не должен обладать электронный аналог ручной подписи?
Отсутствие возможности получателю подделать документ
Отсутствие возможности отправителю позднее отречься от документа
* * Должен быть на основе открытого ключа *
Возможность получателю удостовериться в подлинности документа
* * Быть похожим на роспись *
Что из нижеперечисленного относится к узловым СОА?
* * анализаторы журналов *
анализаторы трафика
* * анализаторы системных вызовов *
* * анализаторы поведения приложений *
какие протоколы уровня приложения используют для поддержки разрешению имен в IP-адреса?
FTP
SMTP
SNMP
* * DNS *
HTTP
WWW
Какие из протоколов прикладного уровня определены правильно?
* * DNS динамически распределяет IP-адреса для хостов *
* * HTTP осуществляет передачу данных от веб-сервера на браузер клиента *
POP осуществляет передачу электронной почты от клиента к серверу электронной почты
SMTP поддерживает обмен файлами
* * Telnet обеспечивает виртуальное соединение для удаленного доступа *
Какая классификация зон пространства доменов является корректной?
* * Организационные и географические *
Политические и регионные
Классификация на основе количества машин в зоне
Какие из перечисленных зон пространства доменов не относятся к организационным?
Com
* * Ru *
* * Ae *
Gov
Org
* * Uk *
Net
Mil
Edu
* * Su *
Какие типы записи ресурса DNS правильно соотнесены со своими описаниями?
* * A – IP-адрес хоста *
PTR – имя домена
MX – имя сервера для данного домена
NS – приоритет
* * SOA – параметры данной зоны *
Какие сущности не входят в модель управления SNMP?
Станции управления
Протокол управления
Управляемые устройства
* * Устройство шифрования управления *
Управляющая информация
Какие группы объектов базы данных MIB-2 правильно соответствуют своему описанию?
* * AT – трансляция адреса *
EGP – зарезервирована для обусловленных средой MIB
System – название, местоположение и описание оборужования
Interfaces – сетевые интерфейсы и их измеряемый трафик
Какие типы сообщений, определенные протоколом SNMP, используются станцией управления?
* * get-request *
get-response
* * get-next-request *
* * set-request *
trap
Какие заголовки были введены в формате MIME для RCF 822?
Keywords
* * MIME-Version *
MIME-Content
* * Content-Description *
* * Content-Id *
Message-Id
* * Content-Type *
* * Content-Transfer-Encoding *
References
Какой протокол используется почтовыми серверами?
FTP
HTTP
TFTP
* * SMTP *
POP
SNMP
Какие из нижеперечисленных утверждений не относятся к недостаткам протокола SMTP?
Возможность возникновения почтового урагана
* * Дороговизна обслуживания *
Длина сообщения не может превосходить 64 байт
* * Длина сообщения не может превосходить 128 байт *
Наличие time-out
Какие из нижеперечисленных признаков отсутствуют в системе PGP?
Поддержка шифрования
Поддержка аутентификации
Поддержка невозможности отказа от авторства
Поддержка сжатия
* * Поддержка канонизации *
* * Согласование с X.509 *
* * Необходимость доверия кому-то третьему *
* * Возможность перехвата сообщения *
* * Возможность перехвата подписи *
Какие протоколы используются для управления передачей веб-ресурсов с веб-сервера на браузер клиента?
ASP
FTP
HTML
* * HTTP *
* * HTTPS *
IP
Выберите правильные утверждения
* * Протокол FTP передает между сервером и клиентом открытый текст *
Протокол FTP использует шифрование передаваемой информации
* * Протокол FTP подразумевает наличие механизма аутентификации, однако пароль и идентификатор пользователя передаются открытым текстом *
Протокол FTP подразумевает наличие механизма аутентификации, и пароль и идентификатор пользователя передаются в зашифрованном виде
Протокол FTP не подразумевает механизма аутентификации
Какие из нижеперечисленных свойств протокола TFTP являются корректными?
Протокол предназначен для копирования и проведения других операций с файлами поверх надежного соединения по ssh
* * TFTP не имеет средств аутентификации *
* * Протокол является облегченным вариантом FTP *
* * Протокол работает поверх транспортного протокола UDP *
Протокол HTTP – это
Протокол электронной почты
Протокол шифрования
Протокол управления сетью
Протокол передачи файлов
* * Протокол, работающий с гипертекстовыми документами *
Консорциум W3C не следит за стандартизацией следующих протоколов и языков:
* * С, С++ *
XML
CSS
HTTP
FTP
* * ASN *
* * SNMP *
NNTP
SGML
В чем основное отличие программ на языке JavaScript от Java-апплетов?
* * Программы на языке JavaScript интерпретируются браузером, Java-апплет исполняет виртуальная машина, являющаяся интерпретатором байт-кода *
Java-апплеты интерпретируются браузером, программа на языке JavaScript исполняет виртуальная машина, являющаяся интерпретатором байт-кода
Программа на языке JavaScript проще для программиста
Какими из нижеперечисленных свойств не обладает веб-сервис?
Повторное использование
Возможность вызова посредством протоколов взаимодействия ресурсов между собой
* * Необходимость определения интерфейсом, зависящим от конкретной технологии *