Сформулируйте назначение СПД
Обеспечение передачи сигналов в транспортной среде
Обеспечение передачи сообщений в компьютерной сети
* *Обеспечение передачи данных между А-машинами, R-машинами транспортной среды *
Кто запатентовал телефон?
* *А. Белл *
Э. Грей
Д. Ринг
Т. Эдисон
А. Попов
В каком году был запатентован телефон?
* *В 1876 г. *
В 1878 г.
В 1866 г.
В 1868 г.
Выберите основные компоненты телефонных сетей
* *Локальное соединение *
* *Станции коммутации *
* *Магистрали *
Маршрутизаторы
Абонентские машины
Телефоны
Какому из регионов присвоен код 1?
* *Северная и центральная Америка *
Африка
Россия
Страны бывшего СССР
Европа
Азия
Какую физическую среду передачи данных применяют для абонентских линий?
* *Витая пара *
Коаксиальные кабели
Оптоволокно
Радиорелейные линии на микроволнах
IEEE 802.3
Какую физическую среду передачи данных применяют для магистралей?
Витая пара
* *Коаксиальные кабели *
* *Оптоволокно *
* *Радиорелейные линии на микроволнах *
IEEE 802.3
Что такое проблема последней мили?
* *Обеспечение частных квартир линиями связи надлежащей пропускной способности *
Исажение сигнала при оптоволоконной передачи на большие расстояния
Исажение сигнала при передачи по коаксиальным кабелям на большие расстояния
Создание местного узла коммутации
У какой из данных технологий самая широкая полоса пропускания?
* *FTTH *
WLL
ADSL
HFC
Какие из нижеперечисленных технологий включает в себя семейство xDSL?
* *DSL *
* *IDSL *
* *HDSL *
* *SDSL *
* *VDSL *
* *ADSL *
* *RADSL *
E-DSL
1-DSL
RDSL
WLL
FTTH
HFC
Для передачи информации xDSL использует…
Только спектр телефонных частот
* *Всю полосу пропускания витой пары *
В каких типах оборудования xDSL может применяться 2B1Q?
* *DSL *
* *IDSL *
* *HDSL *
* *SDSL *
VDSL
ADSL
* *RADSL *
E-DSL
1-DSL
RDSL
WLL
FTTH
HFC
На какие составляющие разделяют QAM?
* * Синфазная и квадратурная *
Синхронная и асинхронная
Синусовые и косиносувые
Спектральные и с постоянным смещением
Что обозначает аббревиатура DMT?
* * Discrete Multi-Tone *
Delta Modulation Type
Delta Modulation Tone
Differential Modulation Time
Сколько байт информации передается за один цикл работы модулятора QAM-256?
* * 1 *
4
8
256
5. Сколько угодно
Что указвается через дефис в обозначении QAM (например QAM-256)?
* * Количество сигальных точек *
Количество байт информации
Стандарт модуляции
Частота передачи
Какой тип модуляции используется в большинстве xDSL–линий?
* * DMT *
DDM
DTM
DPM
DM
На сколько каналов разбивается все частотное пространство при DMT–модуляции?
* * На 256 *
На 128
На 1024
На 2048
На 8
Какая максимальная длинна линии, на которой может работать DSL технология при диаметре жилы 0,5 мм?
3 км
4 км
* * 6 км *
10 км
100 км
Что обозначает аббревиатура VDSL?
* * Very High-data-rate DSL *
Various DSL
Various data-rate DSL
Verified digital subscriber line
В каких из нижеперечисленных технологий семейства типа xDSL используется симметричный режим?
ADSL
* *HDSL *
* *SDSL *
VDSL
В каких из нижеперечисленных технологий семейства типа xDSL используется аналоговый тип сигнала?
* * ADSL *
HDSL
SDSL
* * VDSL *
Что из нижеперечисленного является методом мультиплексирования?
* * FDM *
* * TDM *
* * WDM *
SDM
DTM
DMT
2B1Q
SDMI
Объединение 12 голосовых каналов с пропускной способностью по 4000Гц в полосе от 60 до 108 кГц называется группой. Как называется 5 групп по 12 каналов?
* * Супергруппа *
Мегагруппа
Гипергруппа
Пентагруппа
Дэйтаграмма
Пакет
Сколько голосовых каналов позволяют объединять современные МСЭ стандарты?
* * Сотни тысяч *
Десятки тысяч
Миллионы
Тысячи
Какое мультиплексирование используется в стандарте SONET?
FDM
* * TDM *
WDM
SDM
DTM
DMT
2B1Q
SDMI
В какой технологии применяется метод мультиплексирования с разделением длин волн?
* * FTTH *
HFC
ADSL
WLL
Как в системе SONET называются множественные потоки данных?
* * Притоки *
Потоки
Суперпотоки
Мегапотоки
Как называется коммутатор имеющий n входных и n выходных линий, в точках пересечения которых установлены полупроводниковые переключатели?
* * Прямой коммутатор *
Каскадный коммутатор
Коммутатор с разделением времени
Какой основной недостаток имеют прямые коммутаторы?
* * Квадратичный рост их сложности при увеличении числа линий *
Блокировка коммутаторов второго слоя
Дороговизна
Помехи при передаче сигнала
Какова сложность каскадного коммутатора N=1000, n=50, k=10 (количество входных линий, количество линий в группе, количество коммутаторов во втором слое соответственно)?
10000
12000
20000
* * 24000 *
30000
36000
Какую физическую линию связи предполагает использовать FDDI?
* * Оптоволоконная линия *
Коаксиальная линия
Витая пара
Радиорелейные линии на микроволнах
СПД FDDI строится на основе двух колец. Что случится, если оба кольца окажутся поврежденными в одном и том же месте?
* * Они могут быть объединены в одно кольцо *
СПД перестанет функционировать
Трафик изменит свое направление
Как называется специальный кадр нужный для начала передачи станцией собственных сообщений?
* * Маркер доступа *
Контрольный бит
Грязный бит
Контрольный маркер
Что такое время удержания маркера?
* * Время пока станция может передавать сообщения *
Время начала передачи сообщений
Время работы СПД
Время ожидания станцией разрешения на передачу сообщений
Выберите признаки, которые станция-отправитель отмечает в кадре
* *Распознавание адреса *
* *Копирование кадра *
* *Отсутствие или наличие в нем ошибок *
Время отправления кадра
Адрес отправителя
Для чего концентраторы используют MAC-узел?
* * Захвата кадров неисправности кольца *
* * Генерации служебных кадров *
Ретрансляция чужих кадров
Редактирования кадра
Для чего используется синхронный трафик в сетях FDDI?
* *Для передачи голоса *
* *Для передачи видео *
* *Для управления процессами *
* *Для работы в реальном времени *
Для приложения без высоких требований к задержкам обслуживания
Для скачивания фильмов
Кто ответственен за удаление кадров из кольца?
* *Каждый MAC-узел ответственен за кадры которые сам поместил в кольцо *
Главный MAC-узел
Блок управления
В каких случаях выполняется процедура Claim Token?
* *При включении новой станции в кольцо *
* *При выходе станции из кольца *
* *При обнаружении факта потери маркера *
* *При обнаружении длительного отсутствия активности в кольце *
* *По команде от блока управления станцией SMT *
При обнаружении ошибок в кадре
При отправлении кадра одной из станций
Что случится, если предыдущая станция от данной попросит установить время оборота маркера меньше времени TTRT данной?
* *Данная станция перестанет генерировать собственные кадры Claim и начинает повторять чужие кадры Claim *
Станция проигнорирует данный запрос
Станция будет отключена
Ничего не изменится
Когда формально для станции завершается процесс Claim?
* *Когда станция получает кадр Claim со своим адресом назначения *
Когда станция получит собственный кадр
Когда станция станет победителем состязательного процесса
Когда станция может захватить маркер?
* *Когда в момент прибытия Late_Ct равен 0 *
Когда в момент прибытия THT равен T_Opr
Когда макер проходит через станцию
Когда адрес назначения у меркер является адресом данной станции
Что произойдет, когда время, заданное TRT, истечет при значении Late_Ct равном 1?
* *Произойдет процесс реинициализации кольца Claim Token *
Данный маркер проигнорируется
Счетчик Late_Ct обнулися
Ничего не произойдет
Какие могут быть виртуальные соединения?
* * PVC *
* * SVC *
KVC
CVC
В чем преимущество PVC по сравнению с SVC?
* *PVC соединения устанавливаются предварительно, а значит не нужно тратить лишнее время и тем самым обеспечивают более высокую производительность *
* *PVC обеспечивают лучший контроль над СПД *
PVC используют полосу пропускания только по мере необходимости
PVC устанавливаются автоматически
PVC обеспечивают отказоустойчивость
Протокол LAP-F подразумевает, что конечные узлы будут обнаруживать и корректировать ошибки за счет работы протоколов:
* *Транспортного уровня или более высоких уровней *
Сетевого уровня
Канального уровня
Физического уровня
Обеспечивает ли FR надежную передачу кадров
да
* *нет *
Какой комбинацией начинаются и заканчиваются все кадры в Frame Relay?
* * 01111110 (тут был косяк, одного 1 не хватало) *
11111111
00000000
11100111
00111100
Какое поле Frame Relay содержит данные пользователя?
Флаг
Заголовок
* *Информация *
Данные
Проверка
Никакое из перечисленных
Какая процедура используется в Frame Relay для управления качеством сервиса?
Приоретизация трафика
* *Заказ качества обслуживания *
ISDN
B-ISDN
Какие из перечисленных параметров влияют на качетсво обслуживания Frame Relay?
* *CIR *
* *Bc *
* *Be *
FECN
LAP-D
TRT
Обязан ли абонент, который хочет установить коммутируемое соединение, указывать параметры качества обслуживания в Frame Relay?
* *да *
нет
Дает ли Frame Relay гарантии на значения задержек?
да
* *нет *
Операторы, которые предоставляют услуги Frame Relay, скорее всего предоставляют и услуги…
* * X.25 *
FDDI
ATM
Что делает Frame Relay в случае потери кадров для их восстановления?
Frame Relay — надежная СПД, не теряющая кадры
Запрашивает повторной передачи последней дэйтаграммы
Запрашивает повторной передачи утерянной дэйтаграммы
* *Ничего не делает *
Возможна ли передача голоса с технологией Frame Relay?
* *Возможна *
Не возможна
Достаточноли скорости доступа Frame Relay для передачи видеоданных
Достаточно
* *Недостаточно *
ISDN поддерживает приложения, которые используют…
Только коммутируемые каналы
Только некоммутируемые каналы
* *Как коммутируемые, так и некоммутируемые каналы *
На соединения с какой скоростью ориентирован ISDN?
* *8 Кбайт/с (64 кбит/с = 8кбайт/с) *
64 Кбайт/с
2 Мбит/с
50,112 Мбит/с
По каким стандартным каналам может быть мультиплексирован ISDN?
* * A *
* * B *
C
* * D *
E
F
G
* * H *
Каналы ISDN объединяются в…
* * Интерфейсные структуры *
Канальные структуры
Суперканалы
Какие из перечисленных интерфейсов ISDN наиболее часто используются?
Стандартный
* *Основной *
* *Базовый *
Цифровой
B–ISDN
N–ISDN
Какой номер у стандарта адресации в СПД ISDN?
163
164
E.163
* *E.164 *
IEEE 163
IEEE 164
Сколько десятичных цифр в формате адреса ISDN?
12
25
52
* *55 *
163
164
Что включается в понятие номер абонента в ISDN?
* *Код страны *
Адрес абонента
* *Код города *
* *Номер абонента *
Подадрес абонента
Что из перечисленого является стеком протоколов ISDN?
Стек каналов типа A
* *Стек каналов типа B *
* *Стек каналов типа D *
Стек каналов типа H
Какой режим используется протоколом LAP–D для управления и мониторинга СПД?
С установлением соединения
* *Без установления соединения *
Сигнальный
Какая или какие скорости являются стандартными для ATM?
44.736 Мбит/с
* *155.52 Мбит/с *
178.94 Мбит/с
447.36 Мбит/с
* *622.08 Мбит/с *
Какие требования предъявляются к ATM переключателям?
Никогда не терять ячеек
* *Терять как можно меньше ячеек *
* *Никогда не менять порядок поступления ячеек по каждому виртуальному соединению *
Никогда не менять порядок поступления ячеек по каждому постоянному соединению
Контрольная сумма в протоколе ATM покрывает…
* *Заголовок пакета *
Данные пакета
Заголовок и данные пакета
Выберите верные утверждения относительно передачи ячеек в ATM.
* *Контрольная сумма защищает только управляющую информацию *
Контрольная сумма защищает не только управляющую информацию
Для ATM степень искажения данных, критичнее времени передачи
ATM предназначен для передачи аудио и видео, для которых небольшие искажения не критичны
* *В ATM используется оптоволокно, в которой минимальна вероятность ошибки *
Возможно ли в ATM использование служебных кадров для управления и обслуживания коммутационных устройств?
Нет, это задача более верхних уровней
* ?Да, это задача решается пакетами OAM *
Да, это решается средствами дублирования пакетов
Нет, это сильная нагрузка на канал передачи данных
Как в АТМ принимающая сторона выделяет кадр из потока бит?
По начальному флагу и фиксированному размеру кадра
* *Учитывается HEC нескольких последовательных кадров *
По начальному и конечному флагам
Какая из буферизаций AMT–переключателя эффективнее?
На входе
* *На выходе *
Как называется ATM–переключатель, использующий буферизацию на входе (Правильного ответа нет, переключатель выталкивающего типа использует буферизацию на выходе)?
Переключатель выталкивающего типа
Баньяновский переключатель Батчера
Баньяновый переключатель Батчера
Какой основной недостаток переключателя выталкивающего типа?
* *Центр коммутации — прямой коммутатор *
Асинхронность
Блокировка на входе
В чем заключалась идея Батчера для переключателя?
* *Переставить ячейки на входах, чтобы не возникало конфликтов в баньяновой сети *
Переставить ячейки на выходах, чтобы не возникало конфликтов в баньяновой сети
Обрабатывать несколько входных линий за один цикл
Использовать буферизацию на входах
Какова сложность операции перестановки устройства Батчера?
n^2
O(n)
* * n*log2(n) *
Какие уровни представлены в эталонной модели СПД ATM?
* *Физический *
Канальный
* *ATM–уроень *
Сетевой
Сессии
* *Адаптации *
Трансопрта ячеек
Работу в терминах каких примитивов обеспечивает Access Adaptation Layer?
* *В терминах пакетов *
В терминах ячеек
В терминах дэйтаграмм
Что защищает контрольная сумма при передаче ячеек в ATM?
* *Только заголовок *
Только данные
И заголовок, и данные
Заголовок и часть данных
Что используется для контроля при передаче ячеек в ATM?
Бит четности
Вертикальный контроль (VRC)
Продольный контроль (LRC)
* *Циклически избыточный код (CRC) *
Сколько бит в ячейке ATM?
* *53x8 *
40x8
32x8
4x8
Когда появился IMTS ?
В 1940-е
В 1950-е
* ?В 1960-е (я так понимаю, здесь IMPS должно быть) *
В 1970-е
Могут ли частоты соседних сот пересекаться?
Да, при использовании мультиплексирования по времени
Да, при исаользовании мультиплексирования по частотам
Да, но не в GSM, а в CDMA
* *Нет, не могут *
Что есть у каждой соты?
* *BS *
MSC
GSM
CDMA
На какие категории делятся каналы в сотах?
* *Управляющие *
* *Для сообщений *
* *Для установки доступа и распределения каналов *
* *Для данных *
Для SMS
Для мониторинга
Что делает сотовый телефон в режиме ожидания?
Сканирует канал данных на предмет входящих вызовов
* *Постоянно следит за каналом сообщений *
Связвается с постоянным инетрвалом с MSC–центром
Разряжает батарейку
Ничего не делает
Что идентифицурет пользователя в GSM?
* *SIM–карта *
MS–терминал
Базовая станция
IMEI
Что получает сотовый телефон, когда входит в новую область регистрации?
IMSI–идентификатор
SIMSI–идентификатор
* *TMSI–идентификатор *
IMEI–идентификатор
Сколько каналов для абонентов выделяется в GSM?
64
* *124 *
128
200
Какова ширина каждой полосы в GSM?
0.02 МГц
* *0.2 МГц *
2 МГц
20 МГц
200 МГц
Как расшифровывается GPRS?
* * Genetal Packet Radio Service (только General) *
Global Packet Radio Service
Genetal Packet Radio System
Global Packet Radio System
Что из перечисленного скорее всего подходит под определение “аналог MSC–центра”?
Ядро системы GPRS
* *Узел поддержки GPRS–сервиса *
Шлюзовой узел GPRS
Базовая станция GPRS
За что отвечает PCU в GPRS?
* *За направление трафика данных от BSC к SGSN *
За качество сервиса
За режим соединения
За надежность доставки при пактеной передачи
Какие режимы соединения предусматривает GPRS?
* *PTP *
PTP–M
PTP–G
PMP
* *PTM–M *
* *PTM–G *
Какую скорость передачи информации на канал позволяет EDGE?
9,6 Кбит/с
* *48 Кбит/с *
384 Кбит/с
511 Кбит/с
Какова ширина канала у WiMAX?
0.1 МГц
1 МГц
* *10 МГц *
100 МГц
Какие из следующих утверждений верны?
Стандарт 802.11 соответствует Bluetooth
* * Стандарт 802.15 соответствует Bluetooth *
Стандарт 802.16 соответствует Bluetooth
* * Стандарт 802.11 соответствует WiFi *
Стандарт 802.15 соответствует WiFi
Стандарт 802.16 соответствует WiFi
Стандарт 802.11 соответствует WiMAX
Стандарт 802.15 соответствует WiMAX
* * Стандарт 802.16 соответствует WiMAX *
У какого из следующих стандартов скорость передачи данных наиболее высокая?
802.15.1
802.11b
* * 802.11a/g *
На какие группы разделяются спутниковые системы связи?
* *Геостационарные *
* *Высокоэллиптические *
Средне-эллиптические
Низкоэллиптические
Высокоорбитальные
* *Средне-орбитальные *
* *Низкоорбитальные *
Согласно третьему закону Кеплера отношение квадрата периодов обращения равно отношению кубов радиусов орбит. Оцените на какой высоте должны располагаться геостационарные спутники, если известно, что расстояние от Земли до Луны 384 467 км, а период ображения ~27.32 суток.
1,000 км – 10,000 км
10,000 км – 30,000 км
* *30,000 км – 50,000 км *
50,000 км – 70,000 км
70,000 км – 90,000 км
Сколько транспондеров обычно имеет спутник?
1 – 6
6 – 11
* *12 – 20 *
21 – 32
Что из перечисленного характерно для ГС^3?
* *Большая область покрытия *
Малая область покрытия
* *Очень большая задержка распространения сигнала *
Малая задержка распространения сигнала
* *Высокая стоимость *
Низкая стоимость
* *Большая мощность приемопередающей аппаратуры *
Использование маломощного сигнала
* *Покрытие больших широт *
Высокая наземная скорость
* *Стационарное размещение в пространстве относительно Земли *
Короткое время жизни спутника
Что препятствует распространению радиосигналов на высотах 1,500 – 5,000 и 13,000 – 20,000?
Дифракция
Интерференция
Интерполяция
* *Радиоционные пояса Ван Алена *
Озоновый слой
Что из перечисленного характерно для низкоорбитальных С^3?
Большая область покрытия
* *Малая область покрытия *
Очень большая задержка распространения сигнала
* *Малая задержка распространения сигнала *
Высокая стоимость
* *Низкая стоимость *
Большая мощность приемопередающей аппаратуры
* *Использование маломощного сигнала *
Покрытие больших широт
* *Высокая наземная скорость *
Стационарное размещение в пространстве относительно Земли
* *Короткое время жизни спутника *
Что называется временем скважности?
* *Время фиксирования на определенной зоне *
Время обращения спутника вокруг Земли
Полупериод времени обращения спутника вокруг земли
Время задержки распространения сигнала
На какие категории с точки зрения используемого наземного оборудования разделяются С3?
* *Персональная *
* *Корпоративная *
Городская
Национальная
Межнациональная
Военная
* *Телевизионного вещения *
В чём заключается основная идея виртуального канала?
Снижение стоимости среды передачи данных
Увеличение скорости передачи данных
* * Отсутствие маршрутизации каждого пакета *